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ВВЕДЕНИЕ

Производственная практика является важным этапом подготовки квалифицированных специалистов. Она является видом учебно-вспомогательного процесса, в ходе которого закрепляется теоретические знания на производстве. Практика является завершающим этапом в процессе подготовки инженера к самостоятельной производственной деятельности.
Она являлась подготовкой к работе с аппаратными и программными компонентами локальных вычислительных сетей. Локальная вычислительная сеть (ЛВС) - это совокупность компьютеров и других средств вычислительной техники (активного сетевого оборудования, принтеров, сканеров и т. п.), объединенных с помощью кабелей и сетевых адаптеров и работающих под управлением сетевой операционной системы.
Вычислительные сети создаются для того, чтобы группа пользователей могла совместно задействовать одни и те же ресурсы: файлы, принтеры, модемы, процессоры и т. п. Каждый компьютер в сети оснащается сетевым адаптером, адаптеры соединяются с помощью сетевых кабелей и тем самым связывают компьютеры в единую сеть. Компьютер, подключенный к вычислительной сети, называется рабочей станцией или сервером, в зависимости от выполняемых им функций.
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Историческая справка

«Айти сервис» это достаточно молодая фирма города Глазова, занимающаяся широким спектром услуг в сфере компьютерной техники. Спустя два года после открытия, ИП Макаров И. Ю. уже надежно держится на ринке ИТ услуг, в условиях существующей рыночной экономики.  
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Индивидуальное задание на производственно-технологическую практику

1. [bookmark: _Toc272061045]Постановка задачи

Задачей производственно-технологической практики является конфигурирование “клиентского” ПО для работы в сети.

2. [bookmark: _Toc272061046]Реализация задачи

Настройка клиентской части VPN под Windows 2000 Server.
Для того чтобы приступить к настройке нам нужно зайти в систему с учётной записью Администратора.
На рабочем столе мы найдём иконку Моё сетевое окружение. 
Щелкнем по ней правой кнопкой мыши, в контекстном меню выберем Свойства, откроется окно Сеть и удалённый доступ к сети. 
 Нам нужно щелкнуть два раза левой кнопкой мыши по иконке Создание нового подключения. Появится окно мастера в этом окне ми нажмём кнопку Далее.
В появившемся окне выберем пункт Подключение к виртуальной частной сети через Интернет и нажмём кнопку Далее.
В следующем окне в текстовое поле нужно ввести IP-адрес сери VPN например 157.54.0.1 и нажать кнопку Далее как показано ниже:



 В следующем окне нужно указать, что это соединение будет доступным для всех пользователей или доступным только для меня, теперь определим, хотим ли мы сделать создаваемое подключение VPN только для себя, или для всех пользователей, которые могут работать с компьютером. 
Из соображений безопасности есть смысл создать каждому пользователю своё подключение, а не использовать общее поэтому мы создаём это подключение только для одного пользователя и нажимаем кнопку Далее. 
 Теперь в следующем окне введём (или оставим без изменений) в соответствующем поле имя подключения, под которым оно будет храниться в папке Сеть и удалённый доступ, мы назовём его VPN.
 Мы создали VPN соединение и сейчас мы его настроим.
 Щелкнем два раза левой кнопкой мыши по значку нашего VPN соединения и в появившемся окне щелкнем по кнопке свойства.
 Появится окно свойств этого подключения, перейдём на вкладку Безопасность, и поставим там галочку Дополнительные параметры, потом щелкнем по кнопке Настройка.
В появившемся окне Дополнительные параметры безопасности поставим галочку на вкладке Протокол проверки пароля (CHAP) .
Перейдём на вкладку Сеть. В списке Отмеченные компоненты используются этим подключением: снимем все галочки кроме Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмем кнопку OK.
Теперь можно подключатся к сети VPN, но до этого нужно подключится к Интернету.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во  время прохождения производственно-технологической практики были получены новые знания об аппаратных и программных компонентах локальной вычислительной сети и приобретены практические навыки по их применению. Практически в совершенстве закреплены и освоены ранее полученные знание. Также получены новые знания по конфигурированию “клиентского” ПО для работы в сети.
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