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Введение

Богатство леса на Руси послужило началом строительства деревянных сооружений. И человек, выбрав этот материал как основой строительства, не ошибся. Во-первых, это красота и изящество храмового строительства из дерева. Во-вторых, быстрота возведения за счет навыков возведения и конструкционных решений. В-третьих, использование и усовершенствование технических средств при строительстве деревянных зданий и сооружений.
В Кижах, находится наивысшее достижение эволюционного развития «русского храмового многоглавия» – Церковь Преображения Господня. Её основу составляет крестообразный план, образованный центральным восьмистенным срубом с четырьмя двухъярусными пристройками. Три «восьмерика», поставленные один на другой придают храму пирамидальную устремлённость ввысь. Живописную пятиярусную композицию создают 22 главы, установленные на «бочках». Церковь великолепно вписывается в окружающую природу, её силуэт олицетворяет ель.




Конструкционные решения

Сравнительно малый вес и быстрота обработки дерева позволяли в жатые сроки построить здание. Дерево имеет достаточную звукоизоляцию и сопротивление теплопроводности, показатели, обеспечивающие комфортное проживание в деревянном доме. А такие свойства как прочность, твёрдость, упругость, позволяли сохранять постройки на длительное время.
Древесина имеет уникальное строение - внутри нее на клеточном уровне происходит постоянный воздухообмен. Стены рубленого дома постоянно "дышат". Всегда поддерживаться оптимальная влажность и кислородный баланс. 
Русская деревянная постройка рубилась из «клети», которая состояла из брёвен-венцов, связанных между собой в углах врубками. Для гражданских построек применяли два вида: «в обло» (с остатком) - часто встречаемый, как более теплоустойчивая, реже – «в лапу» (без остатка). Пазы при рубке жилых зданий прокладывались мхом и после сборки конопатились паклей.
Крыши были одним из главных элементов архитектурной композиции. По форме были двухскатными, четырёхскатными, шатровыми, бочкообразными, луковичными. В качестве кровельного материала применяли «лемех» - деревянные тёсаные дощечки плоского или искривлённого профиля.

Технические средства для обработки древесины

Зодчие имели разнообразные средства для обработки дерева: рубящие топор (лесорубный, плотницкий), потёс; тёсанный - тесло, пазник; строгальный – струг, рубанок; сверлящий – сверло, бурава.
Лесорубный топор был с узким лезвием, режущая кромка которого по сравнению с плотницким существенно дальше отстояла от топорища (рис. 2а). Это нужно было для того, чтобы топор при ударе глубоко наискось входил в слои дерева, но не увязал в древесине.
Плотницким топором тесали брёвна, вырубали в них чаши, выполняли узлы соединения элементов, декоративные детали и многое другое. Собственно топор (металлическая часть) был коротким, каплевидным в сечении, лезвие нешироким (9–15 см), полукруг лым, утолщённым, с большой клиновидностью.
Потёс – топор с широким закруглённым лезвием. Потёсом отёсывали брёвна,свободно, опущенной рукой мог взять в кулак утолщённый конец топорища.
Для вытёсывания на бревне вдоль его волокон, выполнения участков плавного перехода от круглого бревна к брусу в таких случаях применяли тесло. Тесло — по сути дела тоже топор, топорище у которого длинное и прямое, а лезвие не только развёрнуто перпендикулярно относительно топорища, но и имеет полукруглое сечение, в виде черпачка. Пазник — тесло с нешироким плоским лезвием — служил для окончательной, чистовой выемки пазов после вырубки паза начерно топором (рис.)


Рис.

Примером скоростного строительства может служить сооружении крепости Свияжск. При покорении Казанского царства Иваном IV было решено, в непосредственной близости от Казани построить крепость, в качестве базы для наступательных операций войск. Решение такой задачи на территории противника представляло большую сложность. Вблизи г. Углича под руководством Ивана Выродкова были срублены 7 башен, стены и ворота крепости. Все части были перемечены, разобраны, сложены на плоты и весной 1551 сплавлены по Волге до устья р. Свияги. Здесь меньше чем за месяц на высокой горе постройка была собрана и расширена. Так был построен г.Свияжск, послуживший опорным пунктом для русских войск. Во время осады Иваном IV Казани в 1552 русские мастера построили тайно от противника в 2 км от Казани высокую башню, которая была потом разобрана, доставлена к Арским воротам города и за одну ночь собрана и вооружена. С этой башни вели огонь по противнику.
У дерева есть два серьёзных недостатка: подверженность гниению и легкая возгораемость. Но если дерево пропитается раствором соли, то конструкция становится огнестойкой и не подвергается гниению.
Впоследствии каменное строительство имело элементы деревянного зодчества, что явилось «визитной карточкой» России на примере постройки Кремля, собора Василия Блаженного.
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