Проект гостиницы
Дипломная работа
Выполнил: Выгода Е.А.
Ухтинский Государственный Технический Университет
г.Ухта
Введение
Гостиничные здания предназначаются для кратковременного проживания людей и соответствующего обслуживания их бытовых и культурных потребностей, поэтому такие сооружения должны быть оборудованы всеми видами необходимого коммунального благоустройства (водопровод, канализация, отопление и т. д.) и обеспечены системами питания, бытового и культурного обслуживания гостей. Такой большой объем помещений общественного назначения установил промежуточное положение гостиниц между жилыми и общественными в общей классификации зданий.
Вместимость гостиницы разработанной в данной дипломной работе считается средней, поскольку число мест в ней до 500. 
Назначение является основным типологическим признаком при классификации зданий гостиниц. Предусматривается пять типов гостиниц: общего типа, туристические, курортные, мотели, кемпинги. Данная гостиница относится к курортной. Происходит дифференциация и внутри основного типа, например в числе курортных гостиниц в последние годы сложился подтип курортной гостиницы для отдыха с детьми.
Уровень комфорта гостиницы чаще всего связывают с ее назначением и определяют характеристикой разряда. Предусматривается следующие пять разрядов: высший (В), I, II, III и IV. Курортные гостиницы проектируют не ниже III разряда. Данная гостиница относится к гостинице I разряда, поскольку состоит из номеров высшего, первого и второго разрядов, из которых не менее 80% одноместные и двухместные и при гостинице предусматривается ресторан первого класса, бар и полный комплекс помещений обслуживания.
Помещение гостиницы по функциональному признаку объединяют в укрупненные группы – жилую и общественную.
Общественная часть гостиницы размещена в едином здании с жилой, что обеспечивает наибольшую экономию территории застройки. Она состоит из помещений входной группы, питания, помещений развлекательного назначения и бытового обслуживания. Основным в входной группе является помещение вестибюля, вокруг которого компонуют все остальные (гардероб, портье, камеры хранения, отделение связи и сберегательного банка, киосков, санитарных узлов и т. д.) с обеспечением удобных и кратчайших связей с вестибюлем, а последнего – с лифтовым холлом, помещениями питания и культурно-массового назначения.
Группа помещений предприятий питания содержит подгруппы торговых помещений (зал ресторана, бар), производственные помещения пищеблока (горячий и холодный цехи кухни, моечную, раздаточную), самостоятельную входную группу, для посетителей, не проживающих в гостинице. Композиционным ядром этой группы помещений является зал ресторана, в котором выделяют площадку для танцев и эстраду.
Группа помещений развлекательного назначения включает бильярдные, интернет зал и танцевальные залы, расположенные в ресторане.
Группу помещений спортивно-оздоровительного назначения составляют открытый плавательный бассейн и теннисный корт, находящиеся на территории гостиницы, а также помещения медицинского обслуживания (кабинет врача, медсестры, приемная, массажный кабинет).
Между жилым и общественным объемом предусмотрено устройство технического этажа.
Основными структурными единицами жилой части гостиницы являются номера, преимущественно однокомнатные на 1…3 места. В состав такого номера входят помещения жилой комнаты, передней и санитарного узла. Санитарные узлы проектируют совмещенными с составом сантехнического оборудования, соответствующим разряду гостиницы. Площадь санузла в зависимости от состава оборудования колеблется от 8 до 4 м2. Кроме этого на каждом жилом этаже находится двухкомнатный номер люкс.
При проектировании гостиниц принимают различную планировочную схему жилых этажей. В данной дипломной работе этажи гостиницы спланированы по коридорной схеме, с односторонним расположением жилых помещений, что характерно при строительстве в жарком влажном климате.
Исходные данные для проектирования
Назначение здания и условия его эксплуатации
Гостиничные здания предназначаются для кратковременного проживания людей и соответствующего обслуживания их бытовых и культурных потребностей, поэтому такие сооружения должны быть оборудованы всеми видами необходимого коммунального благоустройства и обеспечены системами питания, бытового и культурного обслуживания гостей. Многофункциональность проектируемого здания, возможность отдохнуть привлекут большое количество людей.
В вестибюле гостиницы в первую очередь организуется специальная зона отдыха и ожидания, чтобы гости перед регистрацией могли посидеть и отдохнуть от перелета или переезда и “перевести дух”. Эта зона размещена вне основных потоков движения в нетранзитной части вестибюля, и выделяется планировочным решением, размещением групп мебели для отдыха. 
В здании предусмотрены не только помещения, делающие приятным и не обременительным быт гостей, но и помещения для укрепления здоровья, такие как бассейн и теннисный корт на территории гостиницы, от которых на минимальном расстоянии расположены кабинеты медицинского обслуживания и массажный кабинет. В экстренном случае гостям будет оказана немедленная медицинская помощь.
Поскольку данная гостиница является курортной, в ней предусмотрены услуги связи гостей со своими родственниками и близкими: почта-телеграф, интернет зал. В случае необходимости проведения ряда денежных операций в гостинице предусмотрено отделение банка, позволяющее производить перевод и получение денежных средств, обмен валюты, получение средств при помощи сберегательных карт. 
Для любителей читать книги в центре вестибюля располагаются торговые киоски. В них гости могут приобрести литературу по их вкусу. Кроме этого в киосках продаются сувениры и другие приятные мелочи.
Для поддержания соответствующего внешнего вида гостей гостиницы в ней предусмотрены: салон красоты (женский и мужской залы), в котором можно воспользоваться услугами парикмахера, стилиста, сделать маникюр или педикюр и т. д. Если одежда гостей приходит в негодность, ее можно сдать в химчистку или прачечную, расположенные на первом этаже гостиницы.
Хорошее питание также является залогом здоровья, поэтому в здании предусмотрен ресторан не только с традиционным меню блюд, но и блюда для гостей, страдающих сахарным диабетом, вегетарианцев, национальная кухня. В ресторане предусмотрена эстрада и место для танцплощадки, поэтому гости могут насладится хорошей музыкой и потанцевать. Для любителей азартно проводить время, при ресторане расположена бильярдная, в которой можно приятно провести время с любителями этой игры. 
Таким образом, в здании предусмотрены все те необходимые помещения, способствующие приятному отдыху гостей, посещающих гостиницу.
Сведения о классе здания, эксплутационных требованиях, степени долговечности, огнестойкости, возгораемости основных конструкционных элементов
В массовом строительстве, в соответствии с нормами проектирования жилых и общественных зданий их подразделяют по капитальности на четыре класса. Класс капитальности зависит от этажности здания, степени долговечности основных конструкций и их огнестойкости. Исходными данными, определяющими степень огнестойкости здания, являются степень возгораемости и пределы огнестойкости строительных конструкций и материалов. Предел огнестойкости характеризуется временем сопротивления конструкции действию огня в часах. Основные несущие конструкции здания (колонны, перекрытия) выполнены в железобетонном исполнении исполнении, поэтому являются материалами несгораемыми (сопротивление действию огня 3 часа), то есть под воздействием огня не воспламеняются, не тлеют и не обугливается. Исходя из этих данных, можно установить, что здание имеет I степень огнестойкости.
Долговечность здания, т. е. способность сохранять прочность и устойчивость, обуславливается долговечностью его основных конструкций. Она зависит от сопротивляемости материалов различным физическим и химическим воздействиям. Долговечность здания зависит также от качества строительных работ и соблюдения правил эксплуатации. Степень долговечности здания II (75-100) лет. На основе этих данных можно прийти к выводу, что здание относится к I классу капитальности.
Место строительства, климатические условия
Здание проектируется для строительства в г. Сочи, который находится в климатическом районе IVБ.
- средняя месячная температура января +5оС
- средняя месячная температура июля +25оС
По весу снегового покрова место строительства находится в I районе, что соответствует нормативной величине снеговой нагрузки Sо=500 Н/м2. По ветровой нагрузке место строительства относится к IV району, величина ветровой нагрузки Wо=480 Н/м2.
средняя скорость ветра за зимний период 5 м/с
средняя месячная относительная влажность воздуха: наиболее жаркого месяца 70%, наиболее холодного месяца 68%.
Повторяемость средней скорости ветра по направлениям см. таблице 
Повторяемость ветра по направлениям
Таблица 
	Месяц
	Направление

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	январь
	5
	21
	24
	6
	7
	14
	14
	9

	июль
	8
	16
	13
	4
	7
	20
	18
	14


Генеральный план участка строительства и его рельеф
Местность пересечённая, стесняющих факторов нет. На предполагаемом месте застройки объектов строительства ранее не было.
Грунтовые и гидрогеологические условия
Уровень грунтовых вод находится на глубине 8.5 м от дневной поверхности.




Источники тепло-, водо-, электро-, газоснабжения
Водо-, электро-, тепло-, газоснабжение здания осуществляются от городских сетей.
Места подключения канализационной сети в общую сеть
Принятым вариантом устройства канализационной сети являются выпуски хозяйственно-бытовой и производственной канализации, присоединенные в общую канализационную сеть.
ВЫБОР ОСНОВНОГО ВАРИАНТА
Зарубежная практика возведения многоэтажных зданий из монолитного железобетона
В технически развитых странах за рубежом заметное распространение получает строительство административных, жилых, гостиничных или смешанных типов зданий, возводимых в монолитном или сборно-монолитном исполнении. Это объясняется как градостроительными соображениями, так и их относительно меньшей ресурсоемкостью.
Зарубежные специалисты считают, что при соответствующих конструктивно-планировочных решениях и правильной организационно-технологической постановке строительства здания многоэтажные здания в монолитном исполнении по сравнению со сборными железобетонными имеют меньшую энергоемкость. Это объясняется как меньшей расходом материала, меньшей энергоемкостью их выполнения, так и возможностью обеспечения более высокой пространственной жесткости. Монолитные перекрытия в таких зданиях выполняют роль горизонтальных дисков жесткости. 
Для многоэтажных зданий применяют высокопрочный бетон, прочность которого дифференцирована в пределах одного здания в зависимости от высотных отметок. Так, например при проектировании 74-этажного здания в Чикаго предусматривалось применение 24 составов высокопрочного бетона. При возведении каркаса здания и лестнично-лифтового ствола до 25 этажа применяли бетон прочностью на сжатие 62 МПа, с 25-го по 74-й этаж – прочностью (в зависимости от высотной отметки и нагрузок) 52, 41, 34 и 28 МПа. В междуэтажных перекрытиях использовали легкий бетон прочностью 45, 38 и 34 МПа.
В зарубежных конструкциях высотных зданий наиболее часто применяют безбалочные монолитные перекрытия в виде плоских плит сплошного сечения и монолитные балочные системы с пролетами, доходящими до 16…18 м.
В перекрытиях обычно используют напряженное армирование пучками высокопрочной проволоки, что улучшает работу плит перекрытий, служащих горизонтальными дисками жесткости. Предварительное напряжение плит перекрытий осуществляют лишь за счет заанкеривания арматуры по концам, без ее сцепления с бетоном. Это достигают покрытием арматуры смазкой – ингибитором коррозии и устройством полимерной оболочки, защищающей арматуру от коррозии и повышающей долговечность конструкции.
Наряду с применением тяжелого бетона при строительстве монолитных многоэтажных зданий все в более широких масштабах используют бетон на пористых заполнителях, причем не только в междуэтажных перекрытиях, но и в вертикальных несущих конструкциях. При этом подбором оптимального состава смеси удается получать легкий бетон прочностью 40…50 МПа.
В качестве опалубки применяют самые различные индустриальные опалубочные системы. Так, при бетонировании вертикальных конструкций, не изменяющихся по высоте, таких ,например, как ядра жесткости применяют скользящую опалубку со скоростью ее подъема 30 см/ч. В большинстве случаев бетонирование элементов каркаса здания, а также внутренних стен выполняют в переставной металлической опалубке. Для бетонирования перекрытий обычно применяют крупнощитовую опалубку типа “стол”, опирающуюся с помощью телескопических опор на ниже лежащее перекрытие. При бетонировании часторебристых и особенно кессонного типа перекрытий практикуют использование металлической или пластмассовой несъемной опалубки. Как показала практика строительства высотных зданий в США, Аргентине, Канаде, Малайзии и других странах, при соответствующей организации работ здания высотой в 40-70 этажей возводят в течении 2-2,5 лет.
Патентный поиск
1) Жалюзи heroal. Жалюзи при любой погоде снаружи. Они подвергаются всевозможным воздействиям со стороны окружающей среды, поэтому их покрытие быстро изнашивается. Как раз об этом позаботился heroal. Профили heroal (рис. 2. 2. 1.) типа Selecta и типа Е способны противостоять любым неблагоприятным воздействиям. Они покрываются высококачественным лаком на основе осветленных смол по специальному методу двойного покрытия – каждый слой отдельно подвергается горячей сушке. В сравнении с обычными способами покрытия, профили с таким покрытием демонстрируют заметные преимущества, а именно:
значительно большую устойчивость к истиранию
повышенную толщину лаковой пленки
повышенную устойчивость к воздействию коррозии
более высокую устойчивость краски против ультрафиолетового излучения
Профили, изготовленные из высококачественного легированного алюминия, с высокосортным покрытием гарантируют стабильность и прочность, а также бесшумную работу. Привлекательный внешний вид во всем многообразии цветов гармонично сочетается с любым типом фасада. Возможность регулировать доступ солнечных лучей посредством бесступенчатого регулирования поднятия и опускания жалюзей. Жалюзи heroal органично вписываются в любой архитектурный стиль вследствие своего цветового и технического многообразия.
2) Все больший интерес частного потребителя вызывают новые нетрадиционные напольные покрытия, например, такое современное и яркое решение как каменное ковровое покрытие (рис. 2. 2. 2. и 2. 2. 3.). Своим названием оно обязано визуальным сходством с натуральным ковровым покрытием. Основой данного коврового покрытия служит натуральный кварцевый камень (фракция 1,2-1,8 мм и 2-3 мм), окрашенный полиуретановой краской, обладающий такими свойствами, как повышенная износостойкость, долговечность и хорошая теплопроводность.
Техническая характеристика: 
Бесшовная эпоксидно-кварцевая половая система затертого типа, отвечает первой группе нагрузок 0,5-0,6 тонн на 1 м2, высокой степени сопротивления при ударе, нажатии и эффективном пешеходном движении. Основанием может служить бетон, цементная стяжка, наливные само выравнивающиеся смеси, дерево, мраморная крошка и др.
толщина системы 6-8 мм
фактура не скользкая
цвета согласно образцам стандартных цветов
к выбору любой индивидуальный цвет
устойчивость на отрывание > 2,5 Н/мм2
устойчивость к сгибанию > 30 мПа
устойчивость к сжиманию > 50 мПа
твердость > 100 мПа
стирание < 10 см/50 см2
- время отвердевания – для пешеходного движения – 48 часов, для механической нагрузки (установка мебели, тяжелых предметов) – 5 суток.
Архитектурно-конструктивный раздел
Генеральный план и благоустройство
Ситуационный план застройки и план благоустройства участка представлены на листе 1 графической части проекта.
На генеральном плане застройки предусмотрено одиннадцать объектов, в состав которых входят проектируемое здание и вспомогательные сооружения: хозяйственный двор, автомобильная стоянка для посетителей ресторана и работников гостиницы, автомобильная стоянка для жителей гостиницы, гараж, технические помещения, склады, контрольно-пропускной пункт, теннисный корт, открытый плавательный бассейн и ограждение участка.
Рельеф участка достаточно спокойный с максимальным перепадом высотных отметок 1,4 м.
Все объекты разделены между собой зелёными насаждениями, которые составляют 60% от площади участка. Объекты соединены между собой пешеходными дорожками из природного камня, шириной 2,5. Общая площадь участка составляет порядка 16650 м2. Главные фасады ориентированы в направлении запад - восток. При этом ориентация оконных проемов жилых помещений в соответствии с планировочным решением принята на восток, что отвечает нормативным требованиям по инсоляции.
Технико-экономические показатели генплана
Таблица 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Численное значение

	1
	2
	3

	1.
	Площадь участка А, м2
	16650

	2.
	Площадь застройки Аз, м2
	1335.2

	3.
	Площадь застройки вспомогательных помещений Азв, м2
	725

	4.
	Площадь твердого покрытия Атп, м2
	2350

	5.
	Площадь пешеходных дорожек Апд, м2
	211.8

	6.
	Площадь озеленения Аоз, м2
	9900

	7.
	Плотность застройки (Аз+Азв+ А0)/А
	0.25

	8.
	Процент озеленения (Аоз/А)100%
	60%

	9.
	Площадь объектов для отдыха (бассейн, теннисный корт, летние кафе), А0, м2
	2128



Объемно-планировочное решение
Здание гостиницы решено девятиэтажным. Высота здания от нулевой отметки 31,4 м. Высота первого этажа 4,2 м, технического – 2,4 м, типового 3,3 м. Наружные размеры первого этажа 56,4*20,7 м, остальных этажей в 44,4*12,9 м. Основная лестничная клетка, лифты шахта инженерного оборудования находятся в бетонном ядре жесткости в середине фасадной стороны здания. По торцам здания находятся запасные лестничные клетки между отдельными этажами.
Здание относится к группе многоэтажных I категории. Современная гостиница высокого уровня комфорта стала сложным комплексным организмом, в состав которого входят значительное число помещений разного функционального назначения.
Обычно различные помещения гостиницы группируют по функциональным признакам, позволяющие организовать между ними четкие технологические взаимосвязи, отвечающие санитарно-гигеническим и противопожарным требованиям, способствующие удобству эксплуатации гостиницы, а так же повышающие комфорт проживания в ней.
Для функциональной организации гостиницы существенное значение имеет число входов в здание, а именно:
главный вход (А), которым в основном пользуются проживающие и другие посетители.
вход в помещения предприятий общественного питания (Б), в частности вход в ресторан, которым в основном пользуются посетители из города.
вход для работников гостиницы и пищеблока (В).
погрузочно-разгрузочная площадка (дебаркадер) в хозяйственном дворе (Г), через который в гостиницу доставляют чистое белье, мебель, различный инвентарь, инженерное оборудование, сырье и продукты для предприятий общественного питания, а так же вывозят из гостиницы грязное белье, пищевые отходы, пустую тару, мусор.
выход их гостиницы к бассейну и теннисному корту (Д)
вход с с улицы в кабинет директора гостиницы (Е)
Поскольку жилая и общественная части расположены в одном здании, то помещения общественного назначения расположены в нижних этажах, а жилые над ними. В связи с разнообразным набором общественных помещений площадь застройки нижнего этажа превышает площадь застройки жилых этажей, создавая своеобразный стилобат, над которым возвышается жилая часть гостиницы. Этот прием ограничивает площадь застройки, но требует обязательного устройства технического этажа между жилой и общественной частями здания.
I. Общественная часть гостиницы
Функциональная схема организации 1 этажа гостиницы
 В Б 
 10 8 6 6 14 15 16 17 9 

 10 21 

 24 23 18 19 20 20 12 
 Г
 14 сан. узел 13

 25 26 складские 3 5 Д 
 помещения 
 персонала 
 2 1 4 22 11
 Е 7  
 
А
1 – вестибюль, 2 – стойка регистрации, 3 – гардероб, 4 – зона отдыха и ожидания, 5 – лифты и лестница, 6 – салон красоты (мужской и женский залы), 7 – кабинет директора гостиницы, 8 – камера хранения, 9 – ресторан, 10 – служебные и административные помещения, 11 – кабинет массажа, 12 – раздаточная, 13 – производственные помещения пищеблока, 14 – почта-телеграф, 15 – интернет зал, 16 – отделение банка, 17 – транспортное агентство, 18 – пункт приема химчистки, 19 – прачечная, 20 – киоски, 21 – бильярдная с баром, 22 – кабинеты медицинского обслуживания, 23 – склады, 24 – хозяйственный двор, 25 – гараж, 26 – технические помещения.
- Вестибюльная группа помещений: основные функции этих помещений – прием, оформление и размещение клиентов, хранение их багажа, расчеты с проживающими, выдача справок по гостинице, выполнение услуг по обеспечению проживающих билетами на авиа- и железнодорожный транспорт, вызов такси, иногда заказ и бронирование номеров в гостиницах других городов страны, выполнение почтово- телеграфных услуг, денежных операций.
а) Вестибюль – одно из главных по своей значимости помещений общественной части, планировочный и технологический узел первого этажа. Это первое помещение, куда попадает человек, пожелавший воспользоваться услугами гостиницы. Вестибюль – помещение многофункциональное. В нем расположен главный вход в гостиницу, осуществляется прием и оформление клиентов, расчеты с проживающими; через вестибюль по вертикальным коммуникациям – лестницам и лифтам – проживающие и посетители гостиницы попадают на жилые этажи. От взаиморасположения главного входа в гостиницу, стойки оформления и основных вертикальных коммуникаций, соблюдения технологической последовательности их размещения (вход - стойка оформления - вертикальные коммуникации) в значительной мере зависит четкость движения в вестибюле и удобство пользования им. Площадь 92,4 м2.
б) Основные вертикальные коммуникации в гостиницах – лестницы и лифты. Три лифта и шахта инженерного оборудования объединены в одну группу, что позволяет эффективно использовать вертикальный транспорт, сократить время его ожидания. Лифты расположены вблизи от главной лестницы, обеспечивая хорошую обозреваемость и удобный подход к ним от главного входа в гостиницу, а так же от стойки оформления. Загрузка лифтов организуется непосредственно из вестибюля.
в) Стойка оформления - рабочее место сотрудников гостиницы, занятых приемом и оформлением клиентов. Здесь размещаются дежурный администратор, кассир-расчетчик, паспортист, портье, дежурный справочного бюро, то есть сотрудники гостиницы, выполняющие все функции по приему, оформлению и обслуживанию гостей. Стойка оформления представляет собой открытый барьер, отделяющий сотрудников гостиницы от посетителей и позволяющий свободно общаться с ними. Она обеспечивает удобное место для работы и хранения необходимых документов. Четкой закономерности между длиной стойки оформления, вместимостью и разрядом гостиницы не прослеживается. Некоторые зарубежные специалисты считают, что длина стойки оформления должна приниматься из расчета 2,5 см на каждое место в гостинице. На практике этот размер несколько меньше. Вариант хранения ключей у портье – вертикальные доски с ячейками 5*15 см, при этом наибольшая высота подвески ключей принимается 180 см, наименьшая – 90 см. Как вариант, стойку оформления можно акцентировать художественными средствами, это поможет посетителю сориентироваться в сложном пространстве вестибюля. Вблизи стойки оформления для удобства заполнения документов, связанных с устройством в гостиницу, размещены кресла и столики.
г) Гардероб – предназначен в основном для обслуживания посетителей из города, желающих отдохнуть и воспользоваться услугами, предоставленными гостиницей. Площадь 44,16 м2.
д) Зона отдыха и ожидания – размещена вне основных потоков движения в нетранзитной части вестибюля, и выделена планировочным решением: размещением групп мебели для отдыха, ковровым покрытием пола, торшерами, расположенными возле каждой группы мебели, зеленью, создающими в совокупности обстановку, располагающую к отдыху. Площадь 39,6 м2.
е) Отделение связи – почта-телеграф и интернет зал, расположены в изолированном помещении, удобно связанным с вестибюлем. Эти помещения предназначены для связи и общением жителей гостиницы со своими родственниками и близкими. Площадь 28,08 м2.
ж) Отделение банка и транспортное агентство расположены в той же зоне, что и отделение связи. Благодаря отделению банка гости могут выполнять ряд денежных операций (перевод или получение денежных средств, обмен денежных средств, пользование кредитными картами) не выходя за пределы гостиницы. Аналогично с транспортным агентством – жители гостиницы могут приобрести билеты на авиа- и железнодорожный транспорт. Площадь 28,08 м2.
з) Камера хранения – служит для хранения ручной клади и оборудуется стеллажами. Площадь 9,6 м2.
и) Санитарный узел – расположен вблизи вестибюля. Площадь 21,6 м2. 
- Предприятия общественного питания: содержит подгруппы торговых помещений (зал ресторана, бар), производственные помещения пищеблока.
а) Ресторан - расположен в изолированной части от вестибюля и имеет два входа – из центральной части гостиницы и самостоятельный вход, предусмотренный для гостей, не проживающих в гостинице. Ресторан рассчитан на 65 мест. Хорошее питание является залогом здоровья, поэтому ресторан предусмотрен не только с традиционным меню блюд, но и блюда для гостей, страдающих сахарным диабетом, вегетарианцев, национальная кухня. В ресторане предусмотрена эстрада и место для танцплощадки, площадью 10 м2, поэтому гости могут насладится хорошей музыкой и потанцевать. Для любителей азартно проводить время, при ресторане расположена бильярдная, площадью 60 м2 в которой можно приятно провести время с любителями этой игры. Связующее звено между рестораном и пищеблоком – раздаточная, с учетом обслуживания официантами. Раздаточная отделена от торгового ала стеной. Для удобства работы обслуживающего персонала вход в раздаточную из торгового зала и выход в зал делают раздельными. Для быстроты обслуживания посетителей расстояние от раздаточной до столов должно составляет не более 20 м.
б) Бар – размещается совместно с бильярдной. Представляет собой особый тип предприятий общественного питания – бар типа “грилл” (шашлычные), в котором пищу (мясо, рыбу) готовят на глазах у клиентов. Для этого в торговом зале предусматривают специальные устройства – рашперы, работающие на электроэнергии, угле, газе. Рядом с рашпером имеются подсобные помещения, оборудованные для готовки сопутствующих блюд, холодильники для хранения мяса и рыбы, шкафы для посуды. Особое внимание в этом зале уделяется вентиляции, устраивая вытяжку над рашпером, и по периметру всего помещения. Кроме этого в баре имеется большой выбор молочных, винных, пивных напитков. Помимо входа в бар, сообщающимся с рестораном через бильярдную, имеется отдельный вход через вестибюль гостиницы.
в) Производственные помещения пищеблока: включает заготовочные, горячий и холодный цеха, моечные посуды, сервизная.
Детальный состав этих помещений и их площади в отечественной практике принимаются по нормам для предприятий общественного питания. Типы предприятий общественного питания и число посадочных мест в них зависит от назначения гостиницы, уровня ее комфорта, вместимости, а так же от размера и значения населенного пункта, где строится гостиница, ее расположения в системе города, наличия вблизи других общегородских предприятий общественного питания и иных факторов.
Кроме своей основной функции залы предприятий общественного выполняют функции помещений для проведения отдыха, встреч, бесед, особенно в вечерние часы, и поэтому их архитектурно-пространственная организация и решение интерьера должны обеспечивать необходимые для этого условия.
Площадь:
- ресторана 67,08 м2.
бара 115.33 м2.
производственных помещений пищеблока 120 м2.
- Помещения бытового обслуживания: включают парикмахерские, мастерские мелкого ремонта и утюжки одежды, приемные пункты химчистки и стирки одежды. Площади этих помещений приняты в зависимости от вместимости гостиницы. Обычно помещения бытового обслуживания рассчитывают на обслуживание только проживающих в гостинице, однако для повышения рентабельности их часто делают доступными для населения города. Данные помещения рассчитаны на обслуживания 130 посетителей.
а) Парикмахерские – включают рабочие залы – женские и мужские, подсобные помещения.
С учетом отечественной практики эксплуатации парикмахерских в гостиницах, которая показала, что мастера, обслуживающие только проживающих в гостиницах, в дневные часы, как правило, не загружены. В связи с этим предусматривается возможность обслуживания посетителей из города, поэтому имеется самостоятельный вход с улицы через вход для работников гостиницы. Площадь 47 м2.
б) Приемные пункты бытового обслуживания (химчистка, прачечная) с последующей отправкой принятых вещей на городские фабрики. Требуются по нормативам в гостиницах с уровнем комфорта не ниже II строительного разряда. Эти помещения расположены в непосредственной близости от хозяйственного входа в гостиницу, чтобы путь вещей из приемного пункта к автомашине не совпадал и не пересекался с путями движения проживающих. Приемные пункты организованны на первом этаже, что обеспечивает удобную связь с вестибюлем гостиницы. Площадь пункта приема химчистки 20 м2,приема в прачечную 14,4 м2.
- Служебные и бытовые помещения персонала включают: кабинет директора с приемной, кабинет заместителя директора, кабинет главного инженера и архив, расположенные на первом этаже гостиницы. Причем в кабинет директора имеется отдельный вход с улицы. В хозяйственном дворе установлены склады для хранения мебели, инвентаря, запасных ковров, технического оборудования, материалов и т. д. Помимо этого во дворе установлены технические помещения, в которых расположены ремонтные мастерские, обеспечивающие все ремонтные работы в гостинице (столярная, слесарная, сантехническая и т. д.). Кроме этих помещений имеются и другие помещения обслуживающего персонала, расположенные в левом крыле третьего этажа гостиницы: комната инженерно-технического персонала, комната кладовщика и завхоза, бухгалтерия, касса, плановый отдел, кабинет главного бухгалтера, комната старшей горничной, диспетчерская инженерного оборудования, помещение для установки оборудования по управлению гостиницей, бытовое помещение персонала состоящее из раздевальной, душевой, совмещенной с санитарным узлом, кабин личной гигиены женщин. Раздевальная персонала оборудуется скамьями для раздевания, индивидуальными шкафчиками для хранения одежды (60*30 см в плане, высота 210 см), которые размещаются в два яруса.
Площади:
кабинет директора с приемной порядка 33 м2.
кабинет заместителя директора 10,2 м2.
кабинет главного инженера 11,52 м2.
архив 11,52 м2.
комната инженерно-технического персонала 12,96 м2.
комната кладовщика и завхоза 12,96 м2.
бухгалтерия 12,96 м2.
касса порядка 9 м2.
плановый отдел 20,16 м2.
кабинет главного бухгалтера 25,92 м2.
комната старшей горничной 9 м2.
диспетчерская инженерного оборудования 17,28 м2.
помещение для установки оборудования по управлению гостиницей 23,76 м2.
бытовое помещения персонала 22,08 м2.
санитарный узел, совмещенный с душевой обслуживающего персонала 23,76 м2.
Жилая часть гостиницы
Жилая часть в гостинице – основная по значению и по занимаемой площади. На жилых этажах размещаются номера, помещения для дежурного персонала, обслуживающего номера, общие горизонтальные коммуникации, лестнично-лифтовые холлы. Основные вертикальные коммуникации (лестница и лифты) объединены в лестнично-лифтовой узел, который находится композиционно в центре плана, для того чтобы было максимально сокращено расстояние от него до номеров. Расстояние от входа в номер до вертикальных коммуникаций составляет 3,3 – 20 м, в зависимости от удаленности жилого номера. Ширина общего коридора 1,8 м.
В зависимости от принятого архитектурно-планировочного и конструктивного решения жилой части здания, а так же уровня комфорта гостиницы площадь номеров составляет порядка 264 м2 - 54% от площади застройки жилого этажа. Площадь помещений персонала, обслуживающего номера 42 м2 – 7,9%, общие горизонтальные коммуникации 113,14 м2 – 21,3% от площади застройки жилого этажа.
Жилой этаж решается в коридорной планировочной структуре, когда расположение жилых номеров является односторонним. В данном дипломном проекте применение такого планировочного решение обосновано, поскольку необходимо добиться одинаковой ориентации всех номеров, поскольку здание возводится в жарком климате. Организация входов в номера происходит непосредственно с коридора.
Основной элемент жилой части – номер. Качество номерного фонда, который является одним из основных факторов, влияющих на комфорт проживания в гостинице, определяется типами номеров (по числу комнат и числу проживающих), процентным соотношением в гостинице различных типов номеров, их архитектурно-планировочным решением, площадью, параметрами, санитарно-техническим благоустройством, оборудованием, меблировкой. Решение номерного фонда существенно влияет также на строительную стоимость гостиницы.
В планировочной структуре гостиницы присутствуют следующие типы номеров:
однокомнатные на одного человека – 30 номеров, площадью 17,05 м2.
однокомнатные на двух человек – 30 номеров площадью 21,81 м2.
однокомнатные на трех человек – 8 номеров, площадью 24,28 м2.
двухкомнатные номера-люкс – 7 номеров, площадью 48,5 м2.
Всего в гостинице 75 номеров.
Санитарные узлы номеров по планировочному решению и оборудованию разнообразны, но не зависимо от номера они проектируются совмещенными. Вход в СУ осуществляется из передней. В одноместных номерах СУ оборудован умывальником, унитазом и душем. Его площадь 5,76 м2 . В СУ двухместных и трехместных номеров, площадью 6,2 м2 имеется помимо указанного оборудования так же и ванна. В номерах люкс в СУ добавляется бидэ и полотенцесушитель. Площадь такого СУ 8 м2 .
Кроме этого на каждом жилом этаже в одном и другогом крыле расположена кухня-столовая, чтобы жители при желании могли сами приготовить себе пищу. Площадь 24,27 м2.
Экспликация помещений
1 – вестибюль
2 – стойка регистрации
3 – гардероб
4 – зона отдыха и ожидания
5 – лифты и лестница
6 – салон красоты (мужской и женский залы)
7 – кабинет директора гостиницы
8 – камера хранения
9 – ресторан
10 – служебные и административные помещения
11 – кабинет массажа 
12 – раздаточная
13 – производственные помещения пищеблока
14 – почта-телеграф
15 – интернет зал
16 – отделение банка
17 – транспортное агентство
18 – пункт приема химчистки
19 – прачечная
20 – киоски
21 – бильярдная с баром
22 – кабинеты медицинского обслуживания
23 – склады
24 – хозяйственный двор
25 – гараж
26 – технические помещения
27 – номер-люкс
28 – одноместный номер
29 – двухместный номер
30 – трехместный номер
31 – помещения обслуживающего персонала
32 – кухня – столовая
33 – кладовая инвентаря
34 - комната инженерно-технического персонала
35 - комната кладовщика и завхоза
36 – бухгалтерия
37 – касса
38 - плановый отдел
39 - кабинет главного бухгалтера
40 - комната старшей горничной
41 - диспетчерская инженерного оборудования
42 - помещение для установки оборудования по управлению гостиницей
43 - бытовое помещение персонала состоящее из раздевальной, душевой, совмещенной с санитарным узлом, кабин личной гигиены женщин.
Конструктивное решение
Конструктивная система здания – каркасная. Строительная система – монолитная. Девятиэтажное здание решено с полным железобетонным каркасом и наружными навесными стеновыми панелями. Шаг колонн в продольном направлении 3,6 м и 2,4 м, в поперечном – 6,6 м и 3,6 м.
Основными несущими конструкциями здания являются железобетонные монолитные колонны сечением 400*400 мм из тяжелого бетона класса В20, армированных арматурой класса А-III. Фундаменты под колонны приняты свайными. Колонна замоноличивается в сборный ростверк стаканного типа, образуя “кусты свай”. Оголовок устанавливают на сваю, закладные детали ростверка и оголовка сваривают стальными накладками, затем зазоры замоноличивают бетоном.
Стены первого этажа однослойные, толщиной 500 мм выполнены из монолитного керамзитобетона, плотностью =600 кг/м3 с покрытием с наружной (20 мм) и внутренней стороны (15 мм) цементно-песчанным раствором, плотностью =1800 кг/м3, для предотвращения проникания в бетон стены чрезмерного количества влаги. Фундамент под стену также является свайным. Для обеспечения равномерной передачи нагрузок от стен на сваи по верхним концам устраивают монолитный ростверк. Сваи расположены в один ряд. Прочность соединения конструкции ростверка со сваей обеспечивают заделкой торца сваи в бетон ростверка.
Основная лестничная клетка, лифты и шахта инженерного оборудования находятся в бетонном ядре жесткости и отделены от железобетонного каркаса. Монолитный бетонный слой лифтового ограждения 160 мм. Ядро жесткости лестнично-лифтового узла объединяется с двумя объемными блоками типа “колпак” с приставной панелью пола, по одному с каждой стороны. Объемные блоки устанавливают друг на друга столбами (пилонами) на всю высоту здания. Пилоны поэтажно соединяют жесткими монолитными железобетонными шпоночными связями. Связи являются жесткими, поскольку здание возводится в сейсмических условиях. Коробчатый элемент формуют из конструкционного легкого бетона класса по прочности на сжатие В20 с плоскими стенками. Толщина стенок блока 160 мм. Потолочная плита блока монолитно связана со стенками и работает на изгиб, как защемленная по контуру. Сопряжение плиты потолка со стенками усилено дополнительным армированием и развитием бетонного сечения вутами или скруглениями. Фундамент под ядро жесткости также является свайным с монолитным ростверком, представляющим собой сплошную плиту.
Перекрытие первого этажа решено монолитным, в виде монолитного ребристого железобетонного перекрытия с балочными плитами, жестко соединенного с монолитными колоннами и безбалочного монолитного перекрытия. Безбалочное монолитное перекрытие представляет собой сплошные плиты, опертые непосредственно на колонны с капителями и на стены первого этажа по контуру. Устройство капителей вызывается конструктивными соображениями, с тем чтобы создать достаточную жесткость в месте сопряжения монолитной плиты с колонной. Монолитное ребристое перекрытие компонуют с поперечными главными балками, размером сечения 600*300 мм и продольными второстепенными балками, размером сечения 300*150 мм. Второстепенные балки размещаются по осям колонн и в третях пролета главной балки, т. е. Ссшагом 2,2 м при шаге колонн 6,6 м и с шагом 1,2 м при шаге 3,6 м. Толщина плиты монолитного ребристого перекрытия 80 мм, бетон марки М250.
Перекрытие остальных типовых этажей решено в двух вариантах. Первый вариант – монолитное ребристое железобетонное перекрытие с балочными плитами аналогичное как для перекрытия первого этажа. Второй вариант – сборное, с плитами из тяжелого бетона В20 высотой 220 мм, и размерами в плане 1190*6480 мм и 1190*3480 мм, опирающихся на многопролетный ригель. Принят первый вариант перекрытия так как все элементы перекрытия монолитно связаны и обеспечивает жесткое, хорошо связанное с вертикальными несущими конструкциями (колоннами) соединение, что несомненно важно при строительстве здания в сейсмическом районе.
Перегородки выполнены из гипсобетонных панелей толщиной 80 мм с опиранием на монолитные железобетонные полы по грунту на первом этаже и на монолитное ребристое перекрытие на остальных этажах.
Однослойные навесные стеновые панели, толщиной 300 мм изготовлены из ячеистого бетона плотностью =400 кг/м3. Для предотвращения проникания влаги в бетон панели, ее обмазывают с обеих сторон цементно-песчанным раствором, аналогично как и стены первого этажа. Опирание панелей – непосредственно на колонну при устройстве специальной металлической опоры. С целью защиты помещений от перегрева солнечной радиацией с наружной стороны стеновой панели на оконный проем навешиваются профили Heroal, представляя собой своеобразные жалюзи.
Покрытие здания решено аналогичным перекрытию. Уклон кровли создается за счет изменения толщины цементно-песчанной стяжки. Конструкция крыши – с открытым чердаком и рулонной кровлей.
Устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечена за счет жесткой заделки колонн в фундаментах, жестким диском перекрытия, а также жестких вертикальных диафрагм жесткости, проектируемых на всю высоту здания, начиная с первого этажа. Элементы диафрагм представляют собой железобетонные стенки с дверными и оконными проемами. С колоннами диафрагмы соединяют сваркой закладных частей. Совместную работу элементов диафрагм и колонн достигают замоноличиванием горизонтальных и вертикальных швов бетоном. Толщина диафрагмы 180 мм, располагают в продольном и поперечном направлении через 8-12 м. Спецификация сборных железобетонных элементов представлена в таблице. 
Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций.
Расчёт выполнен в соответствии с рекомендациями норм [1].
Исходные данные: 
Зона влажности – влажная (прил. 1*[1])
Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б (прил. 2 [1])
Расчётная температура внутреннего воздуха – на первом не жилом этаже tв = 18гр.С., на остальных жилых этажах tв = 20гр.С (табл. 8[2]).
1) Теплотехнический расчет стенового ограждения первого не жилого этажа (hbc/ 3. 3. 1.)
цементно-песчанный раствор, плотностью1800 кг/м3, 20мм, =0.93 Вт/моС
монолитный керамзитобетон, плотностью 600 кг/м3, x мм, =0.26 Вт/моС
цементно-песчанный раствор, плотностью1800 кг/м3, 15 мм, =0.93 Вт/моС
Требуемое сопротивление теплопередаче по санитарно-гигиеническим и комфортным условиям:
 , где
n–коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху (табл. 3*[1]).
tв–расчётная температура внутреннего воздуха, гр. С.
tн–средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 [3]
∆tн–нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций 
(табл. 2* [1])
в–коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции (табл. 4*[1])
= 
Требуемое сопротивление теплопередаче из условий энергосбережений. Градусосутки отопительного периода:
ГСОП =  , где
tот.пер. – средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха 
 8 гр. С. [3]
zот.пер. – продолжительность периода со средней суточной температурой  8 гр. С.
По табл. 16 [1] определено  для ГСОП:
ГСОП = (18-6.4)*90 = 1044(Схсут.)
Для ГСОП = 1044 (Схсут.) = 2.1 
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции:
 , где
i – толщина i-го слоя ограждающей конструкции, м;
- расчётный коэффициент теплоусвоения i-го слоя ограждающей конструкции, Вт/(мС) (прил. 3*[1]);
- коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2С) (прил. 6*[1]);

 
= 0.49 (м)
Принято (мм)
2) Теплотехнический расчет стенового ограждения остальных жилых этажей.
цементно-песчанный раствор, плотностью1800 кг/м3, 20мм, =0.93 Вт/моС
ячеистый бетон, плотностью 400 кг/м3, x мм, =0.15 Вт/моС
цементно-песчанный раствор, плотностью1800 кг/м3, 15 мм, =0.93 Вт/моС
= 
ГСОП = (20-6.4)*90 = 1224(Схсут.)
Для ГСОП = 1224 (Схсут.) = 2.1 
R0 = 
 
= 0.28 (м)
Принято (мм).
Технико-экономические показатели архитектурно-конструктивного решения здания
жилая площадь здания гостиницы: Аж=nонSон+ +nднSдн+nтнSтн+nнлSнл= =3017,05+3021,81+824,28+748,5=1699,54 м2.
Общая площадь здания гостиницы: Аобщ=А1Э+А2Э+Ан+ +Аж+АЧ=(56,420,7+7,0620,07+3,786,88)+2(44,410,2+26,74,3+2,711,42)+([44,410,27- 1699,51]+26,74,37+2,711,427)+1699,54=6207,228 м2.
3) Площадь застройки Аз=56,420,7+7,0620,07+3,786,88=1335,2 м2.
4) Плоскостной коэффициент К1 = Аж/Аобщ=1699,54/6207,228=0,27
5) Строительный объем здания Vстр=1335,24,2+(44,410,2+26,74,3+2,711,42) 27,3=20386,258 м2.
6) Объемный коэффициент К2 = Ос/Аобщ=20386,258/6207,228=3,28
7) Площадь конструкции в плане Ак=88.31 м2. 
8) Конструктивный коэффициент Ак/Аобщ=88.31/6207,228=0.014
Таблица 
	№
п/п
	Наименование показателя
	Форма подсчёта
	Численное значение, м2

	1
	2
	3
	4

	1

	Жилая площадь Аж, м2
	По проекту
	1699,54

	2
	Общая площадь Аобщ, м2
	По проекту
	6207,228

	3
	Площадь застройки Аз, м2
	По проекту
	
1335,2

	4
	Плоскостной коэффициент
	К1 = Аж/Аобщ.
	
0,27


	5
	Строительный объём здания Vстр., м3
	Ос = Аз*Нч.п.
	20386,258

	6
	Объёмный коэффициент
	К2 = Ос/Аобщ.
	3,28

	7
	Площадь конструкций в плане, Ак, м2
	По проекту
	88.31

	8
	Конструктивный коэффициент (индустриальности)
	К4 = Ак/Аобщ.
	0.014



Внутренняя и наружная отделка здания
Внутренняя отделка помещений
Таблица 
	Наименование помещений
	Характер отделки

	
	Стены, полы, потолки
	Эскиз

	1
	2
	3

	Салон красоты, почта-телеграф, интернет зал, отделение банка, транспортное агентство, помещение для установки оборудования по управлению гостиницей, кладовая инвентаря, комната старшей горничной.
	Стены – штукатурка, оклейка обоями
потолки – подвесной потолок типа “Armstrong”
полы – ламинированный паркет “Classen Allegro ” 1290*194 мм.
	

	Ресторан, кабинет директора гостиницы, служебные и административные помещения, коридоры жилых этажей.
	Стены – штукатурка, оклейка обоями
потолки – подвесной потолок типа “Armstrong”
полы – дубовый паркет 250*250 мм.
	

	Бильярдная с баром, кабинеты медицинского обслуживания, диспетчерская инженерного оборудования, кабинет массажа, плановый отдел, кабинет главного бухгалтера, комната инженерно-технического персонала, комната кладовщика и завхоза, бухгалтерия, касса, жилые номера, номер-люкс.
	Стены – штукатурка, оклейка обоями
потолки – подвесной потолок типа “Armstrong”
полы –ковролин с рисунком на джутовой основе.
	

	Пункт приема химчистки, пункт приема прачечной, раздаточная, помещения пищеблока, камера хранения, бытовые помещения персонала, кухня-столовая.
	Стены – штукатурка, керамическая плитка
потолки – подвесной потолок типа “Armstrong”
полы –керамическая плитка.
	



Наружная отделка
Таблица 
	Наименование конструкций
	Характер отделки

	Стены первого этажа
	Облицовка плитами из мрамора



Инженерное оборудование здания
1) Электроснабжение – вся проводка осуществляется с помощью медного кабеля сечением 2.5 мм2 в резиновой оплетке в полихлорвиниловых трубах диаметром 2 см, которые заранее уложены в штукатурку плюс заземляющий провод. Для подключения электробытовых приборов на высоте 0.4 - 0.9 м от пола расположены электро-розетки.
2) Отопление – централизованное с нижней разводкой. В качестве теплоносителя применяется вода.
3) Вентиляция – принята естественная вытяжная система вентиляции. Вентиляционные блоки установлены в санузлах, кухнях-столовых, технических помещениях.
4) Водоснабжение и канализация – водопровод хозяйственно-питьевой, канализация хозяйственно-фекальная.
5) Телефонизация – внутренняя открытая сеть. Предусмотрена телефонизация всех жилых номеров, кабинетов работников гостиницы.
6) Газификация – подача газа предусмотрена для приготовления пищи в кухнях-столовых и в технических помещениях пищеблока.
7) Здание оборудовано лифтами.
Расчетно-конструктивный раздел.
Проектирование монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами
Исходные данные: бетон марки М250. Расчетные сопротивления такого бетона для предельных состояний первой группы будут: на сжатие осевое Rb=11 МПА, на растяжение осевое Rbt=0,88 МПА. Коэффициент условий работы бетона b1=0,95. Рабочую арматуру для балок примем в виде сварных каркасов из горячекатаной стали периодического профиля класса А-II, RS=280 МПА, RSX=225 МПА. Для поперечной арматуры класса А-I RSX=175 МПА. Арматуру для плиты примем в виде сварных сеток из обыкновенной проволоки класса Вр-I, RS=375 МПА (для диаметра арматуры 3 мм).
Расчет плиты.
Расчетная схема плиты представляет собой многопролетную неразрезную балку, загруженную равномерно распределенной нагрузкой (рис.).

Для получения расчетного пролета задаемся размерами поперечного сечения второстепенной балки: hв.б.=(1/12…1/20) lв.б, принимаем hв.б.=360/12=30 см, b=(1/2…1/3) hв.б.10 см; принимаем b=30/2=15 см (рис. 4. 1. 2.): 

Расчетный пролет плиты между второстепенными балками l0 равен пролету в свету, т.е.:
l0=220-15=205 см (при шаге второстепенных балок 2200 мм)
l0=120-15=105 см (при шаге второстепенных балок 1200 мм)

Принимаем толщину плиты равной 8 см, что больше hмин=6 см. Собственная масса плиты gн=0,082500=200 кг/м2 (2000 Н/м2).
Погонная нагрузка принимается на ширину плиты, равную 1 м. Для данного случая погонные расчетные нагрузки по таблице будут равны (с учетом толщины плиты h=8 см):
g=1930+1,12000=4130 Н/м
р=1800 Н/м
q= g+р=4130+1800=5930 Н/м
В расчете неразрезных плит с учетом пластических деформаций значения изгибающих моментов при равных или различающихся пролетах принимают по равномоментной схеме (независимо от вида загружения временной нагрузкой) равными:

в крайнем пролете 1:
М1==59302,052/11=2265,5 Нм
в средних пролетах 2 и 3 и над средними опорами С и С:
М2,3=МC,С==59302,052/16=1557,5 Нм
Таблица 
	Вид нагрузки
	Нормативная нагрузка, Н/м2
	Коэффициент надежности по нагрузке
	Расчетная нагрузка, Н/м2

	Постоянная от веса:
-паркетного пола (0,026000)
- цементной стяжки (0,0220000)
- шлакобетона (0,0812200)
- железобетонной плиты (0,0825000)

	
120
400
975
gн=1495
2000
	
1,2
1,3
1,3
1,1
	
144
520
1266
g=1930
2200

	Итого:
	
	
	4130

	Временная:
- длительная
- кратковрем.
	
300
1200
рн=1500
	
1,2
1,2
	
360
1440
р=1800

	Полная:
- пост.+длител.
- кратковрем.
	
3795
1200
	
	
4490
1440

	Всего:
	4995
	
	5930



Организационно-технологический раздел
Исходные данные для разработки проекта производства работ
Исходными материалами для разработки раздела организации строительства служат:
- рабочие чертежи
- характеристики условий строительства
Подсчёт объёмов работ и потребности в основных материалах, конструкциях и изделиях
Номенклатура и объём работ по строительству приведены в табл. Потребность в строительных конструкциях, изделиях и материалах сведена в табл.
Номенклатура и объём работ по строительству.
Таблица 
	№ п/п
	Виды работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	
	Нулевой цикл
Срезка растительного слоя
	
м2 
	
	

	
	Разработка грунта экскаватором в отвал
	м3 
	
	

	
	Обратная засыпка
	м3
	
	

	
	Подземная часть
Вертикальное погружение железобетонных свай
	
1 шт.
	
	

	
	Срубка голов железобетонных свай
	1 шт.
	
	

	
	Устройство монолитного железобетонного ростверка
	
м3
	
	

	
	Укладка фундаментных балок
	1 шт.
	
	

	
	Устройство гидроизоляции:
а) горизонтальной оклеечной в один слой рубероида
б) вертикальной обмазочной битумной мастикой за 2 раза
	
100 м2
100 м2
	
	

	
	Надземная часть
колонны
Устройство монолитных колонн
	
м3
	
	

	
	Стены, диафрагмы жесткости, перегородки
Возведение монолитных стен
	
м3
	
	

	
	Монтаж навесных стеновых панелей
	1 шт.
	
	

	
	Монтаж объемных блоков-комнат
	1 шт.
	
	

	
	Монтаж железобетонных диафрагм жесткости
	1 шт.
	
	

	
	Монтаж гипсобетонных перегородок толщиной 80 мм
	м2
	
	

	
	Перекрытия
Устройство монолитных перекрытий
	
м3

	
	

	
	Лестницы
Монтаж ригелей лестничной клетки
	
1 шт.
	
	

	
	Монтаж лестничных маршей массой до 2.5 т
	1 шт.
	
	

	
	Полы 
Устройство щебеночной подготовки 100 мм
	
м2
	
	

	
	Устройство керамзитобетонной подготовки 150 мм
	100 м2
	
	

	
	Устройство цементно-песчанной стяжки 30 мм
	100 м2
	
	

	
	Устройство пароизоляции
	100 м2
	
	

	
	Устройство теплоизоляции
	100 м2
	
	

	
	Устройство покрытия полов из керамической плитки
	м2
	
	

	
	Устройство покрытий из наборного дубового паркета
	м2
	
	

	
	Устройство покрытий из ламинированного паркета
	м2
	
	

	
	Устройство покрытий из ковролина
	м2
	
	

	
	Устройство плинтусов
	100 м2 пола
	
	

	
	Окна 
Установка оконных блоков 
	
1 шт.

	
	

	
	Установка подоконных досок из ламинированного ДСП
	10 м2
	
	

	
	Двери 
Заполнение дверных проемов 

	
100 м

	
	

	
	Кровля
Устройство пароизоляции кровли

	
м2
	
	

	
	Устройство теплоизоляции кровли
	
м2
	
	

	
	Устройство цементной стяжки
	м2
	
	

	
	Покрытие кровли наплавляемым рубероидом
	м2
	
	

	
	Внутренняя отделка
Простая штукатурка потолков, стен, колонн
	м2
	
	

	
	Устройство подвесных потолков
	100 м2
	
	

	
	Облицовка стен керамической плиткой
	
м2
	
	

	
	Оклейка стен обоями
	100 м2
	
	

	
	Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза
	100 м2
	
	

	
	Наружная отделка
Отделка стен первого этажа плитами из мрамора
	м2
	
	

	
	Прочие работы
Устройство основания отмостки из бетона
	
100 м2
	
	

	
	Устройство асфальтового покрытия отмостки
	
м2
	
	

	
	Устройство пандуса из бетона
	100 м2
	
	

	
	Устройство покрытия пандуса из асфальтобетона
	м2
	
	

	
	Установка козырьков входов
	1 шт.
	
	

	
	Электромонтажные работы – 5%
	
	
	

	
	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, сан. тех. работы – 10 %
	
	
	

	
	Благоустройство территории и озеленение – 7 %
	
	
	

	
	Прочие неучтенные работы – 20 %
	
	
	


Заключение
Данный дипломный проект представленный к защите может быть представлен как независимый самостоятельный проект. В проекте использованы нормативные документы, прошедшие изменения и дополнения в изданиях, решены вопросы технологии и организации строительства с разработкой технологических карт на устройство монолитных колонн и монолитного перекрытия. Рассмотрены вопросы, обеспечивающие безопасность в процессе строительно-монтажных работ, безопасности и экологичности проекта, охраны окружающей среды. Приведено экономическое сравнение двух вариантов перекрытия, в результате которого перекрытие из монолитного железобетона оказалось экономичнее сборного варианта.
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