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Реферат і ключові слова

Дипломна робота складається з 4 розділів. В першому розділі приведена загальна характеристика підприємства ЗАТ "РОСАВА". В другому розділі проведений аналіз основних виробничих підрозділів як основних джерел забруднення навколишньої природного середовища, визначений кількісний склад промислових викидів. В третьому розділі розглянутий Вплив діяльності підприємства на атмосферне повітря, проведений аналіз викидів забруднюючих речовин підприємства, визначена характеристика пилогазоочисного обладнання підприємства, розглянуті заходи щодо зниження обсягів викидів забруднюючих речовин до нормативного рівня, заходу щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах, проведений аналіз лабораторного контролю джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх розсіювання на межі СЗЗ. Четвертий розділ присвячений аналізу умов праці на підприємстві ЗАТ "РОСАВА".
Робота складається з:
сторінок – 57
таблиць – 17
рисунків – 2
бібліографічних джерел – 23.
Ключові слова: навколишнє середовище, виробництво шин, викид, забруднювачі атмосферного повітря, джерела викидів, заходи, лабораторний контроль джерел викидів, платежі за забруднення.
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Вступ

В складній економічній ситуації одним із важливих аспектів конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та світовому ринках є відповідність екологічним вимогам. Дане положення обумовлено ти, що передові керівники підприємств зацікавлені в здоров’ї своїх працівників, а також в найкращому стані навколишнього середовища. Одним із значних забруднювачів є різна продукція на окремих етапах її життєвого циклу. Тому активно впроваджуються різні законодавчі та природоохоронні акти, які перешкоджають появі на внутрішньому ринку продукції, яка є потенційним забруднювачем навколишнього середовища. Слід відзначити той факт, що продукція не обов’язково неякісна, але вона потенційно шкідлива для навколишнього середовища.
Шинна промисловість також здатна нанести певну шкоду навколишньому середовищу, тому що в її виробництві використовуються різні речовини, які вже в процесі свого початкового введення в технологічний цикл здатні постувати в навколишнє середовище. Крім того, по закінченню строку експлуатації окремі види продукції фактично не утилізуються.
Специфіка і складність технологічного процесу виробництва шин змушує шинників з особливою відповідальністю відноситись к питанням екологічної безпеки виробництва. Серед них важлива роль належить заходам, які попереджують забруднення атмосферного повітря. Практично різні порушення чистоти атмосферного повітря обов’язково впливають на якість двох основних компонентів природного середовища – вода та грунт. Тому заходи по охороні чистоти повітряного середовища повинні забезпечувати як збереження здоров’я людей так і збереження рослинності та тваринного світу, що дуже важливо для біологічної продуктивності землі і води.
Шкідливий вплив промислових викидів на атмосферне повітря, людей і навколишнє середовище значно проявляється на промислових майданчиках і прилеглих до них територіях. Саме на них утворюються найбільш великі концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі, і саме на промислових територіях акумулюються їх основна маса на грунті і водоймах.
Із промислових викидів в атмосферу найбільш значними в гігієнічному плані є низькі технологічні і вентиляційні викиди (ліхтарі, шахти, вінка та інш.) безперервної дії, які складають в цілому 80 % від загальної кількості шкідливих викидів. Тому на підприємствах шинної промисловості необхідно постійно проводити контроль джерел викидів забруднюючих речовин і їх розсіювання на межі СЗЗ підприємства.
Контроль екологічного стану навколишнього середовища та виробничих приміщень проводиться екоаналітичною лабораторією відділу охорони праці та екології підприємства.
Моніторинг виконання вимог природоохоронного законодавства здійснюється на підприємстві ЗАТ "РОСАВА" службами, в функції яких включено контроль різних екологічних аспектів діяльності підприємства, представлений в таблиці 1.

Таблиця 1. Моніторинг виконання законодавчих і нормативних документів.
	Відділ охорони праці та екології
	Внутрішні комплексні перевірки стану навколишнього природного середовища підприємства.

	
	Внутрішні комплексні перевірки за культурою виробництва та виробничою санітарією на робочих місцях 

	Відділ головного механіка 
	Внутрішні комплексні перевірки за технічним станом об’єктів природоохоронного значення 

	Департамент енергетики 
	Внутрішні комплексні перевірки за раціональним використанням природних ресурсів. 



 В дипломній роботі розглянуті питання екологічної оцінки шкідливих викидів підприємства виробництва шин ЗАТ "РОСАВА" (м. Біла Церква), проведений аналіз промислових викидів, опрацьовано питання контролю підприємства за викидами шкідливих речовин із джерел їх утворення та аналіз їх розсіювання на межі СЗЗ. Також розглянуті економічні питання, пов’язані з забрудненням атмосферного повітря шкідливими речовинами від стаціонарних і пересувних джерел викидів.
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Розділ 1.Загальні дані про підприємство

Підприємство ЗАТ "Росава" відноситься до Міністерства промислової політики. Розташоване в східній частині міста , межує з промисловими підприємствами з півночі – ВАТ "Трібо" , з заходу – ТОВ "Інтер ГТВ" , з півдня – автодорогою , зі сходу – автотрасою Київ-Одеса.
Санітарно-захисна зона підприємства складає 300 м, згідно "Державних санітарних правил планування і забудови населених пунктів " № 173 від 19.06.1996 р., фактично до житлового району більше 1000 м.
 Діяльністю підприємства є виробництво гумових покришок та камер , оптова та роздрібна торгівля автотоварами , хімічними продуктами , дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук.
Генеральний план підприємства приведений в додатку1.

[bookmark: _Toc171149209]1.1 Характеристика основних виробничих підрозділів як основних джерел забруднення навколишньої природного середовища

 Виготовлення шин – багатоопераційний процес, що містить у собі виготовлення і переробку гумових сумішей, виготовлення допоміжних деталей, складання покришок, виготовлення автокамер, вулканізацію покришок, камер, діафрагми. Гумові суміші – складні багатокомпонентні системи, що містять різні каучуки, наповнювачі, вулканізуючі агенти, прискорювачі, модифікатори й інші інгредієнти. Які визначають експлуатаційні властивості готового виробу. Обумовлюють широкий спектр шкідливих речовин, що виділяються в повітря при їхній переробці і викликають необхідність контролю. Багатоопераційність процесу виробництва шин також формує специфічні особливості забруднення навколишнього середовища.
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1.1.1 Підготовка й обробка матеріалів
Основним компонентом гумових сумішей є каучуки. При цьому природа каучуку впливає на умови його переробки. Синтетичні каучуки, що поступають на підприємство, використовуються у виробництві в основному без попередньої обробки. У той час як натуральний каучук піддається декристалізації і пластифікації. Декристалізацію здійснюють у розпіркових камерах, що обігріваються паром ( при температурі 90-100 С). Після дикристалізації в камерах каучук пластифікують при температурі 150 С. Процес пластифікації здійснюється в гумозмішувачах і на вальцах. У процесі пластифікації в повітря виділяються різні органічні сполуки, що відносяться до насичених і ненасичених вуглеводнів, які вентсистемами організовано виділяються в повітря. Усі хімічні добавки при їхній підготовці до використання в процесі виробництва шин газоподібних речовин не виділяють. Але в процесі їх растарки і транспортування в повітря можуть виділяться зважені речовини (пил).
Пил має змішаний склад. Мінливий у залежності від застосованих матеріалів. Постійно в складі пилу присутні технічний вуглець, сірка, окис цинку і інші речовини. Пил інгредієнтів , що виділяється в технологічному процесі, системами аспірації направляється на фільтри (80-95 % пилу).
При обробці гумових сумішей на вальцах, у шприцмашинах є гази гумозмішування, до складу яких входять – ацетальдегід, пентан, гексан, ізопрен, ізопропілбензол, толуол, сірчистий ангідрид і ін. Газоподібні викиди системами вентиляції викидаються в атмосферне повітря.
Зниження обсягів шкідливих викидів регулюється і рецептурно-технологічними заходами. Так, при використанні полімерної сірки в рецептурі гумових сумішей поліпшуються адгезіонну здатність гуми, що дозволяє істотно скоротити споживання бензину при процесі складання покришок.
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1.1.2 Каландровий цех
У цеху каландрів встановлене устаткування для просочення, сушіння, термообробки й обгумовування кордних тканин, що йдуть на розкрій для виготовлення деталей шин у складальних цехах. Основним джерелом забруднення виробничих приміщень і атмосферного повітря є лінії просочення і термообробки кордних тканин.
При проведенні технологічного процесу просочення, сушіння і термообробки кордної тканини в повітря виділяються: формальдегід, аміак, резорцин, окис вуглецю, окисли азоту та ін. При обгумовуванні тканин виділяються гази, подібні газам гумозмішування. Всі ці речовини знаходяться в складі газових викидів у дуже незначних концентраціях, тому не можуть бути рекуперовані відомими методами (конденсація, адсорбція, абсорбція).

[bookmark: _Toc171149212]1.1.3 Складальний цех
У складальних цехах виробляється деталей шин ( вантажних, легкових і сільськогосподарських) і складання цих деталей у покришку, що надалі надходить у цехи вулканізації. Розкрій корду для вантажних покришок і накладення гумових прошарків і брекерних гум здійснюється на агрегатах із прослоечным каландром. Корд розкраюється на діагонально-різательних машинах під потрібним кутом, потім стики корду подаються на стикувальний транспортер пошарового агрегату Виготовлення гумових і тканевих бортових стрічок виробляється на ленторезачном агрегаті з трьох валковим прослоечным каландром. Розкрій тканин і корду для ділянки виготовлення крил виробляється на машині, установленої на ділянці виготовлення крил.
Для виготовлення протекторів передбачена установка з 2-х протекторних ліній і 2-х протекторних агрегатів ИРУ.
 Виготовлення протекторів на протекторних агрегатах завершується процесом промазки клеєм нижньої частини і стиків протектора В цьому процесі виділяються в атмосферу пари бензину. Гумова суміш перед подачею в протекторний агрегат розігрівається на вальцах і в черв'ячному пресі. При цьому в атмосферу виділяються вуглеводні. Гумові клеї готуються розчиненням каучуку чи гумової суміші в бензині. Густі і рідкі клеї застосовуються для склеювання деталей при зборці покришок, виготовленні камер, обгумовуванні вентилів.
При виготовленні клеїв у клеєзмішувачах і в процесі їхнього використання в атмосферу виділяються пари бензину.
Для одержання обгумованого металокорду шириною полотна до 800 мм установлена лінія ЛОМК-800 –Б, для розкрою металокордних смуг лінії з різним кутом розкрою. Випуск металокордного полотна для легкових покришок здійснюється на лінії ЛОМК-800 вітчизняного виробництва. А його розкрій на імпортному устаткуванні фірми " Репіке". Ділянка розкрою текстильного корду оснащена устаткуванням фірми "Репіке". Весь технологічний процес по випуску профдеталей, шнурів, бортових кілець, крил, по зборці легкових покришок оснащена устаткуванням фірми "Піреллі". Виготовлення протекторних деталей здійснюється на устаткуванні фірми "Крупп". Фарбування покришок перед вулканізацією на устаткуванні фірми "Фата". Гумоперероблюючі агрегати імпортного виробництва легкових шин оснащені шприцмашинами холодного живлення, що забезпечують зменшення виділення газоподібних викидів при обробці гумових сумішей на 30-40 % у порівнянні з агрегатами вітчизняного виробництва, для живлення яких застосовуються підігрівальні вальци, що є джерелом виділення в навколишнє середовище газів гумозмішування.
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Основним технологічним обладнанням цехів вулканізації є форматори-вулканізатори різних типорозмірів 40", 55", 75". Форматори-вулканізатори працюють в автоматичному режимі. На різних форматорах завантаження і розвантаження автопокришок проходить вручну. При виробництві легкогрузових та грузових автопокришок механізована. Цикл вулканізації продовжується від 15 хвилин до 75 хвилин в залежності від типорозміру покришки.
Основне виділення забруднюючих речовин (газів вулканізації) відбувається в момент відкриття форматора-вулканізатора, потім виділення зменшується по мірі охолодження покришки на транспортних системах. До складу газів вулканізації входять – ацетальдегід, бензол, толуол, етилбензол, альфа-метилстирол та інші.
В цехах вулканізації на окремих дільницях виготовляють діафрагми, які використовуються як технологічне оснащення при вулканізації автопокришок. При виготовленні діафрагм в атмосферне повітря виділяються вуглеводні (гази гумозмішування та гази вулканізації).

[bookmark: _Toc171149214]1.1.5 Автокамерний цех
В автокамерному цеху виготовляють автокамери та обідні стрічки. Випуск автокамер здійснюється з гуми на основі бутилкаучуку. Бутилові камери володіють високим опором тепловому та озоновому старінню, низькою газопроникливістю в порівнянні з камерами з каучуків загального призначення. Застосування в рецептурі камерних сумішей стабілойла - 18 замість вазелінового мастила значно знижують виділення летких вуглеводнів від обладнання.
Камери виготовляють на камерних агрегатах, які укомплектовані черв’ячними машинами МЧТ. Деталі поступають на збереження, а потім на станки для розкрою та стиковці. Для виключення попадання сторонніх включень в готові камерні суміші, перед камерними агрегатами встановлені стрейнери.
 Для запобігання склеювання камер на агрегатах шприцювання деталей застосовується тальк для внутрішньої поверхні автокамерного рукава. З ціллю виключення розпилення тальку в агрегатах є установка для його вловлювання. Зважені частинки тальку при барботуванні через воду осідають в цій установці. Також застосовується принцип мокрого талькування.
Вулканізація камер здійснюється на камерних вулканізаторах 45", 55", 75".
Вулканізовані камери подаються на заключні операції ( іспит на герметичність, монтаж та ін.). В процесі шприцювання, вулканізації камер та обідних стрічок в повітряне середовище виділяються вуглеводні та сірчистий ангідрид.

[bookmark: _Toc171149215][bookmark: _Toc171149216]
Розділ 2. Вплив діяльності підприємтсва на атмосферне повітря

[bookmark: _Toc171149217]2.1 Аналіз викидів забруднюючих речовин підприємства

ЗАТ "РОСАВА" є джередлом забруднення атмосферного повітря зваженими речовинами, вуглеводними, окислом вуглецю, сірчистис ангідридом та інш.
На підприємстві проведена інвентаризація стаціонарних джерел викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря в 2004 році , яка виконана Інститутом гігієни та медичної екології АМНУ ім. Марзєєва . Звіт інвентаризації погоджений ДУЕПР Київської області в 2004 р. Одержаний дозвіл ДУЕПР Київської області № 326.17.029 від 17.11.2006 р. на викиди , який дійсний до 01.01.2008 р.
Підприємство взято на державний облік 27.10.2004 р. за № 320806/2004р.
Згідно проведеної інвентаризації на підприємстві всього джерел викидів – 557 , в атмосферне повітря викидається 77 речовин, забезпечені ПГОУ – 44 джерела , що складає – 100% від кількості джерел викидів , які повинні бути забезпечені ПГОУ. З них 8 джерел технологічні , в резерві 7 , паспортизовані та зареєстровано в ДУЕПР – 66. ПГОУ представлені циклонами , фільтрами.
Перелік речовин, що викидаються атмосферне повтіря підприємством представлений в таблиці 2.1.






	Таблиця 2.1 Перелік забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря

	№ пп
	Найменування речовини 
	ГДК, м.р., ОБРВ, мг/м3
	Клас небезпеки
	Потужність викиду забруднюю-чої речови-ни, т/рік. *

	1. 
	Алкілсульфат натрію
	0,01
	4
	0,017

	2. 
	Заліза оксид ( в перерахунку на залізо )
	0,4
	3
	0,022

	3. 
	Марганець та його з"єднання в перерахунку (на діоксид марганцю )
	0,01
	2
	0,034

	4. 
	Міді оксид ( в перерахунку на мідь )
	0,02
	2
	0,000017

	5. 
	Натрію гідроокис ( натр їдкий, сода каустична )
	0,01
	2
	0,55

	6. 
	Нікелю окис (в перерахунку на нікель )
	0,01
	2
	0,0000017

	7. 
	Свинець та його з"єднання, окрім тетраетилсвинцю (в перерахунку на свинець)
	0,001
	1
	0,00005

	8. 
	Хром шестивалентний ( в перерахунку на триокис хрому )
	0,0015
	1
	0,0002

	9. 
	Цинку окис ( в перерахунку на цинк )
	0,5
	3
	1,1961

	10. 
	Азоту діоксид
	0,085
	2
	9,1807

	11. 
	Аміак
	0,2
	4
	1,4548

	12. 
	Водень хлористий (соляна кислота) по молекулі HCL
	0,2
	2
	0,001

	13. 
	Кислота сірчана по молекулі H2SO4
	0,3
	2
	1,8525

	14. 
	Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175)
	0,02
	3
	2,8233

	15. 
	Озон
	0,16
	1
	0,00007

	16. 
	Сажа
	0,15
	3
	0,0042

	17. 
	Селену діоксид ( в перерахунку на селен )
	0,0001
	1
	0,0018

	18. 
	Ангідрид сірчистий
	0,5
	3
	29,6823

	19. 
	Сірка елементарна
	0,07
	4
	2,1424

	20. 
	Вуглецю оксид
	5,0
	4
	38,2843

	21. 
	Фториди, газоподібні з"єднання (фтористий водень, 4-фтор. кремній)
	0,02
	2
	0,0016

	22. 
	Фториди добре розчинні неорганічні (фториди і гекс.натрію)
	0,03
	2
	0,0002

	23. 
	Хлор
	0,1
	2
	0,0097

	24. 
	Гексан
	60,0
	4
	3,1128

	25. 
	Пентан
	100,0
	4
	2,288

	26. 
	Циклогексан
	1,4
	4
	5,1208

	27. 
	Циклопентан (пентаметилен)
	0,1
	
	1,8392

	28. 
	1,3 - Бутадієн (дивініл)
	3,0
	4
	1,587

	29. 
	Гептен
	0,35
	3
	0,97

	30. 
	2 - Метилбутадієн ( ізопрен )
	5,0
	3
	5,6469

	31. 
	Бензол
	1,5
	2
	2,0168

	32. 
	Ізопропілбензол (кумол)
	0,014
	4
	5,2096

	33. 
	Ксилол
	0,2
	3
	7,7375

	34. 
	Альфа-Метилстирол
	0,04
	3
	11,1309

	35. 
	Стирол
	0,04
	2
	0,97

	36. 
	Толуол
	0,6
	3
	2,2179

	37. 
	1,2,4 - Триметилбензол
	0,04
	2
	1,3565

	38. 
	Етилбензол
	0,02
	3
	4,7231

	39. 
	Дихлордифторметан (фреон-12)
	100,0
	4
	1,5

	40. 
	Трихлоретилен
	4,0
	3
	0,084

	41. 
	Епіхлоргідрин
	0,2
	2
	0,0001

	42. 
	1,3 - Дигідробензол (резорцин)
	0,015
	3
	3,8342

	43. 
	Спирт бутиловий
	0,1
	3
	0,11

	44. 
	Етиленгліколь (етадіол)
	1,0
	3
	5,6884

	45. 
	Ацетальдегід
	0,01
	3
	2,0545

	46. 
	Формальдегід
	0,035
	2
	9,9136

	47. 
	Ацетон
	0,35
	4
	0,49

	48. 
	Ангідрид фтальовий (пари, аерозоль)
	0,1
	2
	0,093

	49. 
	Кислоти жирні синтетичних фракцій С10-С16
	0,1
	
	0,042

	50. 
	N-Циклогексил-2-бензтіазоліл-сульфенамід (сульфенамід Ц),
	0,07
	3
	0,61

	51. 
	2,2-Дибензтіазолілдисульфід (альтакс)
	0,08
	3
	0,12

	52. 
	2-Меркаптобензотіазол (каптакс)
	0,12
	3
	0,11

	53. 
	Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець)
	5,0
	4
	864,0745

	54. 
	Каніфоль талова (ГОСТ-14201-74)
	0,5
	3
	0,13

	55. 
	Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове та інш.)
	0,05
	3
	0,84

	56. 
	Вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник РПК-265 П та інш.)
	1,0
	4
	12,5477

	57. 
	Вулканізовані гази шинного виробництва (по амінам)
	0,002
	3
	0,11

	58. 
	Зважені речовини недеференційовані по складу 
	0,5
	3
	1,6913

	59. 
	N-Ізопропіл-N-феніл-n-фенілендіамін (діафен ФП)
	0,02
	-
	1,9824

	60. 
	Кислота бензойна
	0,03
	3
	0,18

	61. 
	Пил фенолформальдегідної смоли резольного типу
	0,04
	-
	0,017

	62. 
	Емульсол (склад: вода-97,6 %, нітрат натрію - 0,2 % та інш.)
	0,05
	-
	0,36

	63. 
	Гексол
	-
	-
	0,39

	64. 
	Пил крейди
	-
	-
	0,45

	65. 
	Пил деревини
	0,1
	-
	0,32

	66. 
	Пил тальку
	-
	-
	0,37

	67. 
	Пил гуми
	0,5
	4
	0,98

	68. 
	Сантогард
	-
	-
	0,44

	69. 
	Пил легованої сталі
	0,1
	-
	0,0025

	70. 
	Пил абразивно-металічний
	0,4
	-
	0,37

	71. 
	Кислота щавелева
	0,015
	-
	0,0066

	72. 
	Вуглеводні
	-
	-
	309,5744

	73. 
	Фториди
	-
	2
	0,0023

	74. 
	Пил вуглецю технічний 
	0,15
	3
	22,7438

	75. 
	Пил каоліну
	-
	-
	18,4506

	76. 
	Кремнію окис 
	-
	-
	0,0015

	77. 
	Пил ворсу
	-
	-
	0,26



На вуглеводні, зважені речовини недиференційовані по складу, пил крейди, пил тальку, сантогард, фториди, пил вуглецю технічного, пил каоліну, кремнію окис, пил ворсу та гексол встановлені тимчасові погоджені викиди до затвердження ГДК (ОБУВ) н.м.
Якісний склад пилу після першої стадії гумозмішування приведений в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 Якісний склад пилу після першої стадії гумозмішування
	Найменування речовини
	%

	Технічний вуглець
	69,79

	Цинкові білила
	15,35

	Діафен ФП
	5,08

	Ацетонаніл
	3,75

	Сажа біла БС-120
	3,14

	Модифіктор КС
	1,69

	Фталевий ангідрид
	0,6

	Крейда
	0,6



Якісний склад пилу після другої стадії гумозмішування приведений в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 Якісний склад пилу після другої стадії гумозмішування
	Найменування речовини
	%

	Сірка
	40,0

	Сульфенамід
	30,0

	Гексол
	10,0

	Сантогард
	7,0

	Тіазол (альтакс)
	6,0

	Бензойна кислота
	6,8

	Каптакс
	0,2



Якісний склад пилу після від аераційних лихтарів підготовчого цеху приведений в таблиці 2.4.


Таблиця 2.4 Якісний склад пилу після від аераційних лихтарів підготовчого цеху
	Технічний вуглець
	66,359

	Цинкові білила
	2,216

	Сажа біла БС-120
	8,298

	Діафен ФП
	6,340

	Сірка
	5,516

	Ацетонаніл
	4,871

	Модифіктор КС
	0,032

	Сульфенамід Ц
	0,365

	Каолін
	1,465

	Сантогард
	1,297

	Гексол
	0,597

	Крейда
	1,221

	Тіазол (альтакс)
	0,211

	Фталевий ангідрид
	0,421

	Бензойна кислота
	0,426

	Каптакс
	0,365



Якісний склад пилу після від зважування інгредієнтів приведений в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 Якісний склад пилу після від зважування інгредієнтів
	Цинкові білила
	26,786

	Сірка
	22,322

	Сульфенамід Ц
	14,732

	Діафен ФП
	9,822

	Ацетонаніл
	8,036

	Сажа біла БС-120 
	6,696

	Модифіктор КС
	4,464

	Гексол
	3,125

	Фталевий ангідрид
	1,339

	Крейда
	0,893

	Тіазол (альтакс)
	0,893

	Сантогард
	0,446

	Бензойна кислота
	0,223

	Каптакс
	0,223




Якісний склад пилу після від систем пилозбирання в підготовчому цеху приведений в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6Якісний склад пилу після від систем пилозбирання в підготовчому цеху
	Найменування речовини
	%

	Технічний вуглець 
	83,55

	Цинкові білила
	4,48

	Сірка
	4,18

	Сульфенамід Ц
	1,86

	Діафен ФП
	1,04

	Ацетонаніл
	0,97

	Сажа біла БС-120 
	0,97

	Модифіктор КС
	0,75

	Гексол
	0,6

	Фталевий ангідрид
	0,45

	Крейда
	0,3

	Тіазол (альтакс)
	0,22

	Сантогард
	0,22

	Бензойна кислота
	0,15

	Каптакс
	0,04



Якісний склад вуглеводнів, які виділяються при просушуванні корду приведений в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 Якісний склад вуглеводнів, які виділяються при просушуванні корду
	Найменування речовини
	%

	Резорцин
	5,0-10,0

	Етиленгликоль 
	3,0-5,0

	Інші вуглеводні 
	92,0-85,0



Якісний склад вуглеводнів, які виділяються при термообробці корду приведений в таблиці 2.8 .

Таблиця 2.8 Якісний склад вуглеводнів, які виділяються при термообробці корду
	Найменування речовини
	%

	1
	2

	Резорцин
	3,0-5,0

	Етиленгликоль 
	15,0-20,0

	Інші вуглеводні 
	82,0-75,0



Кількісні та якісні характеристики забруднюючих речовин представлені на основі лабораторних замірів.
Згідно приведеної в додатку статистичної звітності 2-ТП (повітря) за 2007 рік в атмосферне повітря було викинуто 625,814 т. забруднюючих речовин, перелік яких приведений в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 Сумарні викиди забруднюючих речовин та груп речовин від підприємства ЗАТ "РОСАВА" за 2007 рік .
	Найменування забруднюючих речовин
	Викид, т/рік 

	Метали та їх сполук 
	0,869

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) 
	30,433

	Сполуки азоту 
	2,766

	Діоксид та інші сполуки сірки
	25,455

	Оксид вуглецю
	17,43

	Озон
	0,000

	Органічні аміни
	0,086

	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	371,321

	Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ)
	177,077

	Хлор та його сполуки (в перерахунку на хлор)
	0,012

	Фтор та його сполуки (в перерахунку на фтор)
	0,011

	Фреони
	0,354



Основними забруднювачами атмоферного повітря є:
· пари бензину – 325,463 т.
· сірчистий ангідрид - 22,186 т.
· оксид вуглецю – 17,43 т.
· оксиди азоту – 2,204 т.
· вуглеводні – 177,077 т.
В 2006 році в атмосферне повітря було викинуто 657,868 т. забруднюючих речовин, перелік яких приведений в таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 Сумарні викиди забруднюючих речовин та груп речовин від підприємства ЗАТ "РОСАВА" за 2006 рік .
	Найменування забруднюючих речовин
	Викид, т/рік 

	Металів та їх сполук 
	0,847

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) 
	31,468

	Сполуки азоту 
	3,417

	Діоксид та інші сполуки сірки
	26,422

	Оксид вуглецю
	21,187

	Озон
	0,000

	Органічні аміни
	0,088

	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	372,310

	Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ)
	201,182

	Хлор та його сполуки (в перерахунку на хлор)
	0,012

	Фтор та його сполуки (в перерахунку на фтор)
	0,014

	Фреони
	0,921



 Зменшення викидів забруднюючих речовин за період 2006-2007 рр. відбулось в зв’язку зі зменьшенням об’ємів виробництва та змінами в технологічному процесі виготовлення шин, проведенням ряду заходів по зменшенню впливу виробництва на атмосферне повітря та навколишнє природне середовище в цілому. Даний процес відображено на рис. 1 та рис. 2.




Рис.1 Динамика викидів забруднюючих речовин підприємства ЗАТ "РОСАВА" за період 2006-2007 рр.



Рис.2 Динамика викидів забруднюючих речовин підприємства ЗАТ " РОСАВА" за період 2006-2007 рр.
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2.2 Характеристика газоочисних споруд підприємства ЗАТ "РОСАВА"

Характеристика газоочисних споруд, які встановлені на підприємстві приведена в таблиці 2.11. Перевірка ефективності проводиться вентиляційним бюро відділу головного механіка та екологічною лабораторією відділу охорони праці та екології, КПД в середньому 85-95%. ПГОУ підприємства представлені циклонами, фільтрами. Швидкість повітря в аспіраційних системах першої стадії гумозмішування становить 4,2-5,1 м/с. в аспіраційних системах другої стадії гумозмішування – 2,81-3,64 м/с.
 
Таблиця 2.11 Характеристика пилогазоочисного обладнання підприємства ЗАТ "РОСАВА"
	Цех, дільниця, номер джерела, найменування ГОУ
	Діам. труби до ф. м
	Діам. труби після ф., м та О мі/с
	Найменува-ння ЗР
	Концентра-ція ЗР, мг/мі
	Дозволений обсяг викидів, г / сек
	Ефект. ПГОУ, %

	Підготовчий цех.
Дж №1 (А-1)
СМЦ-166А
	0,5
	0,5
2,2
	Пил інгред.
Вуглеводні
	9,7
48,64
	0,0213
0,107
	96,83

	Дж. № 2 (А-3)
СМЦ-166А
	0,4
	0,3
2,06
	Пил інгред.
Вуглеводні
	11,7
29,61
	0,0240
0,061
	95,0

	Дж. № 3 (А-5)
СМЦ-166А
	0,4
	0,78
2,25
	Пил інгред.
Вуглеводні
	11,6
34,67
	0,0260
0,078
	90,67

	Дж. № 4 (А-6)
РЦІЕ 23,4-36-01
	0,38
	0,45
0,39
	Пил інгред.
Вуглеводні
Діоксид сірки
	14,1
15,38
2,05
	0,0055
0,006
0,0008
	89,65

	Дж. № 5 (А- 7)
СМЦ-166А
	0,45
	0,58
3,53
	Пил інгред.
Вуглеводні
	7,93
10,76
	0,0280
0,038
	84,1

	Дж. № 6 (А- 8)
РЦІЕ 31,2-48-01
	0,32
	0,45
0,37
	Пил інгред.
Вуглеводні
Діоксид сірки
	11,89
27,02
5,4
	0,0044
0,01
0,002
	90,06

	Дж. № 7 (А-9)
СМЦ-166А
	0,53
	0,55
2,04
	Пил інгред.
Вуглеводні
	14,71
38,24
	0,030
0,078
	89,97

	Дж. № 11 (А-13)
СМЦ-166А
	0,42
	0,8
2,31
	Пил інгред.
Вуглеводні
	12,99
20,78
	0,030
0,048
	91,1

	Дж. № 12 (А- 14)
РЦІЕ 23,4-36-01
	0,3
	0,45
0,27
	Пил інгред.
Вуглеводні
Діоксид сірки
	12,22
11,11
1,48
	0,0033
0,00298
0,0004
	90,67

	Дж. № 13 (А- 15)
СМЦ-166А
	0,3
	0,3
2,55
	Пил інгред.
Вуглеводні
	9,8
23,14
	0,0250
0,059
	92,05

	Дж. № 14 (А- 17)
СМЦ-166А
	0,4
	0,45
2,35
	Пил інгред.
Вуглеводні
	14,04
20,85
	0,0330
0,0049
	90,65

	Дж. № 15 (А-18)
РЦІЕ 23,4-36-01
	0,3
	0,44
0,58
	Пил інгред.
Вуглеводні
	9,66
12,07
	0,0056
0,007
	92,1

	Дж. № 16 (А-19)
СМЦ-166А
	0,4
	0,48
	Пил інгред.
Вуглеводні
	11,81
24,89
	0,0280
0,059
	85,31

	Дж. № 17 (А-20)
РЦІЕ 23,4-36-01
	0,32
	0,32
0,35
	Пил інгред.
Вуглеводні
Діоксид сірки
	13,71
20,0
1,71
	0,0048
0,007
0,0006
	89,06

	Дж. №18 (А-21)
СМЦ-166А
	0,4
	0,5
2,44
	Пил інгред.
	3,73
	0,0091
	95,9

	Дж. № 356
(А-22) Пакетування
	0,32
	0,35
--
	Пил інгредієнтів
	4,29
	0,0021
	82,1

	Дж. № 27
(В-105)
	
	2,4
23,0
	Пил каоліну
Вуглеводні
	4,4
45,22
	0,1010
1,040
	84,0

	Дж. № 29
(В-107)
	
	2,4
24,8
	Пил каоліну
Вуглеводні
	4,27
45,16
	0,1060
1,120
	85,1

	Дж. № 32 ПП-1
ГЦ-4К-ФР-15-01
	0,16
	0,26
0,74
	Пил інгред.
	18,24
	0,0135
	98,13

	Дж. № 33 ПП-2
ГЦ-4К-ФР-15-01
	0,16
	0,26
0,72
	Пил інгред.
	15,28
	0,0110
	98,34

	Автокамерний цех
Стикування рукавів дж. № 51СМЦ-166А
	0,32
	0,4
1,03
	Пил тальку
	7,77
	0,008
	90

	Шероховка пятки вентиля.
Дж. № 56
ЦН-6-45
	0,15
	0,35
0,77
	Пил гуми
	25,19
	0,0194
	80

	Піскоструйний агрегат
Дж. № 57
СИОТ № 2
	0,15
	0,25
0,48
	Пил металево- абразивний
	1,04
	0,0005
	84

	Ц П С Просів сірки
Дж. № 219
ФРКН-30В
	0,32
	0,35
1,03
	Пил сірки
	10,1
	0,0104
	95

	Ц П С Подрібнення каніфолі Дж.220
ФРКН-30В
	0,2
	0,4 1,03
	Пил каніфолі
	6,31
	0,0065
	95





Низька ефективність більшості місцевих викидів, низькі об"єми повітря, призводять до малої ефективності аспіраційних систем,так як пил та гоазоподібні речовини, що викидаються в процесі роботи, вловлюються не повністю і значна їх кількість поступає в приміщення цеху.
Для збільшення ефективності роботи аспіраційних систем на підприємстві проводиться ряд заходів по поліпшенню їх роботи, а саме реконструкція аспіраційних систем 1 та 2 стадії гумозмішування, проведення систематичних чисток фільтрів, налагодження і модернізація систем пилозбирання в підготовчому цеху. Результати проведення реконструкції 2 стадії гумозмішування приведені в таблиці 2.12.



Таблиця 2.12 Стан виконання заходів щодо знижекння обсягів викидів забруднюючих речовин до нормативного рівня.
	№ пп
	Номер джерела
	Найменування заходів
	Найменування речовини 
	Обсяг викидів до виконання заходу, г/с
	Обсяг викидів після виконання заходу, г/с
	Гранично допустимий обсяг викидів, г/с
	Ефекитивність впровадженого заходу, т/рік 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	4
	Реконструкція аспраційної системи 2 стадії гумозмішування 
	Зважені речовини 
	0,055
	0,002442
	0,0027
	0,065

	2. 
	6
	Реконструкція аспраційної системи 2 стадії гумозмішування 
	Зважені речовини 
	0,0044
	0,0017
	0,0022
	0,042

	3. 
	8
	Реконструкція аспраційної системи 2 стадії гумозмішування 
	Зважені речовини 
	0,004
	0,0022
	0,0022
	0,058

	4. 
	10
	Реконструкція аспраційної системи 2 стадії гумозмішування 
	Зважені речовини 
	0,0025
	0,00106
	0,00106
	0,069

	5. 
	12
	Реконструкція аспраційної системи 2 стадії гумозмішування 
	Зважені речовини 
	0,0033
	0,00155
	0,00177
	0,033

	6. 
	15
	Реконструкція аспраційної системи 2 стадії гумозмішування 
	Зважені речовини 
	0,0056
	0,0034
	0,0035
	0,048

	7. 
	17
	Реконструкція аспраційної системи 2 стадії гумозмішування 
	Зважені речовини 
	0,0048
	0,0021
	0,0022
	0,061

	8. 
	250
	Впровадження системи пилозбирання на бункерном скалді технічного вуглецю 
	Пил технічного вуглецю
	0,038
	0,0216
	0,0216
	0,799

	9. 
	251
	Впровадження системи пилозбирання на бункерном скалді технічного вуглецю 
	Пил технічного вуглецю
	0,038
	0,0216
	0,0216
	0,799
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2.3 Заходу щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах

Заходу щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах виконані згідно РД 52.04.52.-.85.
Розглянуто три режими роботи підприємства.
Перший режим роботи підприємства передбачає здійснення комплексу мір, що забезпечують скорочення викидів забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери приблизно на 10 %.
Ці заходи носять організаційно-технічний характер, їх можна швидко здійснити і вони приводять до зниження продуктивності підприємства:
1. Підсилити контроль за точним дотриманням технологічного регламенту виробництва.
2. Підсилити контроль за роботою контрольно-вимірювальних приладів і автоматично систем керування технологічними процесами.
3. Підсилити контроль за герметичністю місць пересипання матеріалів, що пилять, газоходних систем і агрегатів та інших джерел пилу, газох викидів.
4. Забезпечити безперебійну роботу всіх пилоочисних систем і споруджень та їх окремих елементів. Не допускати в ці дні їх відключення на профілактичні огляди, ревізії і ремонтні роботи, а також зниження продуктивності цих систем і споруджень.
5. Забезпечити посилений контроль за технологічним станом і експлуатацією всіх газоочисних установок.
6. Обмежити вантажно-розвантажувальні роботи, зв'язані зі значними виділеннями в атмосферу забруднюючих речовин.
7. Інтенсифікувати вологе збирання виробничих приміщень підприємства, де це допускається правилами техніки безпеки.
8. Забезпечити інструментальний контроль ступеня очищення газів на пилогазоочисних установках, викидів шкідливих речовин в атмосферу безпосередньо на джерелах і на границі санітарно-захисної зони.
Другий режим роботи підприємства містить у собі всі заходи, розроблені для першого режиму, а також заходу, розроблені для джерел викидів 2 стадії гумозмішування (підвищення ефективності пилогазоочисних установок до 95 % у підготовчому цеху), для джерел, які відносяться до транспортних системи гранул (заміна каолінової суспензії на ізолюючий розчин на основі ПАР в підготовчому цеху), для джерел каландрового цеху (упровадження термокаталитического знешкодження газоподібних речовин каландрового цеху).
Третій режим роботи підприємства містить у собі всі заходи, розроблені для першого і другого режиму роботи. Крім цього:
· забороняється робити розвантаження, затарювання технічного вуглецю, розвантажування білої сажі, заправлення машин мастилами;
· зменшити роботу вулканізаційних пресів;
· забороняється в'їзд автотранспорту на територію підприємства;
· забезпечити ретельне прибирання цехів і території підприємства.

[bookmark: _Toc171149220][bookmark: _Toc171149221]2.4 Лабораторний контроль за досягнення нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві

Відділу охорони праці та екології підпорядкована екологічна лабораторія, яка атестована на право виконання вимірювань величин наведених в паспорті лабораторії.
Атестат атестації № 07А062/480 , виданий 17.10.2006 р., термін дії до 17.10.2008 р. Контроль за дотриманням нормативів ГДВ ведеться як на межі СЗЗ так на джерелах викидів.
Контроль за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря проводиться згідно " Положення про організацію системи контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря з джерел підприємств шинної, гумопереробної та азбесто-технічної промисловості".
Об’єктами безпосереднього контролю викидів є окремі джерела. В кожному корпусі підприємства вибрано однотипне обладнання, від якого відбираються пилогазові проби повітря,при цьому вибрані джерела викидів, які по можливості знаходяться на певній відстані один від одного.
В шинній промисловості використовуються експериментальні методи контролю. Контроль за викидами забруднюючих речовин здійснюється по найбільш поширеним забруднювачам атмосферного повітря зігдно затвердженого плану-графіку. Вибір забруднювачів для контролю проводиться на основі підрахунку кількості викиду даної речовини та її токсикологічної оцінки (максимально-разове ГДК цих речовин в атмосферному повітрі).
В таблиці 2.13 приведені результати лабораторного контролю деяких джерел викидів підприємства.
На підприємстві також проводиться відомчий лабораторний контроль атмосферного повітря на межі СЗЗ східного промвузла , в житловій забудові.
Ситуаційна карта підприємства представлена на рис.
 В 2007 році, згідно погодженого з міськСЕС плану графіку, дослідження проводились на межі СЗЗ по 8 інгредієнтам (вуглецю оксид , вуглеводні , сірчистий ангідрид , діоксид азоту , фенол , формальдегід , аміак, завислі речовини). Перевищення ГДК не виявлено.
Результати досліджень атмосферного повітря на границі СЗЗ представлені в таблиці 2.14.



Таблиця 2.13 Результати лабораторного контролю джерел викидів підприємства за 2007 рік.
	Місце відбору проби. № джерела, цех, дільниця
	Темпера-тура,°С
	Р, дина- мічний тиск, мм.в. ст 
	Швидкість газу в газоході, м / сек
	Обґєм газоповітряної су міші, мі / сек
	Найме-нування шкідливої речовини
	Концентрація шкідливих речовин, мг / мі
	Фактичний викид г / сек
	Г Д В
г / сек
	Метод визначення

	Автокамерний цех. Дж. № 51
Стикув. А/к 
	19
	5,71
	9,7
	1,14
	Пил тальку
	5,11 ± 0,15
	0,005825
	0,0080
	Гравіметричн.

	Дж. № 56 Шеро ховка пґятки /в
	20
	0,97
	4,0
	0,35
	Пил гуми
	42,11±0,52
	0,01474
	0,01940
	Гравіметричн.

	 втокамерний цех. Дж. № 46
	18
	
	12,8
	1,48
	Пил тальку
Вуглеводні
	2,62 ±0,16
4,9
	0,00388
0,00725
	0,0044
0,045
	Гравіметричн.
ГАУ 623 ПИ-05

	Цех вулкані-заціі № 1
Дж. № 191
	21
	
	10,1
	0,66
	Бензин
	163,04
	0,10760
	0,890
	Колориметр.

	Цех вулкані-заціі № 1
Дж. № 194
	21
	
	22,6
	1,29
	Бензин
	65,22
	0,08413
	0,9832
	Колориметр. 

	Складальний цех №1.
Дж. № 121 
	21
	
	11,7
	0,85
	Бензин
	164,84
	0,14011
	3,044
	Колориметр.

	Складальний цех №1.
Дж. № 113
	24
	
	8,0
	3,6
	Вуглеводні
Бензин
Діоксид сірки 
	17,48
66,89
6,697
	0,06293
0,24080
0,02411
	0,097
0,300
0,040
	ГАУ 623 ПИ 05
Колориметр.
Колориметр.

	Складальний цех №1.
Дж. № 120
	24
	
	5,0
	0,88
	Вуглеводні
	14,3
	0,01260
	0,0870
	ГАУ 623 ПИ 05

	Цех вулкані-заціі № 1
Дж. № 162
	26
	
	2,6
	0,89
	Діоксид сірки
Вуглеводні
Оксид вуглецю
	6,22 ±0,76
12,8
0,45
	0,00554
0,01139
0,00040
	0,0094
0,023
0,0017
	Колориметр.
ГАУ 623 ПИ-05
ГА ГХ - 4

	Цех вулкані-заціі № 1
Дж. № 166
	22
	
	3,2
	
1,38
	Діоксид сірки
Вуглеводні
Оксид вуглецю
	5,66 ±0,08
9,9
0,52
	0,00781
0,01366
0,00072
	0,008
0,019
0,0013
	Колориметр.
ГАУ 623 ПИ-05
ГА ГХ -4

	Складальний цех № 2
Дж. № 142
	22
	
	16,8
	4,58
	Бензин
	10,0
	0,0458
	0,05
	Колориметр.

	Складальний цех № 2
Дж. № 157
	22
	
	8,6
	1,3
	Вуглеводні
Діоксид сірки
Оксид вуглецю
	6,22
4,8 ±0,76
0,25
	0,0081
0,0062
0,00033
	0,0186
0,0078
0,0005
	ГАУ 623 ПИ-05
Колориметр.
ГА ГХ - 4

	Цех вулканізації №2
Дж. № 202
	22
	
	12,8
	1,33
	Вуглеводні
Діоксид сірки
	5,2
2,15 ±0,23
	0,00572
0,00286
	0,006
0,003
	ГАУ 623 ПИ-05
Колориметр.



Таблиця 2.14 Результати досліджень атмосферного повітря на границі СЗЗ лабораторії ВОП та Е ЗАТ "РОСАВА" за 2007 рік.
	№ пп
	Точка відбору
	Шкідливі речовини
	Мінімальний вміст, мг / мі
	Максимальний вміст, мг/мі
	Кіль-кість ана- лізів
	ГДК,
мг / мі
	Кіль- кість перевищень

	1
	ССЗ.
Точка № 11
Підвітряна сторона
	Фенол
Аміак
Формальдегід
Завислі речовини
Оксид вуглецю
Діоксид сірки
Діоксид азоту
Вуглеводні
	Нижче м / в
0,021
Нижче м/в
Нижче м / в
1,6
0,2
0,013
2,2
	0,0029
0,021
0,0077
0,26
2,1
0,3
0,025
2,2
	3
3
3
3
3
3
3
3
	0,01
0,2
0,035
0,5
5,0
0,5
0,085
5,0
	Не виявлені

	2
	СЗЗ.
Точка №11
Навітряна сторона
	Фенол
Аміак
Формальдегід
Завислі речовини
Оксид вуглецю
Діоксид сірки
Діоксид азоту
Вуглеводні
	0,006
0,021
0,008
Нижче м / в
1,1
0,3
0,013
4,0
	0,0086
0,031
0,023
0,26
4,3
0,4
0,025
4,0
	3
3
3
3
3
3
3
3
	0,01
0,2
0,035
0,5
5,0
0,5
0,085
5,0
	Не виявлені

	3
	ССЗ.
Точка № 7
Підвітряна сторона
	Фенол
Аміак
Формальдегід
Завислі речовини
Оксид вуглецю
Діоксид сірки
Діоксид азоту
Вуглеводні
	Нижче м/в
0,0043
Нижче м/в
Нижче м/в
1,0
0,047
0,026
2,8
	0,0006
0,0043
Нижче м/в
0,26
1,5
0,059
0,052
3,4 
	3
3
3
3
3
3
3
3
	0,01
0,2
0,035
0,5
5,0
0,5
0,085
5,0
	Не виявлені

	4
	СЗЗ. Точка № 7
Навітряна сторона
	Фенол
Аміак
Формальдегід
Завислі речовини
Оксид вуглецю
Діоксид сірки
Діоксид азоту
Вуглеводні
	0,0018
Нижче м/в
Нижче м / в
Нижче м / в
3,5
0,059
0,012
3,0
	0,0023
0,021
Нижче м/в
0,26
3,8
0,059
0,024
3,1
	3
3
3
3
3
3
3
3
	0,01
0,2
0,035
0,5
5,0
0,5
0,085
5,0
	Не виявлені

	5
	ССЗ. Точка № 6
Підвітряна сторона
	Фенол
Аміак
Формальдегід
Завислі речовини
Оксид вуглецю
Діоксид сірки
Діоксид азоту
Вуглеводні
	Нижче м / в
0,021
0,0077
Нижче м / в
1,1
0,2
0,013
3,1
	Нижче м/в
0,031
0,0077
0,26
1,1
0,4
0,019
3,8
	3
3
3
3
3
3
3
3
	0,01
0,2
0,035
0,5
5,0
0,5
0,085
5,0
	Не виявлені

	6
	ССЗ. Точка № 6
Навітряна сторона
	Фенол
Аміак
Формальдегід
Завислі речовини
Оксид вуглецю
Діоксид сірки
Діоксид азоту
Вуглеводні
	Нижче м / в
Нижче м / в
Нижче м / в
0,26
1,0
0,3
Нижче м/в
3,0
	Нижче м/в
0,021
Нижче м/в
0,26
1,1
0,5
0,019
3,0
	3
3
3
3
3
3
3
3
	0,01
0,2
0,035
0,5
5,0
0,5
0,085
5,0
	Не виявлені

	7
	СЗЗ. Точка № 10
Підвітряна сторона
	Фенол
Аміак
Формальдегід
Завислі речовини
Оксид вуглецю
Діоксид сірки
Діоксид азоту
Вуглеводні
	0,0015
Нижче м / в
0,008
Нижче м / в
0,5
0,047
Нижче м/в
2,6
	0,0029
Нижче м/в
0,016
0,26
0,9
0,047
0,052
2,9
	3
3
3
3
3
3
3
3
	0,01
0,2
0,035
0,5
5,0
0,5
0,085
5,0
	Не виявлені

	8
	СЗЗ. Точка № 10
Навітряна сторона
	Фенол
Аміак
Формальдегід
Завислі речовини
	Нижче м / в
Нижче м/в
0,008
Нижче м /в
	0,0015
Нижче м/в
0,008
0,26
	3
3
3
3
	0,01
0,2
0,035
0,5
	Не виявлені

	
	
	Оксид вуглецю
Діоксид сірки
Діоксид азоту
Вуглеводні
	0,2
0,012
Нижче м / в
2,5
	0,5
0,035
0,026
2,9
	3
3
3
3
	5,0
0,5
0,085
5,0
	

	9
	СЗЗ. Точка № 13
Підвітряна сторона
	Фенол
Аміак
Формальдегід
Завислі речовини
Оксид вуглецю
Діоксид сірки
Діоксид азоту
Вуглеводні
	0,0014
0,083
0,0076
0,25
2,9
0,2
Нижче м/в
3,5
	0,0057
0,1
0,0076
0,5
3,6
0,5
Нижче м/в
4,0
	3
3
3
3
3
3
3
3
	0,01
0,2
0,035
0,5
5,0
0,5
0,085
5,0
	Не виявлені

	10
	СЗЗ. Точка № 13
Навітряна сторона
	Фенол
Аміак
Формальдегід
Завислі речовини
Оксид вуглецю
Діоксид сірки
Діоксид азоту
Вуглеводні
	0,0014
0,062
0,0076
0,25
1,0
Нижче м / в
Нижче м/в
2,2
	0,0028
0,1
0,0076
0,5
1,1
Нижче м/в
Нижче м/в
2,9
	3
3
3
3
3
3
3
3
	0,01
0,2
0,035
0,5
5,0
0,5
0,085
5,0
	Не виявлені 

	11
	СЗЗ. Точка №9
Підвітряна сторона
	Фенол
Аміак
Формальдегід
Завислі речовини
Оксид вуглецю
Діоксид сірки
Діоксид азоту
Вуглеводні
	0,0059
Нижче м / в
0,007
Нижче м / в
2,5
0,3
0,011
3,4
	0,0088
Нижче м/в
0,0078
0,26
3,0
0,4
0,013
3,4
	3
3
3
3
3
3
3
3
	0,01
0,2
0,035
0,5
5,0
0,5
0,085
5,0
	Не виявлені

	12
	СЗЗ. Точка №9
Навітряна сторона
	Фенол
Аміак
Формальдегід
Завислі речовини
Оксид вуглецю
Діоксид сірки
Діоксид азоту
Вуглеводні
	0,003
Нижче м / в
Нижче м/в
0,26
1,6
0,2
0,013
2,9
	0,003
Нижче м/в
Нижче м/в
0,5
2,8
0,5
0,025
3,2
	3
3
3
3
3
3
3
3
	0,01
0,2
0,035
0,5
5,0
0,5
0,085
5,0
	Не виявлені

	13
	СЗЗ. Точка № 8
Підвітряна сторона
	Фенол
Аміак
Формальдегід
Завислі речовини
Оксид вуглецю
Діоксид сірки
Діоксид азоту
Вуглеводні
	0,0027
Нижче м/в
0,0075
Нижче м/в
2,9
0,2
Нижче м / в
3,8
	0,0055
Нижче м/в
0,022
0,24
3,6
0,4
Нижче м / в
3,8
	3
3
3
3
3
3
3
3
	0,01
0,2
0,035
0,5
5,0
0,5
0,085
5,0
	Не виявлені

	14
	СЗЗ. Точка № 8
Навітряна сторона
	Фенол
Аміак
Формальдегід
Завислі речовини
Оксид вуглецю
Діоксид сірки
Діоксид азоту
Вуглеводні
	Нижче м/в
Нижче м/в
Нижче м / в
Нижче м/в
1,0
0,1
Нижче м / в
4,1
	0,0027
Нижче м/в
Нижче м/ в
0,24
1,6
0,4
Нижче м/в
4,1
	3
3
3
3
3
3
3
3
	0,01
0,2
0,035
0,5
5,0
0,5
0,085
5,0
	Не виявлені
Не виявлені

	15
	СЗЗ. Точка № 12
Підвітряна сторона
	Фенол
Аміак
Формальдегід
Завислі речовини
Оксид вуглецю
Діоксид сірки
Діоксид азоту
Вуглеводні
	0,006
Нижче м/в
0,023
0,26
1,5
0,3
0,012
4,4
	0,009
0,042
0,031
0,5
1,9
0,44
0,012
4,7
	3
3
3
3
3
3
3
3
	0,01
0,2
0,035
0,5
5,0
0,5
0,085
5,0
	Не виявлені

	16
	СЗЗ. Точка № 12
Навітряна сторона
	Фенол
Аміак
Формальдегід
Завислі речовини
Оксид вуглецю
Діоксид сірки
Діоксид азоту
Вуглеводні
	0,003
Нижче м / в
0,023
0,26
0,6
0,2
0,025
4,2
	0,006
Нижче м/в
0,031
0,5
0,7
0,5
0,025
4,3
	3
3
3
3

3
3
3
	0,01
0,2
0,035
0,5

5,0
0,5
0,085
5,0
	Не виявлені

	17
	Селітебна зона
Точка № 14
	Фенол
Аміак
Формальдегід
Завислі речовини
Оксид вуглецю
Діоксид сірки
Діоксид азоту
Вуглеводні
	Нижче м / в
Нижче м/в
Нижче м/в
Нижче м/в
1,1
0,3
Нижче м / в
4,3
	0,003
Нижче м/в
0,0078
0,26
1,2
0,5
Нижче м / в
4,6
	3
3
3
3
3
3
3
3
	0,01
0,2
0,035
0,5
5,0
0,5
0,085
5,0
	Не виявлені

	18
	Селітебна зона
Точка № 15
	Фенол
Аміак
Формальдегід
Завислі речовини
Оксид вуглецю
Діоксид сірки
Діоксид азоту
Вуглеводні
	Нижче м / в
Нижче м / в
Нижче м / в
Нижче м/в
1,4
0,2
Нижче м/в
4,6
	Нижче м/ в
Нижче м/ в
0,015
0,25
1,7
0,4
0,037
4,6
	3
3
3
3
3
3
3
3
	0,01
0,2
0,035
0,5
5,0
0,5
0,085
5,0
	Не виявлені
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3.1 Платежі за забруднення атмосферного повітря

Забезпечення екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України проголошено ст. 16 Конституції серед обов'язків нашої держави.
З метою реалізації державної політики в цій сфері прийнято Закон № 1264, яким, зокрема, запроваджено збір за забруднення навколишнього природного середовища. Згідно зі ст. 44 цього Закону вказаний збір установлюється на підставі фактичних обсягів викидів у навколишнє природне середовище. Існування зазначеного збору зумовлено необхідністю часткової компенсації негативного впливу на природу різного роду шкідливих та небезпечних факторів, що виникають у процесі господарської діяльності. Розуміючи, що згаданий вплив є об'єктивно неминучим, Закон № 1264 передбачає економічне стимулювання суб'єктів підприємництва до скорочення забруднення навколишнього середовища. Передбачено, що збори підприємств, установ, організацій, а також громадян за викиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та інші види шкідливого впливу в межах лімітів відносяться на витрати виробництва, а за перевищення лімітів стягуються з прибутку, що залишається в розпорядженні перелічених суб'єктів.
Згідно правил встановлення нормативів збору та справляння зборів за забруднення навколишнього природного середовища збір сплачується за:
– викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення.
 Стаціонарне джерело забруднення атмосфери – це підприємство, цех, агрегат, установка чи інший нерухомий об'єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу.
До пересувних джерел забруднення відносить транспортні засоби, рух яких супроводжується викидом в атмосферу забруднюючих речовин.
 При цьому об'єктом обчислення збору є обсяги фактично використаних такими пересувними джерелами видів пального, унаслідок спалювання яких утворюються забруднюючі речовини.
Так, за 2006 рік підприємством сплачено за забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами від стаціонарних та пересувних джерел забруднення 19 020,4 грн. В 2007 році було сплачено - 41071,81 грн. Збільшення платежів відбулось в зв"язку з введенням нового коефіцієнту до норматива плати з 1,082 до 2,37, коригуючі коефіцієнти 1,2 та 1,25. Дані приведені в таблицях 3.1 і 3.2.

Таблиця 3.1 Збір за забруднення навколишнього природного середовища за 2006 рік .
	Назви забруднюючих речовин, видів пального та їх технологічні ознаки 
	Фактичні обсяги викидів використаного пального, тонн
(одиниць )
	Нормативи збору згідно
з додатком 1 до постанови КМУ від 01.03.99 №303 грн./т (грн. / 1 одиницю )
	Коефіцієнт установ.в остан.абзаці додатку1 до Порядку встановлення нормат. збору,затв. постанов. КМУ01.03. 99№303
	Загальні суми збору ,
грн. 

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Нараховано збору за викиди стаціонарними джерелами забруднення, усього 
	11843,98

	1.1 Азоту оксиди
	2,758
	80
	1,082
	358,10

	1.2 Аміак
	0,659
	15
	1,082
	16,04

	1.3 Ангідрид сірчистий 
	23,336
	80
	1,082
	3029,95

	1.4 Ацетон 
	0,490
	30
	1,082
	23,86

	1.5 Вуглецю оксид
	21,187
	3
	1,082
	103,16

	1.6 Вуглеводні 
	565,378
	4,5
	1,082
	4129,24

	1.7 Газоподібні фтористі сполуки 
	0,928
	198
	1,082
	298,22

	1.8 Тверді речовини 
	32,519
	3
	1,082
	158,34

	1.9 Марганець та його сполуки 
	0,019
	633
	1,082
	19,52

	1.10 Стирол
	0,824
	584
	1,082
	781,01

	1.11 Формальдегід 
	4,219
	198
	1,082
	1355,79

	1.12 Хром та його сполуки 
	0,006
	2147
	1,082
	20,91

	1.13 Кислота сірчана по молекулі H2SO4 
	1,850
	131
	1,082
	393,33

	1.14 Бензол
	1,422
	131
	1,082
	302,34

	1.15 1,2,4 – Триметилбензол
	1,056
	131
	1,082
	224,52

	1.16 Ангідрид фтальовий
	0,081
	131
	1,082
	17,22

	1.17 Сульфенамід Ц
	0,336
	572
	1,082
	311,93

	1.18 Емульсол
	0,433
	80
	1,082
	56,22

	1.19. Сантогард
	0,245
	572
	1,082
	227,45

	1.20. Хлор
	0,012
	131
	1,082
	2,55

	1.21. Спирт н-бутиловий
	0,110
	80
	1,082
	14,28

	2 . Нараховано збору за викиди речовин пересувними джерелами забруднення , усього
	7176,42

	2.1 Бензин неетильований.
	326,61
	4,5
	1,082
	2385,40

	2.2 Дизельне пальне
	655,99
	4,5
	1,082
	4791,02

	Всього :
	19 020,4



Таблиця 3.2 Збір за забруднення навколишнього природного середовища за 2007 рік.
	Назви забруднюючих речовин, видів пального та їх технологічні ознаки 
	Фактичні обсяги викидів використаного пального, тонн (одиниць )
	Нормативи збору згідно
з додатком 1 до постанови КМУ від 01.03.99 №303 грн./т (грн. / 1 одиницю )
	Коефіцієнт установ.в остан. Абзаці додатку1 до Порядку встановлення нормат. збору,затв. постанов. КМУ01.03.99№303
	Загальні суми збору , грн. 

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Нараховано збору за викиди стаціонарними джерелами забруднення, усього 
	 24955,55

	1.1 Азоту оксиди
	2,204
	80
	2,373
	627,61

	1.2 Аміак
	0,562
	15
	2,373
	30,01

	1.3 Ангідрид сірчистий 
	22,186
	80
	2,373
	6317,69

	1.4 Ацетон 
	0,573
	30
	2,373
	61,19

	1.5 Вуглецю оксид
	17,430
	3
	2,373
	186,13

	1.6 Вуглеводні 
	540,506
	4,5
	2,373
	8657,69

	1.7 Газоподібні фтористі сполуки 
	0,359
	198
	2,373
	253,02

	1.8 Тверді речовини 
	31,779
	3
	2,373
	339,35

	1.9 Марганець та його сполуки 
	0,016
	633
	2,373
	36,05

	1.10 Стирол
	1,100
	584
	2,373
	2286,62

	1.11 Формальдегід 
	3,713
	198
	2,373
	2616,85

	1.12 Хром та його сполуки 
	0,006
	2147
	2,373
	45,85

	1.13 Кислота сірчана
 по молекулі H2SO4 
	1,733
	131
	2,373
	808,09

	1.14 Бензол
	1,321
	131
	2,373
	615,98

	1.15  1,2,4 – Триметилбензол
	0,960
	131
	2,373
	447,64

	1.16 Ангідрид фтальовий
	0,241
	131
	2,373
	112,38

	1.17.Сульфенамід Ц
	0,448
	572
	2,373
	912,14

	1.18  Емульсол
	0,363
	80
	2,373
	103,37

	1.19. Сантогард
	0,232
	572
	2,373
	472,36

	1.20. Хлор
	0,012
	131
	2,373
	5,60

	1.21. Спирт н-бутиловий
	0,070
	80
	2,373
	19,93

	2 . Нараховано збору за викиди речовин пересувними джерелами забруднення , усього
	 16116,26

	2.1 Бензин неетильований.
	330,90
	4,5
	2,373
	5300,27

	2.2 Дизельне пальне
	675,25
	4,5
	2,373
	10815,99

	Всього :
	 41071,81
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Розділ 4. Охорона праці на підприємстві ЗАТ "РОСАВА"

Охорона праці на підприємстві – це система правових, соціально-економічних, організаційних, технічних, санітарно-гігіенічних, лікувально-профілактичних засобів, спрямованих на створення безпечних і нешкідливих умов праці, забезпечення безпеки виробничих процесів з метою збереження здоров’я та життя працівників на виробництвію. Управління охороною праці на підприємстві в цілому співпадає із загальною системою управління підприємством. На рівні підприємства особою, що приймае рішення, є роботодавець (керівник підприємства); по галузях вировництва, цехах – керівники галузей, цехів, а на робочих місцях- керівники робіт. Забезпечення охороною праці є невід’ємною складовою частиною виробничої діяльності усіх посадових осіб підприємства. Роботодавець (керівник підприємства) несе відповідальність за стан умов праці, безпеку виробничих процесів, життя та здоров’я працівників, дотримання вимог чинного законодавства про охорону праці в цілому на підприємстві.
Безпосередньо відповідальність за забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці, безпеку виробничих процесів на робочих місцях покладаєтся на керівників робіт (бригадирів, майстрів, завідуючих, керуючих), які зобов’язані визначити працівнику робоче місце, забезпечити технічно справними засобами для виконання роботи (машинами, обладнанням, інструментами), засобами індивідуального захисту, мийними засобами, створити належні санітарно-побутові умови праці, проіструктувати працівників з питань охорони праці.
Для організації роботи з питань охорони праці, здійснення контролю за станом умов праці та безпекою технологічних процесів, координації діяльності посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці на підприємстві створюється служба охорони праці. Для цього вводиться посада спеціаліста з охорони праці (інженера з охорони праці). Вона створюється на підприємстві з кількістю 50 і більше працівників. На підприємстві з меншою кількістю працівників функції служби охорони праці виконують за сумісництвом посадові особи, у службові обов’язки яких керівник підприємства ставить питання організації охорони праці на підприємстві. Чисельність служби охорони праці визначається із розрахунку одна посадова особа на 500 осіб працівників. Ліквідація служби допускається тільки в разі ліквідації підприємства. На посаду спеціаліста з охорони праці призначається особа, що має вищу освіту, бажано інженерну, і пропрацювала на підприємстві не менше трьох років. Посада прирівнюється до посади керівників основних виробничих та технічних служб підприємства. Підпорядковується інженер з охорони праці безпосередньо керівнику підприємства. Вказівки та приписи спеціаліста з охорони праці є обов’язковими для виконання усіма посадовими особами підприємства. Скасування їх може лише керівник підприємства.
Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", передбачено загальнообов’язкове страхування роботодавцем усі працівників від нещасних випадків та професійних захворювань. Страхуванню підлягають усі працівники, що працюють за умовами трудового договору чи контракту. Роботодавець зобов’язаний зареєструвати своє підприємство у представництві Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за місцем знаходження підприємства і сплачувати встановлений розмір страхового внеску. При настані нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом, або професійного захворювання Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань вуде відшкодовувати потерпілому чи членам його сім’ї заподіяну матеріальну шкоду.
Питання охороні праці регулюються в колективному договорі. Колективний договір укладается між адміністрацією підприємства в особі работодавця (керівника підприємства) та профспілковою організацією в особі профспілкового комітету, який представляє інтереси трудового колективу. Метою укладання колективних договорів на підприємствах є регулювання соціально-економічних, трудових відносин та узгодження інтересів між адміністрацією і трудовим колективом. Ці договори укладаються на усіх підприєствах, незалежно від форм власності, видів діяльності та кількості працівників.
У договорі регулюють питання організації виробництва, нормування та оплати праці, всановлення пільг, компенсацій, надбавок, грошових допомог, соціальних гарантій працівникам, встановлюються зобов’язання адміністрації забеєпечити на робочих місцях безпечні та нешкідливі умови праці, дотримання вимог чинного законодавства, плануються заходи щодо поліпшення умов праці, підвищення рівня безпеки виробничих процесів, на які передбачаються відповідні кошти.
Важливим питанням організації охорони праці на підприємстві є навчання працівників з питань охорони праці. Законом України "Про охорону праці" визначено, що усі працівники при прийняті на роботу та під час роботи на підприємстві повинні проходити навчання й перевірку знань з охорони праці. Особи, які не пройшли навчання, до роботи не допускаються. Відповідальність за організацію та проведення навчання покладається на керівника підприємства.
Види навчання та порядок його проведення встановлюються "Типовим положенням про навчання з питань охорони праці", яким передбачено навчання посадових осіб та спеціалістів підприємства, працівників, які виконують роботи, що належать до переліку робіт з підвищеною небезпекою; навчання працівників у формі інструктажів з охорони праці та стажування на робочому місці.
Працівники підприємства, які виконують роботи, що належать до "Переліку робіт з підвищеною небезпекою", повинні пройти перед початком виконання роботи спеціальне навчання й перевірку знань правил безпеки при виконанні цих робіт та періодично раз на рік проходити перевірку знань правил безпечного виконання робіт. Також посадові особи, які керують виконання робіт підвищеної небезпеки, повинні проходити раз на три роки перевірку знань правил безпечного виконання цих робіт.
Нормування робочого часу та відпочинку працівників встановлюється Кодексом Законів України про працю. Порядок надання відпусток та їх тривалість встановлюється за Законом України "Про відпустки" від 15.11.1996р. Конкретна тривалість відпусток на підприємстві затверджується в колективному договорі. Розпорядок робочого дня та вимоги трудової дисципліни для працівників визначають "Правилами трудового розпорядку на підприємстві".
Важливим питанням охорони праці є нормування робочого часу та вадпочинку працівників. Кодексом Законів України про працю визначено, що тривалість робочого часу у працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень, а на роботах із важкими та шкідливими умовами праці не більше 36 годин. Для осіб віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень. Робочий тиждень має бути п’ятиденним з двома вихідними днями. Проте дозволяється на безперервно діючих виробництвах запровадити шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п’ятиденному робочому тижні надається перед або після загального (субота або понеділок). На берперервно діючих виробництвах вихідні дні надаються працівникам згідно з графіком роботи, що складається керівниками робіт. Тривалість робочого часу при п’ятиденному робочому тижні не повинна перевищувати 8 год, при шестиденному – 7 год, а останній шостий день скорочується на дві години. Для відпочинку та прийняття їжі працівникам надається перерва після перших чотирьох годин від початку роботи тривалістю до двох годин, яку працівникам може використовувати за власним розсудом. Тривалість перерви у робочий час не враховується. Робочий день дозволяється ділити на частини. Також для відпочинку встановлені святкові вихідні дні. Робота у ці дні забороняється, а на безперервно діючих виробництвах робота у такі дні оплачується у подвійному розмірі..
Для виконання роботи працівники безкоштовно, відповідно до встановлених норм, повинні забезпечуватися спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), мийними засобами. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту покладається на керівника робіт, який зобов’язаний організувати умови для зберігання, ремонту і прання засобів захисту.
Типовими нормами передбачено наприклад для основних професій сільськогосподарського виробництва наступні ЗІЗ: тракторист-машиніст – костюм бавовняний з пилонепроникної тканини, навушники, рукавиці комбіновані, окуляри захисні.
З метою оцінки стану здоров’я, визначення придатності працівника до виконання певних видів робіт, запобігання розвитку прфесійних захворювань підприємство організовує медичні огляди– попередній та періодичний. Проводяться медичні огляди за кошти підприємства. Підприємство направляє працівників на медогляд в лікувально-профілактичний заклад і здійснює контроль за терміном його проходження, забезпечує працівників медичними і санітарними книжками та здійснює працевлаштування працівників у відповідності з результатами медичних оглядів.
Атестація робочих місць на підприємстві проводиться атестаційною комісією, створено за наказом роботодавця, завданням якої є виявлення на робочих місцях наявності шкідливих та небезпечних виробничих факторів, встановлення їх рівня, розроблення заходів щодо поліпшення умов праці та підтвердження права працівника на передбачені чинним законодавством пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Результати атестації робочих місць є підставою для встановлення скороченої тривалості робочого часу, встановлення тривалості додаткової відпустки за шкідливі умови праці, пільгової пенсії.
Санітарно-побутове забезпечення працівників підприємства включає обладнання гардеробних, умивальних, душових, туалетних, побутових кімнат, кімнат відпочинку, їдалень, буфетів, медичного профілакторію тощо.
За станом охорони праці на підприємстві державний нагляд здійснюють державні інспекції по нагляду за охороною праці, органи прокуратури, санітарно-епідеміологічна служба, служби охорони праці державних адміністрацій. Громадський контроль за станом умов праці та безпекою виробничих процесів на підприємстві здійснюють профспілковий комітет та уповноважені трудових колективів. Адміністративний контроль здійснюють служба охорони праці підприємства, керівники та спеціалісти підприємства.
Забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною виробничої діяльності підприємства і в цілому покладається на керівника підприємства та безпосередньо на керівника виробничих підрозділів, в обов’язки яких входить дотримання вимог правил пожежної безпеки, проведення протипожежних інструктажів, що здійснюються одночасно з інструктажами з охорони праці, обладнання виробничих приміщень первинними засобами гасіння пожежі. Також виробничі приміщення обладнують пожежними щитами, на яких розміщують ломи, сокири, лопати, багри, відра та біля них ящики з піском і бочки з водою.
Загальні вимоги при роботі працівників екологічних служб.
До лабораторій допускаються працівники після проведення з ними інструктажа, ознайомлення з правилами поводження з обладнанням , хімреактивами, правилами поведінки в лабораторіях. Працівники повинні дотримуватися правил особистої гігієни, підтримувати в чистоті робоче місце, обладнання. В лабораторіях, спеціально обладнаних кімнатах для проведження досліджень працівникам забороняється вживати їжу, палити, користуватися вогнем. В лабораторіях забороняється ходити а верхньому одязі. Працівники повинні дотримуватися правил пожежної безпеки. Перед початком роботи в лабораторіях СЕС, екологічних інспекціях необхідно перевіряти надійність кріплення заземлюючих проводів, роботу витяжної шафи, вентиляції, оглянути вимикачі, розетки, переконатися у їх справності. Роботу потрібно розпочинати тільки з дозволу старшого лаборанта, не можна використовувати битий, тріснутий посуд. Забороняється пробувати на смак, нюх хімічні реактиви; вимикати електрообладнання без захисних щиті, корпусів. При виявлині пошкоджень в електропроводі необхідно вимкнути прилади, повідомити про це старшого лаборанта. При отруєні хімреактивами, газами необхідно негайно вийти з приміщення на свіже повітря, викликати медичну допомогу, при потрапляні розчинів кислоти необхідно промити 5-10 хв. уражене місце водою та обробити 2% розчином питної соди, а при потрапляні лугів – 1% розчином борної кислоти і оцетом. По закінченню роботи необхідно вимкнути всі прилади від мережі, закрити вентилі на водопроводі та газопроводі, скласти обладнання, інструменти у відповідне місце.
На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що стан охорони праці в умовах заводу ГТВ ЗАТ "Росава " в м. Біла Церква є задовільним.
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Висновки та рекомендації

1. Зниженння впливу виробничої діяльності промислових викидів підприємства є важливої задачею сучасності. Заходи по захисту навколишнього природного середовища від забруднюючих речовин промислових підприємства поділяються на технологічні, інженерно-технічні, планово-економічні, архитектурні та організаційні.
2. ЗАТ "РОСАВА" характеризується різніми хімічними ігредієнтами, що використовуються в виробництві шин, і технологічними процесами, які є потенційними джерелами забруднення атмосферного повітря. Проведений аналіз кількісного та якісного складу викидів забруднюючих речовин на всіх технологічних процесах виготовлення шин. Встановлено, що основними забруднювачами є : пил інгредієнтів, вуглеводні, бензин, сірчистий ангідрид.
3. Підприємство планово проводить роботу по поліпшенню умов виробничої діяльності і екологнічного стану в районі свого розміщення з ціллю зниження впливу діяльності на навколишнє природне середовище.
4. Рівень забруднення атмоферного повітря в прилеглих до території підприємства районах житлової забудови м. Біла Церква в результаті діяльності ЗАТ "РОСАВА" не перевищують санітарних норм і знаходяться в границі долей ГДК для основінх компонентів по результатам розрахунків та фактичних даних.
5. Підприємство займається системним контролем оцінки рівня несприятливого впливу на навколишнє середовище. Існують оснащені необхідним обладнанням санітарно-промислова та екологічна лабораторії, налагоджена система постійного контролю викидів з застосуванням організаційних та економічних методів впливу при виявленні порушень природоохоронного законодавства.
6. Важливим аспектом є підвищення рівня механізації вантажно-розвантажувальних процесів. Необхідно провести комплекс мір по збільшенню кількості хімічної сировини, що застосовується в виробництві, в гранульованому стані, застосування сучасних замкнених систем пневмотранспорту гранул з малогабаритними аспіраційними фільтрами, з вбудованими в них бункерами, як єдиний комплексний агрегат з міханізованим відбором пилу.
7. Необхідно провести ряд організаційних і технічних заходів по роботі вентиляційних систем та місцевих систем викидів, в яких будуть передбачені фізико-механічні і гігієнічні особливості інгредієнтів, що використовуються в виробництві.
8. Також необхідно приділити увагу вирішенню питання визначення ГДК на деякі компоненти газів гумозмішування та вулканізації, так як на них відсутні ГДК для населених місць.
9. Необхідно вирішити питання організації технологічних процесів з урахуванням застосування економічно виправданих способів вловлювання і утилізації газів вулканізації і бензину.
10. Організація технологічних процесів з застосуванням каталітичних та термічних методів знешкодження газових викидів дозволить значно зназити викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря підприємства.
11. В цілому діяльність ЗАТ "РОСАВА" направлена на зниження впливу на атмосферне повітря, покращення навколишнього природного середовища. Виробнича діяльність підприємства в останні роки все більш направлена та тісний зв"язок з науково-дослідними інститутами, проектно-конструкторськими організаціями, що дозволить використовувати нові технології та обладнання з ціллю зменшення шкідливих викидів в атмосферне повітря.
Після проведення аналізу екологічної ситуації, що склалась на ЗАТ "РОСАВА", можна зробити висновки, що підприємство системно контролює обстановку, яка пов’язана в визначенням впливу виробничої діяльності на атмосферне повітря та в цілому на навколишнє природне середовище, згідно існуючих норм природоохоронного законодавства, і постійно проводить роботу по зниженню рівня несприятливого впливу на атмосфрне повітря і населення м. Біла Церква.
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		Таблица для расчета выбросов за 3 квартал 2005 года

		по плану производства для составления отчета 2-ТП

														Таблиця  1.3

		№		Назва речовини		Номер		Обсяги викидів		Коєффициент		Обсяги викидів		Гранично

		пп				джерела		згідно		по плану		згідно факта		допустимі

						викидів		інвентаризації		производства		производства		обсяги

												за 2 квартал		викидів,

												2005		(т / рік)

		1		2		3		4		5		6		7

		1		2		3		4		5		6		7

		56		Вуглеводні граничні				12.51085373				9.634819925		12.5167

				С12-С19(розчинник РПК-265 П

				та інш.)		362		6.4380000		0.42		2.7039600		каландр.

						368		0.0480000		1.15		0.0552000		сб.1

						369		0.0024000		1.15		0.0027600		сб.1

						371		0.0022000		1.15		0.0025300		сб.1

						373		0.1500000		1.15		0.1725000

						375		1.1159000		1.15		1.2832850

						381		0.2300000		0.69		0.1587000		вулкан.2

						382		0.5500000		0.69		0.3795000

						383		0.5400000		0.69		0.3726000

						384		0.6000000		0.69		0.4140000

						385		0.5100000		0.69		0.3519000

						427		0.0002000		0.42		0.0000840		ЦПС

						428		0.0000020		0.42		0.0000008

						429		0.00000019		0.42		0.0000001

						465		0.0000038						ЖДЦ

						466		0.0000076

						467		0.00000001

						475		0.0001400						А ТЦ

						478		0.000000040

						479		0.000000080

						511		0.000000001		1		0.0000000

						531		0.000000004		1		0.0000000

						537		0.290000000		0.81		0.2349000		автокамер.

						538		0.250000000		0.81		0.2025000

						547		0.034000000		1.85		0.0629000		сб.2

						556		1.750000000		1.85		3.2375000		сб.2

		72		Вуглеводні				309.6670400				189.3585840		309.5744		2.188416

						1		2.1226000		0.58		1.2311080		подготов.

						2		1.2060000		0.58		0.6994800		* заходи

						3		1.5517000		0.58		0.8999860

						4		0.1200000		0.58		0.0696000

						5		0.7600000		0.58		0.4408000

						6		0.2000000		0.58		0.1160000

						7		1.5437000		0.58		0.8953460

						8		0.0960000		0.58		0.0556800

						11		0.9600000		0.58		0.5568000

						12		0.0560000		0.58		0.0324800

						13		1.1738000		0.58		0.6808040

						14		0.9700000		0.58		0.5626000

						15		0.1400000		0.58		0.0812000

						16		1.1738000		0.58		0.6808040

						17		0.1400000		0.58		0.0812000

						27		20.6548000		0.58		11.9797840

						28		25.0285000		0.58		14.5165300

						29		22.2467000		0.58		12.9030860

						30		23.8386000		0.58		13.8263880

						31		24.2326000		0.58		14.0549080

						34		7.1476000		0.58		4.1456080

						35		7.1476000		0.58		4.1456080

						36		7.1476000		0.58		4.1456080

						37		7.1476000		0.58		4.1456080

						40		2.3798000		0.69		1.6420620

						42		2.1869000		0.69		1.5089610

						45		0.1700000		0.81		0.1377000		автокамер.

						46		0.9000000		0.81		0.7290000

						47		0.1900000		0.81		0.1539000

						49		0.1900000		0.81		0.1539000

						50		3.2418000		0.81		2.6258580		автокамер.

						52		4.9455000		0.81		4.0058550

						58		0.0083000		0.81		0.0067230

						59		0.0330000		0.81		0.0267300

						73		0.0740000		0.42		0.0310800		каландр.

						77		19.3752000		0.42		8.1375840

						78		3.9652000		0.42		1.6653840

						79		3.7398000		0.42		1.5707160

						80		3.8180000		0.42		1.6035600

						81		3.4822000		0.42		1.4625240

						82		6.6666000		0.42		2.7999720

						83		6.8142000		0.42		2.8619640

						88		11.7530000		0.42		4.9362600

						89		0.1200000		0.42		0.0504000

						90		1.4472000		0.42		0.6078240

						91		0.1100000		0.42		0.0462000

						92		0.1800000		0.42		0.0756000

						93		0.5500000		0.42		0.2310000

						94		0.0400000		0.42		0.0168000

						96		0.1200000		1.15		0.1380000		сб.1

						97		0.1800000		1.15		0.2070000

						98		0.2200000		1.15		0.2530000

						99		0.1200000		1.15		0.1380000

						100		1.3294000		0.42		0.5583480		каландр.

						101		2.3698000		0.42		0.9953160		каландр.

						102		3.9882000		0.42		1.6750440

						105		1.7608000		1.15		2.0249200		сб.1

						108		0.3800000		1.15		0.4370000

						109		1.4472000		1.15		1.6642800

						110		0.2400000		1.15		0.2760000

						111		0.1800000		1.15		0.2070000

						112		0.1600000		1.15		0.1840000

						113		1.9848000		1.15		2.2825200

						114		0.6300000		1.15		0.7245000

						115		0.2000000		1.15		0.2300000

						120		1.7286000		1.15		1.9878900

						144		0.1100000		0.37		0.0407000		сб.2

						150		0.1900000		1.85		0.3515000		сб.2

						151		0.0400000		1.85		0.0740000		сб.2

						152		0.2600000		1.85		0.4810000

						153		0.3500000		1.85		0.6475000

						154		0.0290000		1.85		0.0536500

						155		0.0590000		1.85		0.1091500

						156		0.0880000		0.82		0.0721600		сб.2

						157		0.3800000		0.69		0.2622000		сб.2

						158		0.8900000		0.69		0.6141000

						160		0.3600000		1.85		0.6660000		сб.2

						161		0.3600000		1.85		0.6660000		сб.2

						162		0.5000000		1.15		0.5750000		вулкан.1

						163		0.3700000		1.15		0.4255000

						164		0.4800000		1.15		0.5520000

						165		0.4100000		1.15		0.4715000

						166		0.4100000		1.15		0.4715000

						167		0.4400000		1.15		0.5060000

						168		0.3900000		1.15		0.4485000

						169		0.4400000		1.15		0.5060000

						170		0.4100000		1.15		0.4715000

						171		0.4500000		1.15		0.5175000

						172		0.4500000		1.15		0.5175000

						173		0.4400000		1.15		0.5060000

						174		0.4400000		1.15		0.5060000

						175		0.4500000		1.15		0.5175000

						176		0.3900000		1.15		0.4485000

						177		1.2818000		1.15		1.4740700

						187		0.4300000		1.15		0.4945000

						188		0.4300000		1.15		0.4945000

						202		0.1300000		0.69		0.0897000		вулкан.2

						203		2.6133000		0.69		1.8031770

						204		3.9696000		0.69		2.7390240

						205		3.1426000		0.69		2.1683940

						206		5.2266000		0.69		3.6063540

						207		4.7883000		0.69		3.3039270

						208		3.2253000		0.69		2.2254570

						209		4.1350000		0.69		2.8531500

						210		3.4734000		0.69		2.3966460

						211		4.7966000		0.69		3.3096540

						212		4.7883000		0.69		3.3039270

						213		3.3907000		0.69		2.3395830

						215		1.7450000		0.69		1.2040500

						217		0.1000000		0.58		0.0580000		ЦПС

						218		0.1000000		0.58		0.0580000

						230		0.0560000		0.58		0.0324800

						231		0.1000000		0.58		0.0580000

						233		0.0280000		0.58		0.0162400

						283		0.1100000		1		0.1100000

						321		0.0110000		1		0.0110000

						329		0.0500000		1		0.0500000

						330		0.0006400		1

						331		1.2944000		1		1.2944000

						336		0.2000000		1		0.2000000

						381		0.2300000		0.69		0.1587000		вулкан.2

						444		0.0098000		1		0.0098000
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Sheet2

		Обоснование расчета выбросов  стойких органических

				загрязнителей (СОЗ) (полиароматических углеводородов)

		в атмосферу от стационарных источников ЗАО "РОСАВА"

		для  составления отчета 2-ТП (воздух).

		Согласно инвентаризации источников выбросов в атмосферный воздух выбрасыва-

		ются стойкие органические загрязнители (СОЗ) (полиароматические углеводороды),

		в состав которых входят  углеводороды насыщенные С12-С19 и углеводороды С10-С29.

		Расчет валовых выбросов для составления статотчета 2-ТП (воздух) производится на

		основании данных планово-экономического отдела по фактически выпущенной продукции за

		отчетный период.

		Согласно данных инвентаризации источников выбросов предприятия данные углеводороды

		образуются в следующих технологических и вспомогательных цехах:

		1) углеводороды насыщенные С12-С19:

		Название цеха		Еденицы		Выпуск		Количество		Выпуск		Переводной		Количество		Выпуск		Переводной		Количество

				измер.		продукции		выбросов,		продукции		коэффициент		выбросов		продукции		коэффициент		выбросов

				продукции		при полной		т / год.		по факту				за 2005 год,		по факту				за 2005 год,

						мощности				за 2006 год				т / год		за 2007 год				т / год

		1		2		3		4		5		6		7		5		6		7

		Каландровый		тыс. м2 корда		22979.7		6.4380		2232.4		0.10		0.625		42.624		0.00		0.013

		Сборочный цех № 1		тыс. шт.		3702.324		1.3185		1045.4		0.28		0.372		851.7		0.23		0.303

		Цех вулканизации № 2		тыс. шт.		1481.415		2.4300		245.3		0.17		0.402		195.9		0.13		0.316

		Подготовительный цех		тонн р/смесей		104082		0.0002		14092.764		0.14		0.000		13035.245		0.13		0.000

		Автокамерный цех		тыс. шт.		3253.68		0.5400		621.889		0.19		0.103		332.128		0.10		0.054

		Сборочный цех № 2		тыс. шт.		321.118		1.7840		150.5		0.47		0.836		104.4		0.33		0.589

		Электроцех						0.000000001						0.000000001						0.000000001

		Участок ГСМ						0.000000004						0.000000004						0.000000004

		ЖДЦ						0.0000114						0.000023						0.000023

		АТЦ						0.0001401						0.000323						0.000323

		Всего:						12.5108537						2.340						1.275

		2) углеводороды С10-С29:

		Название цеха		Еденицы		Выпуск		Количество		Выпуск		Переводной		Количество		Выпуск		Переводной		Количество

				измер.		продукции		выбросов,		продукции		коэффициент		выбросов		продукции		коэффициент		выбросов

				продукции		при полной		т / год.		по факту				за 2005 год,		по факту				за 2005 год,

						мощности				за 2005 год				т / год		за 2005 год				т / год

		1		2		3		4		5		6		7		5		6		7

		Подготовительный		тонн р/смесей		104082		157.1892		14092.764		0.14		21.284		13035.245		0.13		19.686

		Сборочный цех № 2

		бортовые кольца		тыс. шт.		1481.415		5.8367000		245.3		0.17		0.966		195.9		0.13		0.772

		Автокамерный цех		тыс. шт.		3253.68		9.6786		621.889		0.19		1.850		332.128		0.10		0.988

		Каландровый		тыс. м2 корда		22979.7		69.8228		2232.4		0.10		6.783		42.624		0.00		0.130

		Сборочный цех № 1		тыс. шт.		3702.324		9.3514		1045.4		0.28		2.640		851.7		0.23		2.151

		Сборочный цех № 2

		грузовые покрышки		тыс. шт.		1169.297		0.1100000		94.8		0.08		0.009		91.5		0.08		0.009

		Сборочный цех № 2		тыс. шт.		321.118		1.6480000		150.5		0.47		0.772		104.4		0.33		0.536

		сельхоз, легкогрузов.,

		легковые

								2

		Название цеха		Еденицы		Выпуск		Количество		Выпуск		Переводной		Количество		Выпуск		Переводной		Количество

				измер.		продукции		выбросов,		продукции		коэффициент		выбросов		продукции		коэффициент		выбросов

				продукции		при полной		т / год.		по факту				за 2005 год,		по факту				за 2005 год,

						мощности				за 2005 год				т / год		за 2005 год				т / год

		1		2		3		4		5		6		7		5		6		7

		Сборочный цех № 2

		радиальные покрышки		тыс. шт.		1169.297		0.0880000		236.6		0.20		0.018		186.6		0.16		0.014

		Цех вулканизации № 1		тыс. шт.		3702.324		8.6118		1045.4		0.28		2.432		851.7		0.23		1.981

		Цех вулканизации № 2		тыс. шт.		1481.415		45.6547		245.3		0.17		7.560		195.9		0.13		6.037

		ВЗТ						0.1100						0.1100						0.1100

		АТЦ						0.0110						0.0110						0.0110

		ЦЗЛ						1.5444						1.5444						1.5444

		КИП и А						0.0098						0.0098						0.0098

		Производство КГШ						73.8650						1.539						2.188

		Всего:						389.5314						47.528						36.167

		Всего СОЗ (ПАУ):												49.868						37.443

		Директор по охране труда и экологии								В.М.Дяденко





Sheet3

				2005		2006

		Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)		31.468		30.433

		Діоксид та інші сполуки сірки		26.422		25.455

		Оксид вуглецю		21.187		17.43

		Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)		372.31		371.321

		Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ)		201.182		177.077

				2005		2006

		Метали та їх сполук		0.847		0.869

		Сполуки азоту		3.417		2.766

		Органічні аміни		0.088		0.086

		Хлор та його сполуки (в перерахунку на хлор)		0.012		0.012

		Фтор та його сполуки (в перерахунку на фтор)		0.014		0.011

		Фреони		0.921		0.354
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Sheet1

		Таблица для расчета выбросов за 3 квартал 2005 года

		по плану производства для составления отчета 2-ТП

														Таблиця  1.3

		№		Назва речовини		Номер		Обсяги викидів		Коєффициент		Обсяги викидів		Гранично

		пп				джерела		згідно		по плану		згідно факта		допустимі

						викидів		інвентаризації		производства		производства		обсяги

												за 2 квартал		викидів,

												2005		(т / рік)

		1		2		3		4		5		6		7

		1		2		3		4		5		6		7

		56		Вуглеводні граничні				12.51085373				9.634819925		12.5167

				С12-С19(розчинник РПК-265 П

				та інш.)		362		6.4380000		0.42		2.7039600		каландр.

						368		0.0480000		1.15		0.0552000		сб.1

						369		0.0024000		1.15		0.0027600		сб.1

						371		0.0022000		1.15		0.0025300		сб.1

						373		0.1500000		1.15		0.1725000

						375		1.1159000		1.15		1.2832850

						381		0.2300000		0.69		0.1587000		вулкан.2

						382		0.5500000		0.69		0.3795000

						383		0.5400000		0.69		0.3726000

						384		0.6000000		0.69		0.4140000

						385		0.5100000		0.69		0.3519000

						427		0.0002000		0.42		0.0000840		ЦПС

						428		0.0000020		0.42		0.0000008

						429		0.00000019		0.42		0.0000001

						465		0.0000038						ЖДЦ

						466		0.0000076

						467		0.00000001

						475		0.0001400						А ТЦ

						478		0.000000040

						479		0.000000080

						511		0.000000001		1		0.0000000

						531		0.000000004		1		0.0000000

						537		0.290000000		0.81		0.2349000		автокамер.

						538		0.250000000		0.81		0.2025000

						547		0.034000000		1.85		0.0629000		сб.2

						556		1.750000000		1.85		3.2375000		сб.2

		72		Вуглеводні				309.6670400				189.3585840		309.5744		2.188416

						1		2.1226000		0.58		1.2311080		подготов.

						2		1.2060000		0.58		0.6994800		* заходи

						3		1.5517000		0.58		0.8999860

						4		0.1200000		0.58		0.0696000

						5		0.7600000		0.58		0.4408000

						6		0.2000000		0.58		0.1160000

						7		1.5437000		0.58		0.8953460

						8		0.0960000		0.58		0.0556800

						11		0.9600000		0.58		0.5568000

						12		0.0560000		0.58		0.0324800

						13		1.1738000		0.58		0.6808040

						14		0.9700000		0.58		0.5626000

						15		0.1400000		0.58		0.0812000

						16		1.1738000		0.58		0.6808040

						17		0.1400000		0.58		0.0812000

						27		20.6548000		0.58		11.9797840

						28		25.0285000		0.58		14.5165300

						29		22.2467000		0.58		12.9030860

						30		23.8386000		0.58		13.8263880

						31		24.2326000		0.58		14.0549080

						34		7.1476000		0.58		4.1456080

						35		7.1476000		0.58		4.1456080

						36		7.1476000		0.58		4.1456080

						37		7.1476000		0.58		4.1456080

						40		2.3798000		0.69		1.6420620

						42		2.1869000		0.69		1.5089610

						45		0.1700000		0.81		0.1377000		автокамер.

						46		0.9000000		0.81		0.7290000

						47		0.1900000		0.81		0.1539000

						49		0.1900000		0.81		0.1539000

						50		3.2418000		0.81		2.6258580		автокамер.

						52		4.9455000		0.81		4.0058550

						58		0.0083000		0.81		0.0067230

						59		0.0330000		0.81		0.0267300

						73		0.0740000		0.42		0.0310800		каландр.

						77		19.3752000		0.42		8.1375840

						78		3.9652000		0.42		1.6653840

						79		3.7398000		0.42		1.5707160

						80		3.8180000		0.42		1.6035600

						81		3.4822000		0.42		1.4625240

						82		6.6666000		0.42		2.7999720

						83		6.8142000		0.42		2.8619640

						88		11.7530000		0.42		4.9362600

						89		0.1200000		0.42		0.0504000

						90		1.4472000		0.42		0.6078240

						91		0.1100000		0.42		0.0462000

						92		0.1800000		0.42		0.0756000

						93		0.5500000		0.42		0.2310000

						94		0.0400000		0.42		0.0168000

						96		0.1200000		1.15		0.1380000		сб.1

						97		0.1800000		1.15		0.2070000

						98		0.2200000		1.15		0.2530000

						99		0.1200000		1.15		0.1380000

						100		1.3294000		0.42		0.5583480		каландр.

						101		2.3698000		0.42		0.9953160		каландр.

						102		3.9882000		0.42		1.6750440

						105		1.7608000		1.15		2.0249200		сб.1

						108		0.3800000		1.15		0.4370000

						109		1.4472000		1.15		1.6642800

						110		0.2400000		1.15		0.2760000

						111		0.1800000		1.15		0.2070000

						112		0.1600000		1.15		0.1840000

						113		1.9848000		1.15		2.2825200

						114		0.6300000		1.15		0.7245000

						115		0.2000000		1.15		0.2300000

						120		1.7286000		1.15		1.9878900

						144		0.1100000		0.37		0.0407000		сб.2

						150		0.1900000		1.85		0.3515000		сб.2

						151		0.0400000		1.85		0.0740000		сб.2

						152		0.2600000		1.85		0.4810000

						153		0.3500000		1.85		0.6475000

						154		0.0290000		1.85		0.0536500

						155		0.0590000		1.85		0.1091500

						156		0.0880000		0.82		0.0721600		сб.2

						157		0.3800000		0.69		0.2622000		сб.2

						158		0.8900000		0.69		0.6141000

						160		0.3600000		1.85		0.6660000		сб.2

						161		0.3600000		1.85		0.6660000		сб.2

						162		0.5000000		1.15		0.5750000		вулкан.1

						163		0.3700000		1.15		0.4255000

						164		0.4800000		1.15		0.5520000

						165		0.4100000		1.15		0.4715000

						166		0.4100000		1.15		0.4715000

						167		0.4400000		1.15		0.5060000

						168		0.3900000		1.15		0.4485000

						169		0.4400000		1.15		0.5060000

						170		0.4100000		1.15		0.4715000

						171		0.4500000		1.15		0.5175000

						172		0.4500000		1.15		0.5175000

						173		0.4400000		1.15		0.5060000

						174		0.4400000		1.15		0.5060000

						175		0.4500000		1.15		0.5175000

						176		0.3900000		1.15		0.4485000

						177		1.2818000		1.15		1.4740700

						187		0.4300000		1.15		0.4945000

						188		0.4300000		1.15		0.4945000

						202		0.1300000		0.69		0.0897000		вулкан.2

						203		2.6133000		0.69		1.8031770

						204		3.9696000		0.69		2.7390240

						205		3.1426000		0.69		2.1683940

						206		5.2266000		0.69		3.6063540

						207		4.7883000		0.69		3.3039270

						208		3.2253000		0.69		2.2254570

						209		4.1350000		0.69		2.8531500

						210		3.4734000		0.69		2.3966460

						211		4.7966000		0.69		3.3096540

						212		4.7883000		0.69		3.3039270

						213		3.3907000		0.69		2.3395830

						215		1.7450000		0.69		1.2040500

						217		0.1000000		0.58		0.0580000		ЦПС

						218		0.1000000		0.58		0.0580000

						230		0.0560000		0.58		0.0324800

						231		0.1000000		0.58		0.0580000

						233		0.0280000		0.58		0.0162400

						283		0.1100000		1		0.1100000

						321		0.0110000		1		0.0110000

						329		0.0500000		1		0.0500000

						330		0.0006400		1

						331		1.2944000		1		1.2944000

						336		0.2000000		1		0.2000000

						381		0.2300000		0.69		0.1587000		вулкан.2

						444		0.0098000		1		0.0098000
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Sheet2

		Обоснование расчета выбросов  стойких органических

				загрязнителей (СОЗ) (полиароматических углеводородов)

		в атмосферу от стационарных источников ЗАО "РОСАВА"

		для  составления отчета 2-ТП (воздух).

		Согласно инвентаризации источников выбросов в атмосферный воздух выбрасыва-

		ются стойкие органические загрязнители (СОЗ) (полиароматические углеводороды),

		в состав которых входят  углеводороды насыщенные С12-С19 и углеводороды С10-С29.

		Расчет валовых выбросов для составления статотчета 2-ТП (воздух) производится на

		основании данных планово-экономического отдела по фактически выпущенной продукции за

		отчетный период.

		Согласно данных инвентаризации источников выбросов предприятия данные углеводороды

		образуются в следующих технологических и вспомогательных цехах:

		1) углеводороды насыщенные С12-С19:

		Название цеха		Еденицы		Выпуск		Количество		Выпуск		Переводной		Количество		Выпуск		Переводной		Количество

				измер.		продукции		выбросов,		продукции		коэффициент		выбросов		продукции		коэффициент		выбросов

				продукции		при полной		т / год.		по факту				за 2005 год,		по факту				за 2005 год,

						мощности				за 2006 год				т / год		за 2007 год				т / год

		1		2		3		4		5		6		7		5		6		7

		Каландровый		тыс. м2 корда		22979.7		6.4380		2232.4		0.10		0.625		42.624		0.00		0.013

		Сборочный цех № 1		тыс. шт.		3702.324		1.3185		1045.4		0.28		0.372		851.7		0.23		0.303

		Цех вулканизации № 2		тыс. шт.		1481.415		2.4300		245.3		0.17		0.402		195.9		0.13		0.316

		Подготовительный цех		тонн р/смесей		104082		0.0002		14092.764		0.14		0.000		13035.245		0.13		0.000

		Автокамерный цех		тыс. шт.		3253.68		0.5400		621.889		0.19		0.103		332.128		0.10		0.054

		Сборочный цех № 2		тыс. шт.		321.118		1.7840		150.5		0.47		0.836		104.4		0.33		0.589

		Электроцех						0.000000001						0.000000001						0.000000001

		Участок ГСМ						0.000000004						0.000000004						0.000000004

		ЖДЦ						0.0000114						0.000023						0.000023

		АТЦ						0.0001401						0.000323						0.000323

		Всего:						12.5108537						2.340						1.275

		2) углеводороды С10-С29:

		Название цеха		Еденицы		Выпуск		Количество		Выпуск		Переводной		Количество		Выпуск		Переводной		Количество

				измер.		продукции		выбросов,		продукции		коэффициент		выбросов		продукции		коэффициент		выбросов

				продукции		при полной		т / год.		по факту				за 2005 год,		по факту				за 2005 год,

						мощности				за 2005 год				т / год		за 2005 год				т / год

		1		2		3		4		5		6		7		5		6		7

		Подготовительный		тонн р/смесей		104082		157.1892		14092.764		0.14		21.284		13035.245		0.13		19.686

		Сборочный цех № 2

		бортовые кольца		тыс. шт.		1481.415		5.8367000		245.3		0.17		0.966		195.9		0.13		0.772

		Автокамерный цех		тыс. шт.		3253.68		9.6786		621.889		0.19		1.850		332.128		0.10		0.988

		Каландровый		тыс. м2 корда		22979.7		69.8228		2232.4		0.10		6.783		42.624		0.00		0.130

		Сборочный цех № 1		тыс. шт.		3702.324		9.3514		1045.4		0.28		2.640		851.7		0.23		2.151

		Сборочный цех № 2

		грузовые покрышки		тыс. шт.		1169.297		0.1100000		94.8		0.08		0.009		91.5		0.08		0.009

		Сборочный цех № 2		тыс. шт.		321.118		1.6480000		150.5		0.47		0.772		104.4		0.33		0.536

		сельхоз, легкогрузов.,

		легковые

								2

		Название цеха		Еденицы		Выпуск		Количество		Выпуск		Переводной		Количество		Выпуск		Переводной		Количество

				измер.		продукции		выбросов,		продукции		коэффициент		выбросов		продукции		коэффициент		выбросов

				продукции		при полной		т / год.		по факту				за 2005 год,		по факту				за 2005 год,

						мощности				за 2005 год				т / год		за 2005 год				т / год

		1		2		3		4		5		6		7		5		6		7

		Сборочный цех № 2

		радиальные покрышки		тыс. шт.		1169.297		0.0880000		236.6		0.20		0.018		186.6		0.16		0.014

		Цех вулканизации № 1		тыс. шт.		3702.324		8.6118		1045.4		0.28		2.432		851.7		0.23		1.981

		Цех вулканизации № 2		тыс. шт.		1481.415		45.6547		245.3		0.17		7.560		195.9		0.13		6.037

		ВЗТ						0.1100						0.1100						0.1100

		АТЦ						0.0110						0.0110						0.0110

		ЦЗЛ						1.5444						1.5444						1.5444

		КИП и А						0.0098						0.0098						0.0098

		Производство КГШ						73.8650						1.539						2.188

		Всего:						389.5314						47.528						36.167

		Всего СОЗ (ПАУ):												49.868						37.443

		Директор по охране труда и экологии								В.М.Дяденко





Sheet3

				2005		2006

		Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)		31.468		30.433

		Діоксид та інші сполуки сірки		26.422		25.455

		Оксид вуглецю		21.187		17.43

		Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)		372.31		371.321

		Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ)		201.182		177.077

				2005		2006

		Метали та їх сполук		0.847		0.869

		Сполуки азоту		3.417		2.766

		Органічні аміни		0.088		0.086

		Хлор та його сполуки (в перерахунку на хлор)		0.012		0.012

		Фтор та його сполуки (в перерахунку на фтор)		0.014		0.011

		Фреони		0.921		0.354
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