Введение

Общественные здания предназначены для временного пребывания людей в связи с осуществлением в них различных функциональных процессов (занятие умственным трудом, питание и др.). Общественные здания отличает также их внешний облик. 
Проектируемое здание является общественным зданием и предназначено для использования его для обслуживания населения. Здание «Спальный корпус на 120 мест» имеет простую форму и подходящий архитектурный стиль, идеально подходящий под архитектуру города.

1. Архитектурно-конструктивная часть

1.1 Генеральный план

1.1.1 Форма и размеры участка генплана и застройка участка
Разрабатываемый участок генплана имеет форму прямоугольника с размерами 66.79*61.53 метров. На участке стройгенплана предусмотрено:гараж, проектируемое здание, пешеходные дорожки, озеленение, автомобильные дороги, хозяйственные постройк.
На участке стройгенплана соблюдены санитарные и противопожарные нормы в соответствии со СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектируемых зданий и сооружений». 

1.1.2 Ориентация участка по сторонам света, направление ветров
Участок генплана располагается в городе Бузулуке Оренбургской области. Пользуясь СНиП 2.01.01.-82 «Строительная климатология и геофизика» определяем данные (табл.1) для построения диаграммы розы ветров (рис. 1). Расположим здание так, чтобы направление господствующего ветра было направленно в угол здания.

Таблица 1 - Повторяемость направления ветра %
	месяц
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	январь
	7
	7
	8
	31
	20
	12
	7
	8

	июль
	22
	13
	11
	9
	7
	5
	9
	24




Рисунок 1

1.1.3 Рельеф участка, величина и направление участка, величина и направление уклона
Рельеф участка спокойный. В соответствии с заданием на дипломный проект, уклон рельефа направлен в сторону от горизонтали 120,5 к горизонтали 120.0.Угол уклона составляет 0.01%.

1.1.4 Благоустройство и озеленение застраиваемого участка
Благоустройство застраиваемого участка включает в себя комплекс мероприятий по созданию на участке генплана: подъездов, проходов, зеленых насаждений, фонтанов, хозяйственных площадок, проведению мероприятий по защите людей от городского шума, облагораживание территории.
Подъезды к проектируемому зданию приняты в качестве дороги с двусторонним движением шириной 6 метров с асфальтобетонным покрытием. Пешеходные дорожки выполняются асфальтобетона имеющих ширину 1 м.
Озеленение предусматривается вдоль дорог, пешеходных путей, вдоль проектируемого здания, а также на свободных участках. Ширина полос озеленения при однорядковой посадке деревьев 2.5 метра, для полос кустарников 1.2 м. 

1.1.5 Технико-экономические показатели генерального плана
1. Площадь участка Sучаст. = a*b = 66.79*61.53 =0.41 га 
2. Площадь застройки Sзастр. = ∑Sсоор= S пр.зд+ S сущ.зд.=320.88+82.16=403.04 (m2);
3. Площадь озеленения Sозел.= ∑Sозел.= Sгаз+Sдер+Sцв.= 2990.73(m2);
4. Процент застройки %застройки = Sзастр. / Sучаст = 403,04/4109*100= 9,8 (%);
5. Процент озеленения %озеленения = Sозел. / Sучаст. = 2990.73/4109=72 (%).

1.2 Объемно-планировочное решение

1.2.1 Конфигурация здания в плане, его параметры, число этажей и их высота. Экспликация помещений
Проектируемое здание «Двух этажный коттедж» имеет простую конфигурацию в плане, с размерами в осях «1»-«5» - 14400мм, «А»-«ж» - 18000 мм. Здание двухэтажное с высотой этажа 3.4 метра. Экспликация помещение приведена в табл.2. «Экспликация помещений».

Таблица 2 - Экспликация помещений
	№
п/п
	Наименование
	Площадь, м2

	1
	Жилое помещение
	289.52

	2
	Санузел
	57.6



1.2.2 Конструктивная схема здания
Проектируемое бескаркасного типа с продольными несущими стенами с опиранием плит перекрытия по 2-м сторонам.
1.2.3 
Наличие подвала, технического подполья
В проектируемом здании, подвал, техническое подполье не предусмотрены.

1.2.4 Описание эвакуации людей из здания
В проектируемом здании для осуществления безопасной эвакуации людей предусмотрено 2 наружных входа. Открывание внутренних дверей осуществляется по ходу движения людей из помещения. В здании разработан план безопасной эвакуации людей.

1.2.5 Технико-экономические показатели здания
Технико-экономические показатели здания представлены в виде таблицы (табл. 3) технико-экономические показатели здания.

Таблица 3 - Технико-экономические показатели здания
	Наименование
	Характеристика и методика определения
	Единица измерения
	Показатели

	Площадь застройки
	Произведение длинны здания на ширину по наружному обмеру выше цоколя.
	м2
	320,88

	Строительный объем
	Произведение площади застройки на высоту.
	м3
	

	Рабочая площадь
	Сумма всех площадей имеющихся помещений.
	м2
	403,04

	Строительный объем надземной части
	Произведение площади застройки на высоту от уровня чистого пола
	м3
	

	Объемный коэффициент
	Отношение объема надземной части к рабочей площади.
	
	

	Общая площадь
	Сумма рабочих помещений и площадей коридоров, тамбуров.
	м2
	



Расчет:
1. Sзастр. = 44,3*17,95 = 796 м2; 
2. Vстр. = 796*9,9 = 7880 м3;

3.Sраб.=49,5+19,5+201,4+225,6+32,8+22,0+16,4+13,4+24,6+6,4+2,5+86,0+41,0+16,0=757,1 м2; 
4. Vстр. надз.части. = 796*9,3= 7402 м3;
5. Vкоэфф. =7402 /757,1 =9,77;
6. Sобщ. = 757,1+110,8= 867,9м2;

1.3 Расчеты к архитектурно-конструктивной части

1.3.1 Расчет бытовых помещений
В общественных зданиях следует предусматривать хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки. Уборные располагаются на первом этаже здания на расстоянии не более 75 метров от наиболее удаленных мест пребывания людей.
Количество санитарных приборов в здании принимают из следующих условий:
· 1 унитаз и 1 писсуар на 50 мужчин;
· 1 унитаз на 20 женщин;
· 1 умывальник на 6 унитазов (но не менее одного на уборную).
Вход в уборные устраивают через шлюз (тамбур). Стены санитарных узлов на высоту 1,5 метра облицовывают керамической плиткой. Полы делают водонепроницаемыми с уклоном к трапам (водоприемникам).
В проектируемом здании принято 120 человек, 60 женщин, 60 мужчин, исходя из вышеизложенных условий по количеству санитарных приборов в общественном здании принимаем, 12 унитаз и 12 умывальника.

1.3.2 Расчет лестницы
В проектируемом здании высота этажа 3,400 метра, ширина марша 0.9 метра, уклон лестницы, принимаем ступень размерами 150*300 мм.
Ширина лестничной клетки:
Высота первого марша: Н1= 550м
Высота второго: Н2= 2.6м
Число подступенков в одном марше:
п = 1250 / 150 = 11 шт.
Число проступей в одном марше будет на единицу меньше числа подступенков, так как верхняя проступь располагается на лестничной площадке:
п – 1 = 11 – 1 = 10 шт.
Длина горизонтальной проекции марша, называется его заложением, и она будет равна:
а = 300 * (п – 1) = 300 * 10 = 3000мм.
Принимаем ширину промежуточной площадки с1 = 1500 мм, этажной с2 = 1500 мм, получим, что полная длинна лестничной клетки (в чистоте) составит: 
А = а + с1 + с2 = 3000 + 1500 + 1500= 6000 мм.

1.3.3 Технико-экономическое обоснование выбора конструкции
Для проектируемого здания данные по технико-экономическому обоснованию выбора конструкции приведены в табл. 4. и табл. 5.

Таблица 4 - Технико-экономические показатели перегородок на 1 м2
	Конструкция
	Стоимость, %
	Затраты труда, ч/ч
	Масса

	Кирпичная толщиной 120 мм.
	100
	1,7
	300

	Каркасно-облицованная со стальным профилем
	149
	1,58
	20



В проектируемом здании используются перегородки из кирпича толщиной 120 мм, так как их стоимость почти в 1,5 раза меньше других перегородок, а трудоемкость практически одинакова.

Таблица 5 - Технико-экономические показатели на 1 м2 кровли
	Конструкция кровли
	Стоимость, %
	Затраты труда, ч/ч

	Скатная
	93
	0,57

	Скатная с дощатыми стропилами профнастилом
	100
	1,6



В проектируемом здании принята скатная крыша с дощатым настилом и кровлей - оцинкованный профлист. По сравнению с совмещённой крышей, принятая крыша имеет большую стоимость, требуется значительно больше затрат труда на её устройство. В районе, где находится проектируемое здание необходимо устраивать скатную крышу из-за климатических условий, хотя эта крыша требует больших затрат.

1.4 Теплотехнический расчет наружных стен в местных климатических условиях

1. Район строительства г. Бузулук.
2. Объект строительства – Двух этажный коттедж.
3. Материал наружных стен - кирпич глиняный обыкновенный.
4. Расчётная температура наружного воздуха по СНИП 2.01.01- 82. « Строительная климатология и геофизика».
Тн1 - температура наиболее холодных суток -37ºс
Тн5- температура наиболее холодной пятидневки -32ºс.
Зона влажности сухая, по приложению 1* СНИП 2-3-79* «Строительная теплотехника».
5. Расчётная температура наружного воздуха Тв=18ºс. (принимаем согласно ГОСТ 121 005-76 и норм проектирования соответствующих зданий и сооружений).
6. Дополнительные условия п- коэффициент принимаемый в зависимости от положения наружной стены по отношения к наружному воздуху по т.3* СНИП 2-3-79* п=1.
ΔТн- нормируемый температурный переход между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции принят по т.2*СНИП 2-3-79*.
ΔТн= 4,5
Λв- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции т.4* СНИП 2-3-79*
Λв- 8,7 Вт/(м2ºс)
Λн- Коэффициент теплоотдачи для зимних условий наружной поверхности ограждающей конструкции по т. 6* СНИП 2-3-79*Λн= 23
7. Условия эксплуатации А по прил. 2 СНИП2-3-79.

Таблица 6 - Характеристика применяемых материалов
	Материал
	Толщина слоя т
	Плотность кн/м3 р

	Расчётные коэффициенты

	
	
	
	Теплопроводности
Вт/ мºс.
	Теплоусвоения
Вт/ м2ºс

	Кирпич керамический на цементно- песчаном растворе
	Х
	1800
	0,7
	9,2

	Цементно- песчаный раствор
	0,02
	1600
	0,7
	8,69



8. Требуемое сопротивление теплопередачи с учётом санитарно гигиенических и комфортных условий: 
Rтр.= п(Тв·Тн5)/ ΔТн· Λв= 1·( 18-(-32))/4,5·8,7=1,27
9. Средняя температура отопительного периода по СНИП 2.02.01- 82 графы 22-23. Тот= -6,5ºс.
10. продолжительность отопительного периода Zот по СНИП 2.01.01.-82 стр. 17 графа 22. Zот= 204 сут.
11. Градусо-сутки отопительного периода из условий энергосбережения (в·сутки).
ГСОП= (Тв- Тот)·Zот= 18-(-6,5)·204= 4998 ºв·сутки
12. Приведённое сопротивление теплопередач( м2ºс/Вт) R0пр= 3,4986( определяем методом интерполяции по т.1 СНИП 2.3-79*).
13. Толщина рассчитываемого слоя определяется по формуле:
R0пр=Rо=1/ Λв+1/ Λн+т1/Λ1+т2/ Λ2=3,4986= 1/8,7+1/23+ Х/0,7+0,02/0,7
Х=2,4 м.
Толщина стены тах. Отсюда необходимо выполнить теплозащитные мероприятия, изменяя расчётную схему наружной стены (рис. 2).


Рисунок 2

Таблица 7 - Характеристика применяемых материалов
	материал
	Толщина слоя, т
	плотность кн/м3р
	Расчётные коэффициенты

	
	
	
	Теплопроводности Вт/мºс.
	Теплоусвоения Вт/м2ºс

	Кирпич керамический пустотелый на цементно-песчаном растворе
	0,12

	1800

	0,7

	9,2

	пенобетон
	х
	400
	0,14
	2,19

	Кирпич керамический пустотелый на цементно-песчаном растворе.
	0,12
	1800
	0,7
	9,2

	Цементно-песчаный раствор
	0,02
	1600
	0,7
	8,69



R0пр=Rо=1/ Λв+1/ Λн+т1/Λ1+т2/ Λ2+т3/ Λ3+т4/ Λ4

3,4986= 0,043+0,115+0,171+х/0,14+0,171 +0,03Х=0,29 В проектируемом здании для наружных стен ( толщиной 640 мм) по проведенному выше тепло- техническому расчету принимаем стены выполненные по колодцевой системе. В качестве утеплителя (забутки) принимаем пенобетон с плотность 400 кг/м3, на наружную и внутреннюю версту керамический многопустотный кирпич с плотностью 1800 кг/м3.

1.5 Конструктивное решение

1.5.1 Фундаменты, обоснование глубины заложения фундаментов
В проектируемом здании приняты фундаменты ленточные монолитные, состоящие из опалубки арматуры, бетонного раствора.
Опалубку устанавливают на утрамбованную песчаную подготовку толщиной 1000 мм. Устанавливается арматура и заливается бетоном.
Обратная засыпка траншеи ведется с послойным трамбованием каждого слоя. Отмостка устраивается по периметру здания с уклоном, от стены на 1 метр. Уклон отмостки 2%. Конструктивное решение отмостки: утрамбованный грунт, щебеночная подготовка создающая соответствующий уклон отмостки и асфальтобетон. По периметру отмостки устраивается бортовой камень см. рисунок 3.


Рисунок 3

В проектируемом здании горизонтальная гидроизоляция выполняется ниже отметки 0.000 и выше отметки – 0,600 из двух слоёв рубероида склеенных мастикой. Вертикальная гидроизоляция выполняется в виде обмазки горячим битумом 2 раза. 
Грунтовые условия: растительный слой- 0.2 м; глина 3,6 м. Грунт пучинистый. Согласно СНиП 2.01.01.-82 «Строительная климатология и геофизика» определяем глубину промерзания грунта в городе Бузулук, она равна – 1,7 метра.
Глубина заложения фундамента равна:
dfn = dn * k + 0.2 = 1,7 * 1 + 0,1 = 1.8 метра.
Планировочная отметка грунта -0,600, следовательно, глубина заложения фундамента должна быть ниже -2,150м.Принимаем глубину заложения фундаментов под наружные и внутренние стены -1000 мм. 

1.5.2 Плиты перекрытия
В проектируемом здании приняты плиты перекрытия: сборные, железобетонные, многопустотные по серии ПКI0-51-15, ПКI0-51-12, ПКI0-51-10, ПТ 42-15, ПТ 42-15, ПТ 42-12, ПТ 42-10.
Плиты перекрытия опираются на поперечные несущие стены, крепятся с ними и между собой при помощи анкеров - стальных стержней d = 10 мм. Зазоры между плитами перекрытия заделываются цементным раствором марки М 25. Номенклатура плит перекрытия приведена в табл. 8 «Номенклатура плит перекрытия».

Таблица 8 - Номенклатура плит перекрытия
	Эскиз элемента
	Марка элемента
	Размеры мм.
	Расход
бетона
м3
	Вес элемента
т.

	
	
	B
	L
	H
	
	

	
	ПКI0-51-15
ПKI0-59-1 ПKI0-59-10
ПТ42-15
 ПТ44-12
ПТ44-10
	1490
1190
990
1490
1180
990
	5080
5080
5080
4180
4180
4180
	220
220
220
220
220
220
	0,956
0,719
 0,593
 0.790
 0,595
 0,491
	2,300
 1,485
 1485
 1970
 1490
 1230



1.5.3 Плиты покрытия
В проектируемом здании приняты плиты покрытия: сборные, железобетонные, многопустотные по серии ПКI0-51-15, ПКI0-51-12, ПКI0-51-10, ПТ 42-15, ПТ 42-15, ПТ 42-12, ПТ 42-10.
Плиты покрытия опираются на продольные и поперечные несущие стены, крепятся с ними и между собой при помощи анкеров - стальных стержней d = 10 мм. Зазоры между плитами перекрытия заделываются цементным раствором марки М 25. Номенклатура плит покрытия представлена в табл. 9. «Номенклатура плит покрытия». 

Таблица 9 - Номенклатура плит покрытия
	Эскиз элемента
	Марка элемента
	Размеры мм.
	Расход бетона
м3
	Вес элемента
т.

	
	
	B
	L
	H
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	ПКI0-51-15
ПKI0-59-1 ПKI0-59-10
ПТ42-15
 ПТ44-12
ПТ44-10
	1490
1190
990
1490
1180
990
	5080
5080
5080
4180
4180
4180
	220
220
220
220
220
220
	0,956
0,719
 0,593
 0.790
 0,595
 0,491
	2,300
 1,485
 1485
 1970
 1490
 1230



1.5.4 Стены. Перемычки
В проектируемом здании стены выполнены из кирпича марки КРП- 75. на цементно-песчаном растворе марки М 25. Наружные несущие стены приняты толщиной 640 мм, внутренние 380 мм.
Кладка наружных стен ведётся по колодцевой системе. Толщина горизонтальных швов равна 12 мм вертикальных 10 мм. Эскиз наружной стены см. рис. 4 «эскиз наружной стены».


Рисунок 4 - Эскиз наружной стены

В проектируемом здании перемычки приняты сборные железобетонные по серии Б 22т, Б 13т. Концы несущих перемычек заделываются в стену на 250 мм. с каждой стороны, концы не несущих перемычек на 120 мм. Укладка перемычек идет на цементн
о-песчанный раствор марки М 25. Спецификация железобетонных перемычек представлена в табл. 10. 
Таблица 10 - Спецификация железобетонных перемычек
	Эскиз элемента
	Марка элемента
	Размеры мм.
	Расход бетона, м3
	Вес элемента т.

	
	
	L
	H
	B
	
	

	
	Б 22т


Б 13т

	2200


1300
	190


120
	120


90
	0,05


0,014
	125


35



1.5.5 Перегородки
В проектируемом здании приняты перегородки из кирпича марки КРП- 75 на цементно-песчаном растворе марки М-25. Кладка перегородок осуществляется по двурядной системе перевязки швов с заложением арматуры диаметром 10 мм см. рисунок 5. Для повышения жесткости примыкания к несущим стенам. Арматура закладывается в швы через 6 рядов кладки. Толщина вертикальных швов составляет 10 мм, горизонтальных 12 мм.


Рисунок 5

1.5.6 Окна. Двери
В проектируемом здании окна приняты с деревянными переплётами, спаренной конструкции по ГОСТ с 2 типоразмерами. 
Блок антисептируют, оборачивают по периметру 1-м слоем рубероида.
Крепят гвоздями к антисептированным деревянным пробкам, заделанным в кладку стен.
Зазоры между стеной и блоком проконопачивают паклей в цементном растворе.
Производят оштукатуривание откосов.
Номенклатура столярных изделий представлена в табл. 11. «Номенклатура столярных изделий».

Таблица 11 - Номенклатура столярных изделий
	Эскиз элемента

	Обозначение
	Марка элемента
	Размеры мм.
	Расход древесины м3
	Расход стекла м2

	
	
	
	H
	L
	
	

	



	О-2



О-1


	 ОС18 – 27А



ОС12-27
	1757



1182
	1700



700
	0,194



0,128

	7,01



4,7




В проектируемом здании приняты деревянные двери по ГОСТ. Типоразмеров - 4. 
Блок антисептируют, оборачивают по периметру 1-м слоем рубероида. 
Крепят гвоздями к антисептированным деревянным пробкам, заделанным в кладку стен.
Зазоры между стеной и блоком проконопачивают паклей в цементном растворе.
Производят оштукатуривание откосов.
Номенклатура столярных изделий представлена в таблице 12. «Номенклатура столярных изделий».

Таблица 12 - Номенклатура столярных изделий
	Эскиз элемента
	Обозначение
	марка элемента
	Размеры мм.
	Расход древесины м3
	Расход фанеры 

	
	
	
	H
	L
	
	

	

	Д- 1
Д - 2
Д- 3
Д- 4
Д-5
Д-6
Д-7
Д-8
Д-9
	Д8-Л
Д-14
Д87.7-3
Д10-Л
Д С У 9
Д89-4Л
Д10-П
Д8-П
ДТ-8Л
	2075
2088
2075
2075
1888
2088
2088
2075
2075
	874
885
674
986
1476
986
574
1275
1274
	0,0 90
0,096
0,0796
0,195
0,320
0,290
0,0654
0,313
0,310
	-
-
-
-
-
-
-
-
-



1.5.7 Лестницы, полы
В проектируемом здании принимаем сборную лестницу состоящую из 
лестничных площадок маркой ЛП- 22-16 по серии ИИ-03-02, а также лестничные марши маркой ЛМ-28-11 по серии 1-139-1. Номенклатура сборных железобетонных изделий представлена в таблице 13. «Номенклатура сборных железобетонных изделий»

Таблица 13 - Номенклатура сборных железобетонных изделий
	Эскиз элемента
	Марка элемент
	Размеры мм.
	Марка бет.
	Расход бет. м3
	Расход стали кг.
	вес изделия
кг.

	
	
	L
	B
	H
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	ЛМ-28-11
ЛП-22-16
	2400
2180
	1050
1360
	1400
300
	200
200
	0,387
0,263
	24,57
15,60
	970
635



В проектируемом здании приняты следующие виды пола:
· линолеум,
· керамическая плитка,
Конструктивное решение полов см. Графическую часть, лист 2, в таблице «Экспликация полов».

1.5.8 Покрытие, водоотвод, ограждение
В проектируемом здании чердачная вентилируемая крыша. Кровля – оцинкованный профлист. Состав чердака: стропильная нога 6*20 через 120 см., обрешетка 50*50 через 33 см., оцинкованный профлист. Уклон составляет i=25. Водоотвод организованный, вода стекает с крыши в водосточные воронки-трубы.

1.6 Отделка здания

Наружная отделка
В проектируемом здании для наружной отделки применяют:
Облицовку лицевым керамическим кирпичом, с расшивкой швов. 
Внутренняя отделка.

Таблица 14 - Внутренняя отделка здания
	Наименование помещения
	Вид отделки элементов интерьеров


	
	потолок
	Площадь
М2
	Стены и перегородки
	Площадь
М2

	Вестибюль
Комнаты приготова уроков
Гардероб
	Подвесной потолок

	49,5
201,4
19,5
	Пластиковые панели
	36,18
255,78
25,6

	Спальные мужские
Спальные женские
Комнаты дежурства
	Подвесной потолок

	225,6
32,8
16,4
	Водостойкая краска
	516,48
130,8
49,4

	Комнаты чистки одежды и обуви
Постирочные
Кастелянские
Щитовая
	Водостойкая краска
	22,0
13,4
24,6
6,4
	Водостойкая краска
	64
46,4
71,3
23,4

	Сушильный шкаф
Кладовые хозяйственные
	Водостойкая краска
	2,5
86,0
	Влагостойкие панели
	12,3
362,4

	Коридоры
Изоляторы
Санузлы
	Водостойкая краска
	110,8
41,0
32,0
	Водостойкая краска
	383
108,8
93,25



Спецификация подвесного потолка представлена в табл. 15. «Спецификация подвесного потолка».

Таблица 15 - Номенклатура подвесного потолка
	Эскиз элемента
	Марка изделия
	Размеры, мм
	Кол-во
	Масса 1 м2 в кг.

	
	
	L
	ℓ
	
	

	
	1.ПСШ 01.00.00
	1200
	600
	996
	13,80



1.7 Инженерное оборудование

1.7.1 Водопровод
В проектируемом здании принят водопровод- хозяйственно- питьевой, от городской сети. Напор на вводе H=10м.

1.7.2 Канализация
В проектируемом здании канализация принята - хозяйственная, в наружную сеть, водосток внутренний, с присоединением к наружным сетям.

1.7.3 Отопление
В проектируемом здании принято отопление- центральное, водяное от городских сетей. Параметры теплоносителя Т=105-70ºС.

1.7.4 Вентиляция
В проектируемом здании принята вентиляция - приточно-вытяжная, с механическим побуждением и естественная. 

1.7.5 Электроснабжение
В проектируемом здании электроснабжение осуществляется от наружных сетей напряжением 380/220 В.. Электроосвещение осуществляется при помощи люминесцентных ламп и ламп накаливания.

1.7.6 Слаботочные устройства
В проектируемом здании предусмотрены следующие устройства связи:
· Телефон,
· Радио,
· Телевидение,
· Пожарная сигнализация.

1.8 Охрана окружающей среды

На территории проектируемого здания предусмотрена мусорная площадка с контейнерами. Вывоз контейнеров с мусором с территории проектируемого здания производится спецтехникой. 
В проектируемом здании принята канализация централизованная. Стояки водоприемных воронок соединяются с ливневой канализацией. Воздух выбрасываемый вентиляцией не нуждается в очистке, так как практически не загрязняется.

1.9 Исследовательский раздел

«Панели TOTAL Stone»
Панели TOTAL Stone: Репродукция с миллиметровой точностью стены из камня, кирпича, сланца; структурные элементы, такие, как арки, своды и углы. Применяются для внешней и внутренней отделки.
Состав:
· 75% Экологическая полиэфирная смола;
· 20% Стекловолокно;
· 5% Порошок натурального камня.
Пожароустойчивость:
Панели производятся из 2-х видов материалов:
· Стандартный материал МЗ (испанская классификация, соответствует на Euroclass D);
· М1 или EUROCLASS B s3 d0 (более пожароустойчивый материал).
Характеристики продукта.
· ЛЁГКИЕ: Вес 5-6 кг/кв.м.;
· ТОНКИЕ: Средняя толщина 0,3-1 см;
· ГЕРМЕТИЧНЫЕ: Водонепроницаемые и изолирующие;
· ДОЛГОВЕЧНЫЕ: Устойчивы к воздействию климатических условий и ультрафиолетовых лучей;
· НЕИЗМЕННЫЕ: Низкий коэффициент усадки и минимальное расширение;
· ПРИСПОСАБЛИВАЕМЫЕ: Закрепляются легко к любой поверхности;
· УДОБНЫЕ: Не требуют специального ухода и чистки;
· ПРАКТИЧНЫЕ: Быстрая и простая установка, не требующая специальных разрешений;
· АВТОНОМНЫЕ: Не требуют специальных конструкций;
· ИДЕАЛЬНЫЕ: Их внешний вид безупречен. 
Стандартные размеры: 2,85*1,30 м (3,7 кв.м)
Упаковка: Панели упакованы по двое, за исключением высоко рельефных моделей, упакованных отдельно. Паллет блок: 2,85*1,30*0,50 м.
Хранение:
* Хранить панели в горизонтальном положении для избегания повреждений;
* Не разрушаются;
* Не изменяют форму при изменении температур;
* Не боятся влажности.
Материалы: 
· Мастик: 5 и 20 кг.;
· Акселератор: 0,10 и 0,40 л.;
· Краски: 0,5 л.;
· Ацетон. 
Приблизительное пользование краски и мастики:
Мастика: 0,5 кг. на кв.м. панели;
Краски: 0,5 л. на 8 панелей;
Акселератор: 2% веса используемой мастики.
Монтаж панелей.
Панели Total Stone изготовлены таким образом, что их края совпадают. Это сделано для того, чтобы облегчить их монтаж. Но, несмотря на это, мы можем оказаться в такой ситуации, когда нам придётся разрезать панель пополам и нарушать целостность рисунка, что неизбежно произойдёт при работе с панелями, воспроизводящими камни. В этом случае рекомендуем разбить камни кусачками или циркулярной пилой для того, чтобы они совпали, или для того, чтобы получить возможность с помощью мастики.
При работе с такими панелями, как «Камень Ginestar», рекомендуем использовать наполнители для того, чтобы избежать перерасхода мастики. В качестве такого наполнителя можно использовать пластик, бумагу полиуретановую пену и др. Благодаря лёгкости и простоте применения рекомендуем использовать полиуретановую пену.
Пытаясь точно воспроизвести поверхность каменных или кирпичных стен, мы должны иметь в виду, что никогда нельзя пытаться установить розетку или выключатель на камень или кирпич. С этой целью составляют пространство. В которое затем помещают розетку или выключатель, а затем заполняют его цементом или замазкой. Для этого разбиваем панель в месте установки розетки и воспроизводим шов с помощью мастики.
Для заполнения стены можно использовать, например, полиуретановую пену, при этом необходимо не забывать о том, что в процессе затвердевания она расширяется, также можно использовать минеральную вату, пенополистирол и др.
Панели Total Stone, как уже было сказано, изготовлены из полиэфирной смолы, которая является 100% водонепроницаемой, что препятствует проникновению через панель вовнутрь помещения влажности, которой может обладать стена. С помощью этих панелей можно создать вентилируемый фасад.
Влагостойкие панели.
Размер: 1,22*2,44*0,003 м.
Основа: ДВП.
Применение: квартиры, офисы, общественные, медицинские учреждения и помещения с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты).
Начните установку водостойких панелей с измерения размеров стен, на которые эти панели будут установлены. Таким образом, вы определите необходимое вам количество панелей для установки.
Стены, на которые вы будете устанавливать водостойкие панели должны быть без дефектов, гладкие, выровненные и сухие. Панели под плитку должны быть установлены только на цельные стены. Водостойкие панели должны быть поставлены вдоль стен помещения, в котором они будут установлены, за 48 часов до начала работ. Это даст панелям возможность адаптироваться к температуре и влажности этого помещения.
Примерьте и разрежьте панели по размеру стен, на которые они будут установлены, вырезая места для розеток, кранов и т.п. Панели под плитку разрежьте так, чтобы горизонтальные швы плиток совпали между панелями.
Повторно примерьте панели к стене до нанесения клея. Если вы устанавливаете панели без молдингов, тогда оставьте зазор в 3 мм. межу панелями. Этот шов аккуратно замажьте силиконовым водостойким герметиком. Также загерметизируйте поверху и низу панелей, чтобы установка панелей под плитку была полностью водостойкая. Молдинги рекомендуется использовать сусла и торца, а также межпанельные, при установки гладких водостойких панелей под мрамор и гранит. При установке с молдингами не забудьте наложить силиконовый герметик в желобок молдингов для полной герметизации. Убедитесь в том, что вы полностью готовы к установке.
Положите панели лицевой стороной вниз, на защищённую поверхность и приступите к нанесению водостойкого клея по всей задней поверхности, используя шпатель с зубчиками от 4 до 6мм. Используемый клей должен быть водостойким и высокого качества. Чтобы заверить себя, что между панелью и стеной идеальный контакт, прижмите панель к стене крепко по всей поверхности. Также пользуйтесь инструкцией по установке предоставленной производителем клея.
[bookmark: _GoBack]ВАЖНО НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГВОЗДИ при установке водостойких панелей. Гвозди повредят водостойкую меламиновую поверхность, что приведёт к проникновению воды, повышенной влажности и повреждению панели!
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