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Введение

В современном городе складывается специфическая и во многом неблагоприятная для жизнедеятельности человека экологическая обстановка.
Ее отличительными особенностями являются повышенное содержание атмосферных загрязнений, более резкие колебания температурного и радиационного режимов, наличие шума и вибраций разного рода и т.д.
В условиях увеличения техногенных нагрузок санитарно-гигиеническая роль покрытых растительностью пространств города является мощным средством нейтрализации вредных последствий техногенного загрязнения для городского населения. Природные, озелененные территории, а также акватории влияют на микроклиматические характеристики городской среды, в том числе задерживают десятки тонн пыли, концентрируют в листьях тяжелые металлы, участвуют в формировании температурно-влажностных режимов, химического состава воздуха: биотрансформируют и рассеивают сотни тысячи тонн загрязняющих веществ, обогащают воздух кислородом. Они оказывают воздействие на скорость движения воздушных потоков, величину инсоляции поверхностей на уровне земли, зданий и сооружений, а также снижают шумовую нагрузку от автомобилей и других объектов, являются источниками эстетического восприятия и факторами благотворного психологического воздействия на человека. 
Целью моей работы является изучение  важных оздоровительных , зеленых насаждений, рассмотрение норм и правил экологического обустройства города, изучение возможностей и вариантов ландшафтного планирования, анализ современного состояния озеленения в городе и предложение мероприятий по расширению площади зеленой зоны.

Глава I  Озеленение городов

1.1. Ландшафтный дизайн 

Современные города и новые кварталы старинных городов, возводимые методом типовой застройки, безлики и однообразны. Эстетика их облика, как правило, крайне бедна, а визуальная среда гомогенна и агрессивна . На психику человека она действует угнетающе. Тому есть подтверждения со стороны медицинской статистики. Именно в крупных современных городах фиксируется наибольшее число психических расстройств вплоть до суицида. Еще И. В. Гете подметил, что «в плохо устроенном городе обитатели, сами того не подозревая, пребывают в пустыне сумрачного существования».
Ландшафтный дизайн города призван нейтрализовать это негативное воздействие путем эстетического обогащения, убранства визуальной городской среды. При этом главное внимание уделяется открытым незастроенным пространствам: зеленым насаждениям, водным объектам, замощенным территориям. 
Посредством дизайна создается необходимое разнообразие городского ландшафта; его структура насыщается природными элементами, физиологически и эмоционально родственными человеку. Масштабность городского пейзажа становится более антропной, а его визуальное восприятие доступным с высоты естественного человеческого роста.
Существует неразрывная связь между ландшафтным дизайном и экологическим обустройством города. Принято считать, что городской экологический каркас, помимо собственно средообразующих и природоохранных функций, обязан решать задачи дизайна. Поэтому озеленение города, сохранение естественных и строительство новых водоемов всегда расценивается с позиций двуединства экологии и эстетики.
 Выделяются следующие основные уровни проектирования: районная планировка, генеральный план, проект земельной планировки, отдельное архитектурное сооружение (объект).
На стадии районной планировки разрабатывается территориальный план всего региона городской агломерации, включая ее ландшафтно-экологическое окружение. Нуклеарная геосистема крупного города, как правило, формирует по периферии ряд функциональных зон, в том числе лесопарковый защитный пояс. Частичное внедрение последнего в черту города, в виде так называемых зеленых клиньев - характерная примета современной урбанизации.
Собственно экологический каркас города разрабатывается в рамках генерального плана. В него включаются как элементы естественного ландшафта, сохранившиеся при застройке, так и специально создаваемые зеленые массивы и водоемы. Необходимо обеспечить системную целостность экологического каркаса, подключив к нему упомянутые выше зеленые клинья лесопарков в качестве главных экологических ниш. Роль же соединяющих их экологических коридоров должны играть бульвары, аллеи, скверы, озелененные набережные, залесенные крутые склоны холмов, долин, овражно-балочной сети.
Среди задач детальной планировки важное место занимает эколого-эстетическое проектирование отдельного парка, сквера, пешеходной зоны, озеленение жилого района. На стадии проектирования отдельных объектов разрабатывают схемы парковых сооружений, малых архитектурных форм, игровых площадок и т.п. 
Приемы ландшафтного дизайна в городах разнообразны. С одной стороны, они направлены на эстетическое освоение элементов природного ландшафта, сохраняющихся при городском строительстве, как-то: рельефа, водных объектов, естественных зеленых массивов. С другой — на создание искусственной эстетической среды: озеленение, мощение, строительство водоемов, малых архитектурных форм и др.
В общественных центрах управленческого, историко-культурного, образовательного, торгового назначения все чаще в современных городах производится разделение пешеходных и транспортных зон. Примером такого функционального членения могут служить Старый и Новый Арбат в Москве, пешеходные улицы и площади Берлина, Варшавы, Праги, Санкт-Петербурга и многих других крупных городов. Они становятся объектом специального дизайна. Часто подбирается орнаментированный тип мощения плиткой, брусчаткой. Замена асфальта декоративным покрытием — очевидный признак городской территории, отданной в распоряжение человеку. Озеленение проводится в стиле аллеи, бульвара. Освещение художественно оформленными светильниками и строительство малых архитектурных форм также входят в программу дизайна пешеходных зон.
Озеленение заметно различается по составу и масштабу растительных композиций на транспортных и пешеходных улицах. Известный ландшафтный архитектор А. П. Вергунов отмечает, что «на транспортных артериях зеленые насаждения рассчитываются в основном на восприятие человека из окна движущегося автомобиля. Здесь преобладают значительные, длиной несколько сотен метров, компактные и однородные зеленые полосы. На пешеходных улицах нужно обеспечить смену впечатлений через каждые 50-100- 150 м, поэтому рядовые посадки здесь чередуются с открытыми пространствами газона, большие древесно-кустарниковые группы - с малыми и т.д. Особое значение придается разнообразию породного состава деревьев. Для пешеходных пространств отбираются наиболее ценные декоративные породы, например, имеющие выразительную форму кроны, специфическую текстуру коры и т.д.
Различаются и преобладающие типы посадок. Кроме аллейных, широко применяются групповые древесно-кустарниковые посадки, деревья-солитеры, «букеты» деревьев. Большую роль играют декоративные газоны и цветники, вертикальное озеленение фасадов зданий и малых архитектурных форм».
Помимо полностью изолированных от городского транспорта пешеходных зон, для массового пешеходного движения, прогулок и кратковременного отдыха предназначаются городские бульвары - они сопровождают транспортные магистрали(Николаев, 2005).

1.2. Ландшафтное планирование

Ландшафтное планирование - разработка планов(проектов) использования природных ландшафтов или проектов улучшения, рационализации использования природно-антропогенных ландшафтов при условии сохранения или улучшения их средо- и ресурсовоспроизводящих свойств. Планирование ландшафта является составной частью системы территориального , регионального и отраслевого планирования. Ландшафтное планирование опирается на теорию взаимодействия общества и природы, знание законов  формирования, функционирования и динамики ландшафтов как целостных образований (Козин В.В. , 2007).
Организация работ
Предусмотренные проектом планировки озеленения работы осуществляются на основе специально составляемого проекта организации производства работ. Этим проектом устанавливаются: очередность и календарный график производства работ; потребность в посадочном и строительном материале, рабочей силе, механизмах, транспорте, инструменте и всякого рода приспособлениях и обеспечение всеми этими ресурсами по календарному графику; перечень различного рода временных сооружений: складских помещений, контор, бытовых помещений, устройств для подачи электроэнергии, сетей водоснабжения, подъездных путей, расчет их мощности, характеристика и размещение на участке.  
При разработке проекта организации работ важно предусмотреть обеспечение их в кратчайшие сроки, при наименьших затратах труда, материалов, транспортных средств и на высоком качественном уровне. 
Исходными материалами для составления проекта организации работ являются данные из проектно-сметной документации, а также те, которые получены при изучении объекта в натуре. Проектно-сметной документацией устанавливаются объем и характер работ, подлежащих выполнению, по отдельным видам. В материалах проекта содержится характеристика современного состояния объекта. Кроме того, в процессе разработки проекта необходимо выяснить следующие вопросы: 
1) возможные сроки получения посадочного и строительного материала в необходимом ассортименте с установлением адресов питомников п складов, с которых будут доставляться материалы; 
2) календарные сроки оттаивания почвы, а также сроки распускания листвы деревьев и кустарников, намеченных проектом к посадке; 
3) календарные сроки, в которые может быть выделено необходимое количество рабочей силы по специальностям, соответствующим программе работ; 
4) характеристику фронта работ и возможность механизации трудовых процессов;
5) перечень и производительность механизмов, которые могут быть использованы при работе; 
6) возможность использования имеющихся на участке или вблизи от него зданий под складские и культурно-бытовые помещения, необходимые на период строительства; 
7) возможность получения электроэнергии и воды для производства работ с установлением источников снабжения; 
8) объем работ по устройству дорог для подвоза на участок материалов.

Очередность проведения  работ 
Одна из основных и первоочередных задач при составлении проекта организации работ - установление последовательности производства отдельных ее видов. При этом необходимо предусмотреть, чтобы выполнение одного вида работ не отражалось на качестве и не затрудняло производство работ других видов и, наконец, чтобы были учтены природные условия и реальные возможности получения необходимых материалов.     
В качестве примера рассмотрим организацию работ на условном объекте. Допустим, что нужно создать парк на территории с довольно сложным рельефом, причем на участке имеются насаждения и пруды. Проектом предусматривается комплекс работ, выполняемых в определенной последовательности: 
- закрепление в натуре границ проектируемого парка; 
- строительство временных сооружений (склада для материалов и инструментов, навеса для механизмов, столовой для рабочих, уборной, конторы, сети водопровода, сети электроэнергии); 
- уход за существующими насаждениями (удаление сухих и больных деревьев и кустарников, обрезка сухих и поврежденных ветвей, прореживание крон деревьев и кустарников, пломбирование дупел деревьев, проведение мероприятий по борьбе с болезнями растений и вредителями); 
- черновая разбивка участка по проекту; 
- рытье котлованов под фундаменты павильонов, беседок, оград, входов, скульптур, ваз, а также траншей для укладки электрических кабелей, водостоков, канализации, водопровода, корыт для устройства оснований под дороги, площадки, лестницы; 
- очистка территории (корчевка пней, удаление столбов, свай, старых фундаментов, очистка прудов); 
- укладка сетей подземного хозяйства (электрических кабелей, водостоков, водопровода, канализации) и засыпка траншей; 
- установка фонарей; 
- срезка и подсыпка земли на различных участках по проекту вертикальной планировки с использованием земли, вынутой при устройстве котлованов для сооружений; 
-  вывоз мусора, пней, излишков земли; 
- устройство оснований под дороги, площадки и кладка фундаментов под сооружения; 
- подготовка почвы под посадки и посевы (вспашка на тех участках, где нет насаждений, рыхление среди существующих насаждений, внесение органических и минеральных удобрений, разбивка в натуре в соответствии с проектом мест под посадку деревьев, кустарников, цветов, посев газонных трав, подготовка котлованов и траншей для посадки деревьев, кустарников и цветов); 
- устройство покрытий дорог и площадок, установка бортов, ограждений газонов и цветников; 
- строительство и монтаж павильонов, беседок, оград, входов, лестниц; 
- посадка деревьев, кустарников, многолетних цветов и цветов-летников, посев семян газонных трав; 
- разборка и вывоз временных сооружений; 
- установка скульптур, ваз, скамеек, урн. 
В первую очередь проводят все земляные работы (чтобы наиболее рационально использовать землю при вертикальной планировке территории). Кроме того, исключается возможность повреждения дорог при доставке материалов на тяжелых машинах, так как она осуществляется не по законченным дорогам, а по их основаниям. Посев травы на газоне и посадку цветов проводят после окончания всех строительных работ. Поэтому трава и цветы не повреждаются при строительных работах. 
При составлении проекта организации работ необходимо установить каледарные сроки их выполнения. Для этого в первую очередь определяют общую минимальную возможную продолжительность проведения всех работ. 
Проектом планировки и озеленения устанавливается объем работ по отдельным видам, выясняется возможность обеспечения строительства рабочей силой, транспортом, механизмами и материалами. На основании этих сведений можно определить, сколько времени потребуется для выполнения каждого вида работ. Зная, какие виды работ могут осуществляться одновременно, а также последовательность производства различных видов работ, легко определить общий срок для выполнения всего их объема. 
Допустим, например, что надо построить небольшой сквер со следующим, согласно проекту, объемом работ: устройство дорожек и прокладка водопровода протяженностью соответственно 1500 и 200 м; посадка деревьев и кустарников — 150 и 1400; устройство газонов и цветников — площадью по 400 м2; установка ограды длиной 400 м, фонарей в количестве 18 штук. 
На основании существующих норм с учетом фронта работ и возможной их механизации устанавливаем, что перечисленные виды работ могут быть выполнены в такие (взятые условно) сроки: устройство дорожек - 14 дней; прокладка водопровода — 8 дней; посадка деревьев — 6 дней, кустарников — 10 дней; устройство газонов — 15 дней, цветников — 5 дней; установка ограды — 15 дней, фонарей — 4 дня. 
Однако устраивать дорожки, прокладывать водопровод, устанавливать ограды и фонари можно параллельно и, следовательно, весь этот комплекс работ будет закончен через 15 дней после начала. Выполняя одновременно посадку деревьев и кустарников, можно этот цикл работ завершить через 10 дней после окончания предыдущего цикла. Затем нужно еще 15 дней на устройство газонов и 5 дней на разбивку цветников. При этом общая продолжительность работ по данному объекту составит 45 дней. 
Если таким же способом подсчитать общую продолжительность работ по созданию парка, то окажется, что на их осуществление потребуется около 150 календарных дней. 
Предположим, что в районе, где ведется строительство этих двух объектов, почва оттаивает к 10 апреля. Тогда с этой даты можно начинать отсчет сроков проведения работ. К посадке деревьев и кустарников на сквере можно будет приступить через 15 дней после начала работ, то есть 25 апреля, так как у намеченных к посадке пород к этому времени листва еще не распустится. К 5 мая посадка должна быть закончена. На остальные работы потребуется 20 дней, и все строительство сквера, без посадки цветов, закончится к 25 мая. 
По парку картина получится иная. Земляные работы и подготовка почвы не могут быть закончены до распускания листвы у намеченных к посадке деревьев и кустарников. Поэтому посадку их целесообразно перенести на осень. В соответствии с этим устанавливается и календарный график работ. Если весь намеченный проектом объем работ невозможно осуществить за весенний период, то все земляные работы и строительство дорог, площадок, сооружений выполняют весной и летом, а посадку деревьев, кустарников, многолетних цветов и посев газонных трав — осенью. На следующую же весну остается текущий ремонт и посадка однолетних цветочных культур. 
Существенную поправку в организацию работ по зеленому строительству, и в частности в календарный график, может внести применение скоростных методов строительства. Например, посадку деревьев и кустарников можно осуществлять и летом. Но так как эти работы требуют соблюдения специальных требований, которые несколько удорожают строительство, такой способ может применяться лишь при очень сжатых его сроках. 
К числу скоростных методов следует также отнести пересадку взрослых растений и создание газона с использованием готового дерна (Юскевич, Лунц, 1986).

1.3. Насаждения ограниченного пользования

Жилой район современного города - это комплекс жилых кварталов или микрорайонов. В его состав входят также сооружения административного, культурно-просветительного и бытового характера. Заметное место в жилом районе занимают магистрали общегородского значения, связывающие жилой район с другими частями города, улицы и площади районного значения. Все перечисленные элементы жилого района включают и зеленые насаждения, совокупность которых образует систему его озеленения. 
В систему озеленения жилого района входят следующие элементы: 
1) районный парк; 
2) озеленение магистралей и улиц общегородского и районного значения (бульвары, защитные и декоративные посадки);
3) защитные зоны, отделяющие жилой район от промышленных предприятий, железных дорог, а также от других жилых районов; 
4) озеленение берегов водоемов, различного рода неудобных земель (оврагов и т. п.). 
В состав озелененной части микрорайона и квартала обычно входят сад, насаждения на участках при отдельных жилых зданиях или группе зданий (в том числе озеленение перед отдельными зданиями, решенное в виде открытых дворов - курдонеров), защитные посадки по границам микрорайона, вдоль внутримикрорайонных проездов и вокруг хозяйственных и подсобных сооружений Кроме того, в систему озеленения микрорайона входят озелененные участки при школах, общественных учреждениях (рис. 28 - 30) и детских садах-яслях, а также комплекс озелененных спортивных площадок. 
Так, по нормам проектирования зеленых насаждений городов Украинской ССР, на жилых территориях в зависимости от размеров города предусматривается от 14,1 до 24,2 м2 насаждений на жителя на первую очередь и от 23,4 до 34,1 м2 на перспективу. Все размещаемые в микрорайоне насаждения используют для формирования благоприятной окружающей среды и обогащения архитектурно-планировочной композиции микрорайона. 
Для решения этой задачи на практике применяют два приема. Сущность первого приема заключается в создании у каждого жилого дома своеобразного микросада. Второй прием предусматривает объединение свободных участков при группе домов в один сравнительно крупный зеленый массив.
Следует признать, что второй прием имеет преимущества: в саду создаются более благоприятные микроклиматические условия, в нем легче проводить уход за растениями и создавать нормальные условия для их развития. 
Все это относится к озеленению территорий новой жилой застройки. В городах же нашей страны есть много уже существующих, но плохо озелененных жилых районов (с плотной капитальной застройкой), для которых приходится изыскивать другие пути решения проблемы озеленения. 
Проектный и строительный опыт показывает, что оптимальное количество деревьев на озеленяемой площади в кварталах и микрорайонах не более 150 шт/га (имеются в виду полноценные по возрасту деревья). Иногда создают (в первые годы) загущенную посадку, чтобы через несколько лет провести ее прореживание. Но такой способ, как показал опыт, применим лишь в исключительных случаях. Обычно же загущенные посадки остаются на многие годы и не дают должного эффекта ни в декоративном, ни в гигиеническом отношении(Юскевич, Лунц, 1986).
Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на селитебной территории городских и сельских поселений, следует принимать по таблице (табл. 1.1).
Площадь зеленой зоны, приходящейся на человека
Таблица 1.1.
	Озелененные
	Площадь озелененных территорий, м2/чел.

	территории общего
пользования
	крупнейших, крупных      и больших городов
	средних городов
	малых городов
	сельских поселений

	[Общегородские Жилых районов
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В скобках приведены размеры для малых городов с численностью населения до 20 тыс. человек (Пойкер, 1987)
При проектировании насаждений микрорайонов и кварталов необходимо обеспечить: 
1) удобную пешеходную связь со всеми сооружениями и площадками, размещаемыми на территории; 
2) возможность подъезда к жилым домам, детским учреждениям и всякого рода подсобным сооружениям (гаражам, мусоросборникам, магазинам и т. д.); 
3)надежную изоляцию от шума и пыли путем озеленения микрорайона или квартала в целом и отдельных его частей; 
4) использование насаждений для разграничения различных по назначению площадок (спортивных, для отдыха взрослых, для игр детей и т. д.); 
5) создание красивых композиций из деревьев, кустарников и цветов главным образом свободной пейзажной планировки; 
6) устройство затененных и открытых мест отдыха. 

Городские сады. 
Сады в комплексе зеленых насаждений жилых районов и микрорайонов дополняют сеть парков. Их создают главным образом в тех районах города, где нет достаточных по размерам площадей для устройства парка. По характеру использования городские сады можно резделить на две группы. В первую группу входят сады, предназначенные в основном для прогулок и спокойного отдыха (рис.  ). В них размещается небольшое количество сооружений. Ко второй группе относятся сады, в которых построены кинотеатры, читальни, площадки для игр и спорта. 
Например, в Таганском саду (г. Москва) есть кинотеатр, эстрада с местами для зрителей, павильон для культурно-просветительных мероприятий, читальня, веранда для танцев, спортивный павильон, площадка для массовых игр, по три площадки для волейбола и тенниса, бильярдная, кафе. В саду «Эрмитаж» (г. Москва) расположены драматический театр, эстрада для симфонических концертов, кафе. 
В садах могут быть построены самые разнообразные сооружения, количество, назначение и размеры которых зависят прежде всего от занимаемой садом территории. Однако следует иметь в виду, что сад должен быть интенсивно озелененной территорией и перегрузка его сооружениями недопустима. 
Помимо садов общегородского значения существуют сады жилых районов и микрорайонов или межквартальные. Планировка этих садов может быть решена в различных вариантах. Прежде всего они могут быть по-разному размещены в микрорайоне, поэтому приходится создавать различную систему подходов к ним и входов на территорию садов. Набор площадок и сооружений в саду различен: в одних случаях на территории сада устраивают спортивные площадки, в других их располагают вне его границ. Когда площадь сада жилого района или микрорайона достаточно велика, в нем создают комплекс спортивных площадок, куда входят площадки для волейбола, баскетбола, тенниса, бадминтона, городков, гимнастики, и если позволяет общий размер участка, то и для футбола. Для спортивного комплекса (в пересчете на 1 га) территории рекомендуется следующий баланс территории: спортивные площадки — 65%, дорожки — 20, насаждения — 15%. 
Кроме перечисленных типов садов, в систему зеленых насаждений города входят сады при клубах, Дворцах и Домах культуры. В этих садах часто размещают танцевальные площадки, кафе, читальни, летние кинозалы, эстрады, спортивные площадки. 
В планировке садов перечисленных типов как существующих, так и проектируемых преобладают пейзажные, свободные приемы. В большинстве случаев по внешнему периметру территории стремятся создавать сравнительно плотные насаждения. Часто существующие сады перегружены растениями, то же наблюдается и во многих проектах садов. Практика проектирования и строительства убеждает, что можно достигнуть полноценного функционального и декоративного эффекта при плотности посадки 120—150 деревьев и 1200—1500 кустарников на 1 га площади сада(Юскевич, Лунц, 1986).

Городские скверы.
К одной из наиболее распространенных категорий городских насаждений относятся скверы, расположенные на площадях и улицах. 
Сквер на площади может занимать всю ее территорию или только часть, может быть устроен в одном месте площади или разделен на несколько участков (рис. 33). Его размещают между домами или перед отдельным зданием (рис. 34). Это зависит от планировки соответствующего района города, размеров участков, свободных от застройки, графика движения транспорта и пешеходов, расположения и архитектурного решения общественных и жилых зданий.
Назначение скверов может быть различным. Скверы, создаваемые на площадках общегородского или районного значения, на привокзальных площадях, а также перед отдельными крупными общественными зданиями (театрами, музеями и т. д.), предназначены главным образом для кратковременного отдыха граждан (рис. 35, 36). 	Скверы, расположенные на площадках второстепенного значения, используются для более продолжительного отдыха и, кроме того, служат местом для прогулок и игр детей чаще всего дошкольного возраста. Целевое назначение скверов перед отдельными зданиями определяется прежде всего функциями этих зданий (рис.). Например, скверы у кинотеатров используются летом как своеобразные фойе, в которых посетители ожидают начала сеанса. Когда скверы на площадях и улицах создаются только с архитектурно-декоративными целями, они обычно занимают незначительные по размерам участки, и здесь часто устанавливают памятники или скульптуры, размещают фонтаны. Посещение таких скверов не предусматривается. Иногда скверы декоративного назначения одновременно служат дополнительным средством регулирования потоков городского транспорта. 
Целевое назначение скверов находится в известной зависимости и от размеров территории. Иногда сквер на улице из-за недостаточных размеров участка не может быть использован для отдыха взрослых и игр детей, а поэтому служит лишь декоративным целям. 
В большинстве случаев площадь сквера не превышает 2 га, но встречаются скверы и довольно значительных размеров. 
Одним из факторов, определяющих форму плана сквера, является конфигурация участка, где он расположен. Однако на участке одной и той же конфигурации может быть несколько различных по плану решений скверов. Так, на квадратной городской площади может быть запроектирован сквер круглой или квадратной формы. Следовательно, конкретное решение зависит не только от конфигурации участка, но и от других факторов, среди которых большое значение имеет характер окружающей застройки. Если, например, на данной - площади доминирует одно из зданий, то круглая форма сквера подходит меньше, чем в том случае, когда площадь застроена по всему периметру примерно равнозначными зданиями. Определенное значение имеют также транспортные потоки, пересекающие или обтекающие площадь. 
Таким образом, план сквера создается в результате решения суммы транспортных, функциональных и архитектурно-композиционных вопросов. В практике наиболее часто встречаются скверы квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной формы. Кроме перечисленных правильных геометрических форм, скверы часто имеют неправильную, а иногда и сложную конфигурацию. 
Существенное планировочное значение имеет организация в сквере пешеходного движения. Опыт проектирования показывает, что в скверах, размещенных на площадях или перекрестках улиц, может быть организовано сквозное движение. В скверах, расположенных на улицах между домами, не должно быть транзитного движения пешеходов. В соответствии с тем, как организовано пешеходное движение в сквере, решается и вопрос о размещении входов в него. 
При планировке сквера важно определить баланс его территории, для чего необходимо найти правильное соотношение основных элементов, составляющих территорию сквера (площадок, дорожек и различных типов посадок). Это соотношение зависит в каждом конкретном случае от нескольких факторов: возможного количества посетителей, назначения сквера, его места в плане города, климатических условий, рельефа, характера окружающей застройки. В зависимости от количества посетителей устанавливают размеры площадок в сквере, ширину и протяженность дорожек. Если сквер размещен на городской площади и предназначен для кратковременного отдыха, площадок для детей в нем может и не быть. При размещении же скверов на улице такие площадки необходимы, а это отразится на балансе территории. 
Расположение сквера на центральной городской площади требует иного соотношения между высокими деревьями, газоном и кустарником, чем в тех случаях, когда сквер находится на улице или в квартале и его надо изолировать от прилегающих территорий. Удельный вес деревьев в общем количестве растений во многом зависит от климатических условий. Так, если сквер проектируется в южном городе, то для создания затененных участков требуется больше деревьев, чем в сквере, проектируемом для северного города. 
Под насаждения в сквере рекомендуется отводить 65—75% территории, под дорожки и площадки — 23—32, под цветники и декоративные сооружения — 2—3%. Количество деревьев и кустарников определяется в зависимости от назначения сквера, его расположения и архитектурно-планировочного решения ансамбля, в который включен данный сквер. Если сквер размещен на площади с интенсивными потоками транспорта и предназначен для регулирования движения и декоративного убранства площади, то деревья в нем могут отсутствовать, а кустарников может быть очень немного. При расположении сквера перед зданием интересной архитектуры, которое не следует «загораживать», количество деревьев также ограничено. В сквере же на улице, который используется для отдыха, деревья нужны для изоляции участка от шума, пыли и выхлопных газов автомобилей, а кроме того, для создания затененных площадок и аллей. В среднем для городских скверов можно принять норму плотности посадок 100—120 деревьев и 1000—1200 кустарников на 1 га территории. 
При планировке скверов на центральных площадях города или перед крупными общественными зданиями чаще всего применяют регулярные приемы, причем вся композиционная структура такого сквера обычно подчинена архитектуре основного здания. Это выражается в том, что пространство сквера не изолируется от здания высокими растениями, а является как бы парадным подходом к нему. Чтобы усилить это впечатление, по бокам сквера создают плотные и высокие «стены» из деревьев и кустарников. Иногда такие скверы решают целиком в виде партера. Регулярные композиции применяют и в тех случаях, когда по характеру застройки площади и по графику пешеходного движения по ней сквер приходится перерезать сквозными дорожками. 
Иначе решается композиция сквера на улице, когда он изолирован от окружающей застройки и планировка территории рассматривается как самостоятельная задача. В таком случае чаще всего применяют пейзажные приемы трассировки дорожек и группировки деревьев, кустарников и цветов (следует иметь в виду, что извилистые дорожки иллюзорно увеличивают пространство сквера). 
Насаждения на городских улицах. 
Насаждения на улицах относятся к категории насаждений массового применения, поскольку жители городов проводят на улицах значительное время (до 2 ч в день). Следовательно, создание на улицах оптимальных санитарно-гигиенических и эстетических условий — задача большого значения. 
По нормам площадь городских улиц составляет 12—15 м2 на одного жителя, не считая проездов внутри кварталов и микрорайонов. Общая норма площади насаждений на улицах на одного жителя — 4,5 м2. Она изменяется в зависимости от удельного веса улиц различных категорий в общем балансе площади улиц. Указанная средняя норма изменяется и в зависимости от масштабов городов. Так, в крупных городах, где больше широких магистралей, эту норму целесообразно повысить до 5 м2 на одного жителя, в городах среднего размера она может быть снижена до 4, а в малых городах — до 3 м2. 
Выбор приема озеленения — принципиальный вопрос в решении озеленения городских улиц. В практике отечественного и зарубежного градостроительства применяются различные приемы озеленения улиц. Часто встречается озеленение, решенное в виде посадок одного ряда деревьев между проезжей частью и тротуаром. Иногда деревья высаживают и на тротуаре. В отдельных случаях рядовая посадка деревьев дополняется кустарниками. Разновидностью рассматриваемого типа озеленения являются посадки только по одной стороне улицы. 
К следующему типу озеленения улиц относится посадка между тротуарами и проезжей частью двух и более рядов деревьев. Иногда на одной улице сочетаются оба типа озеленения - два и более ряда деревьев по одной стороне улиц и однорядная посадка по другой стороне. 
Дополнительный прием озеленения — разделительные полосы на проезжей части улицы. Во многих случаях посадки я между тротуарами и проезжей частью дополняются посадками между тротуарами и застройкой. Иногда, особенно в районах малоэтажной застройки, эти дополнения решены в виде палисадников, в других случаях — в виде открытых дворов (курдонеров). 
Включение бульвара в габарит улицы — следующий тип ее озеленения. 
Во многих городах применяются различные сочетания перечисленных типов озеленения. Для каждой конкретной улицы выбор типа озеленения определяется его назначением и следующими условиями: шириной улицы, интенсивностью движения транспорта и его видами (трамвай, троллейбус, автомобили), количеством пешеходов, этажностью застройки, назначением зданий, находящихся на данной улице (жилые, общественные, производственные, административные), системой озеленения района, в состав которого входит эта улица, направлением улицы по странам света и другими климатическими и микроклиматическими условиями. 
В существующем городе все эти условия уже сложились и может быть изменена только интенсивность движения транспорта. Следовательно, при озеленении улиц таких городов речь может идти лишь о выборе наиболее эффективных для данных условии приемов озеленения. Иначе обстоит дело, когда вопросы озеленения улиц решаются в процессе проектирования нового города. В этих случаях наиболее эффективный прием озеленения может продиктовать ширину улицы, ее направление и т. д. Применение насаждений на улицах для улучшения микроклимата в зданиях и на тротуарах — одна из важнейших задач озеленения улиц. Она может быть успешно решена затенением тротуаров и фасадов зданий зеленью. 
Вопросы защиты пешеходов от чрезмерной инсоляции и теплового излучения окружающих поверхностей, а также защиты помещений в зданиях от инсоляции связаны с ориентацией улиц по странам света и с местными климатическими условиями. Различными будут требования к озеленению улиц при широтной (когда ось улицы имеет направление с востока на запад и фасады домов с одной стороны улицы обращены на юг, а с другой — на север) и меридиональной ориентации (когда ось улицы направлена с севера на юг и фасады домов с одной стороны улицы обращены на восток, а с другой — на запад). 
На улицах широтной ориентации около фасадов домов, обращенных на север и не освещаемых солнцем, необходимо создавать тень только на тротуарах. Если такие улицы застроены высокими зданиями, то около их фасадов, обращенных на север, на тротуары падает тень от домов и в посадках для защиты от инсоляции вообще нет необходимости. В этих случаях тротуар может быть приближен к фасаду здания, что не повлечет за собой сильного теплового облучения пешеходов от стен, обращенных на север п мало нагревающихся. Поэтому правую (обращенную на север) сторону улицы этой ориентации можно использовать для размещения зданий, архитектуру которых нежелательно закрывать деревьями, и магазинов, к витринам которых должен быть свободный доступ. 
На противоположной стороне улицы широтной ориентации около фасадов домов, обращенных на юг, нельзя рассчитывать на тень от зданий. Но нет необходимости и в защите от перегрева фасадов, обращенных на юг, так как благодаря высокому стоянию солнца в летние месяцы они нагреваются незначительно. Это подтверждается соответствующими исследованиями. По данным Ташкентской геофизической лаборатории, в часы максимального уровня солнечной радиации вертикальная поверхность южной стороны домов облучается солнцем меньше, чем поверхности, обращенные на восток и запад. Следовательно, на улице широтной ориентации около домов с фасадами, обращенными на юг, нужно создавать тень только на тротуарах, посадив по обеим их сторонам ряд деревьев средней высоты. Если ширина улицы этого не допускает, можно ограничиться одним рядом деревьев, посаженных между тротуаром и мостовой. 
На улицах меридиональной ориентации приходится затенять не только тротуары, но и фасады зданий. При достаточной ширине улицы наибольший эффект дает посадка ряда деревьев по обеим сторонам тротуара, причем деревья между тротуаром и зданием должны быть высокими. Если ширина улицы недостаточна и посадка деревьев по обеим сторонам тротуара невозможна, посадки рекомендуют размещать только между тротуаром и мостовой, чередуя высокие и средние деревья. 
Установлено, что на поверхность улиц меридионального направления в сутки поступает 6500 ккал/м2 солнечной радиации, а на поверхность улиц широтной ориентации — 7800 ккал/м2. На поверхность же улиц диагональной ориентации радиации поступает больше, чем на поверхность улиц меридионального, и меньше, чем на поверхность улиц широтного направления. Но стены зданий получают наибольшее количество радиации на улицах диагонального направления. Результаты исследований показали, что наименее благоприятна диагональная ориентация улиц. 
Таким образом, приемы озеленения улиц различной ориентации для улучшения микроклимата довольно значительно отличаются по подбору пород деревьев и размещению их в плане улиц. Поэтому при проектировании озеленения улиц конкретного города важно знать соотношение протяженности улиц различной ориентации. 
Но защитой от перегрева далеко не исчерпывается целевое назначение насаждений на улицах. Насаждения используют и для защиты пешеходов и зданий от пыли. Наибольший эффект при этом дают кустарники, расположенные группами или в виде живой изгороди и дополняющие посадки деревьев. 
Насаждения на улицах защищают и от городского шума. Наиболее эффективны в этом отношении полосы смешанных посадок (деревья и кустарники) между проезжей частью и тротуарами, причем желателен ступенчатый поперечный профиль этих посадок: низкий и высокий кустарник, невысокие и высокие деревья. При таком расположении растений звуковая волна как бы «шагает» по зеленым «ступенькам» и сила шума с каждым «шагом» значительно уменьшается. Особенно нужны противошумовые полосы насаждений на магистралях общегородского и районного значения с интенсивным движением транспорта. 
Возможность применения всех перечисленных типов озеленения в большинстве случаев ограничивается шириной улицы. Но в распоряжении градостроителей имеются некоторые приемы, позволяющие в известной мере преодолеть и эту трудность. Среди них заметное место занимает организация одностороннего движения, что позволяет занять насаждениями освободившуюся часть улицы. Не менее важный прием — перевод некоторых улиц на пешеходное движение. В нескольких городах этот прием с успехом использован. Весь транспорт направляется по параллельным улицам, а улица превращается в аллею с пешеходными дорожками, ширина которых позволяет в экстренных случаях подъезжать к зданиям на автотранспорте. 
Размещение насаждений в плане улицы и степень плотности посадок устанавливаются в зависимости от всего комплекса микроклиматических, планировочных и архитектурных условий для каждого конкретного случая. При выборе типа озеленения можно руководствоваться следующими положениями. 
Озеленению подлежат улицы с наибольшей интенсивностью движения пешеходов и транспорта, а также улицы, находящиеся вблизи промышленных предприятий, загрязняющих воздух дымом, пылью и прочими отходами производства. 
Поскольку в южных городах надо уделять особое внимание затенению наиболее облучаемых тротуаров и фасадов зданий, здесь лучше применять линейную посадку деревьев с широкой и плотной кроной. 
На улицах с интенсивным движением автомобильного транспорта, с частыми сильными ветрами, поднимающими большое количество пыли, целесообразны плотные посадки между проезжей частью и тротуаром. Можно использовать ассиметричные по высоте и размещению в плане улицы посадки, если это не противоречит архитектурному решению. 
При недостаточной ширине улицы с интенсивным движением транспорта предпочтительнее посадки между проездом и тротуаром, а на улицах с небольшим движением транспорта — посадки вдоль фасадов, если это необходимо по условиям инсоляции. 
На перекрестках и поворотах улиц посадки размещают так, чтобы они не мешали видеть дорогу и движущийся транспорт пешеходам и водителям автомобилей, троллейбусов, трамваев. 
При недостаточной ширине улиц в посадках одного ряда деревьев можно чередовать невысокие (для защиты тротуара) и высокие (для защиты фасадов зданий) деревья. 
Во избежание застоя нагретого воздуха под кронами деревьев между ними оставляют интервалы, обеспечивающие проветривание (это особенно важно в южных городах). 
Ряды деревьев сажают в полосе открытой почвы соответствующей ширины. Причем опоры для фонарей наружного освещения, а также мачты для проводов трамвая и троллейбуса могут размещаться в полосе, отведенной для посадки кустарника. Посадку деревьев в границах тротуара допускают лишь в исключительных случаях (при очень интенсивном пешеходном движении на улицах недостаточной ширины). 
Для рядовых посадок вдоль тротуаров улиц нельзя выбирать породы деревьев с поверхностной и сильно разветвленной корневой системой (во избежание повреждения покрытия тротуаров). 
На улицах городов средних и северных широт в полосах насаждений предусматривают интервалы для временного размещения снега, убранного с проезжей части. 
В городах южных широт на улицах рекомендуется высаживать деревья в возрасте от 7 лет, в городах средних и северных широт - от 12, а кустарник - в возрасте не менее 4-5 лет. 
Особое место в озеленении улиц занимают бульвары. В Москве, например, насчитывается более 50 бульваров; в Волгограде площадь бульваров составляет более 20% площади насаждений общего пользования (рис. 38). Иногда бульвары имеют значительную протяженность и большую площадь. Например, протяженность бульвара в Днепропетровске составляет более 3 км, а площадь Исторического бульвара в Севастополе - около 20 га. 
В большинстве случаев бульвары расположены по оси улицы, поэтому их насаждения не защищают тротуары и здания от пыли, выхлопных газов автомобилей и шума. Кроме того, при интенсивном движении транспорта затруднен переход с тротуаров на бульвар. Чтобы повысить гигиеническое значение насаждений бульваров, надо размещать их по обеим сторонам улицы. Лучше создать по обеим сторонам улицы две аллеи сравнительно небольшой ширины, чем широкий бульвар по оси улицы. 
Обычно на бульварах размещают немного сооружении: при незначительной ширине бульвара перечень их ограничивается небольшими площадками для игр детей и отдыха взрослых, а также торговыми киосками; на более широких бульварах, кроме того, строят кафе, читальни. Иногда на бульварах устанавливают памятники и декоративную скульптуру. 
Существенное планировочное значение имеет баланс территории бульвара. Чтобы на нем было достаточно тени и пешеход был надежно защищен от пыли и шума, необходимо увеличивать долю насаждений в балансе территории. По разработанным в экспериментальном порядке проектам бульваров провели дифференциацию норм баланса на территории в зависимости от общей площади. На бульварах площадью до 1 га удельный вес дорожек составил не более 30%, а на бульварах площадью более 1 га - 25%. Не менее важно установить количество деревьев и кустарников на 1 га площади бульвара. Среднее значение этого показателя равнялось 350 - 400 деревьев и 3 - 4 тыс. кустарников. Этими данными можно пользоваться при проектировании бульваров. 
Архитектурно-планировочное решение бульвара определяется его расположением в плане города, габаритами бульвара и климатическими условиями. 
В зависимости от расположения бульвара определяется его основное назначение. Если он находится на набережной или на жилой улице, его больше используют для прогулок и отдыха. На магистрали с большим движением бульвар служит в основном для транзитного движения пешеходов. С учетом этих условий решается и планировка бульвара. В первом случае можно применять пейзажные приемы планировки с преобладанием групповых посадок и устройством площадок отдыха; во втором — главной задачей является защита от шума и пыли, обеспечение удобных условий для пешеходов. Большая ширина бульвара дает возможность изолировать площадки отдыха от транзитного пешеходного движения, на узких же бульварах приходится ограничиваться только устройством аллей. В зависимости от климатических условий на бульваре преобладают затененные или открытые пространства. 
При планировке бульваров имеют в виду следующие основные положения. 
На бульваре могут быть размещены памятники, скульптуры, декоративные бассейны, фонтаны, площадки для игр детей, торговые киоски небольших размеров, кафе, эстрады для оркестра. Площадки для спорта сооружают лишь в исключительных случаях — при большой ширине и площади бульвара. 
Территорию бульвара изолируют от улиц плотными полосами насаждений. При небольшой ширине бульвара это могут быть посадки из одного ряда деревьев, дополненного двумя рядами кустарников. 
На бульваре создают затененные и освещенные солнцем аллеи и площадки. Причем на бульварах в городах северных широт преобладают открытые пространства, а в городах южных широт — затененные. 
Между деревьями оставляют интервалы, обеспечивающие вертикальное проветривание. 
Входы на бульвар могут находиться как на коротких, так и на длинных его сторонах. Размеры входов и характер их оформления определяются величиной и значением бульвара, а также характером застройки улиц, подводящих к входам. При размещении входов на длинных сторонах бульвара учитывают, что здесь должно быть наименьшее количество поперечных пересечений. Поэтому входы располагают с интервалами 100—150 м (Юскевич, Лунц, 1986).



1.4. Внутриквартальное озеленение

В настоящее время в связи с образованием микрорайонов с кварталами массивного жилищного строительства и реконструкцией районов со старой периметральной уплотненной застройкой зданиями внутриквартальные территории занимают значительные площади городских земель. 
По действующим правилам и нормам планировки и застройки городов под зеленые насаждения отводится половина внутриквартальной площади. Поэтому озеленение внутренней территории жилых массивов, способствующее созданию здоровых условий быта и отдыха населения непосредственно у жилья, улучшение архитектурного облика и санитарно-гигиенических условий внутри кварталов представляют собой задачу большого значения. 
Это вопрос еще новый, и при его решении допускают существенные ошибки. При проектировании озеленения не всегда учитывается санитарно-гигиеническая роль зеленых насаждений и отдельных пород (в частности, дороги и тротуары устраивают непосредственно у стен зданий, планировка озеленяемых территорий во многих случаях принята регулярная и т. д.). 
При озеленении территории жилых массивов в разрывах между домами рекомендуется все участки, свободные от застройки, проездов, рабочих и хозяйственных площадок, отвести под озеленение. 
Планировка зеленых насаждений должна быть свободной в сочетании с регулярной. 
Игровые площадки для детей и площадки для настольных игр и тихого отдыха взрослых располагают на участке, прилегающем к жилым зданиям, причем детские площадки целесообразно размещать в центре него, что облегчит надзор родителей за детьми. Рекомендуется рядом с игровыми детскими площадками устраивать небольшие плескательные бассейны. Детская площадка должна быть размещена под защитой древесных насаждений и изолирована от остальной территории живой нестригущейся изгородью из красиво цветущих кустарников. Взамен асфальтового покрытия на детских площадках целесообразно создавать устойчивый от вытаптывания злаковый газон. 
Площадки для тихого отдыха взрослых лучше всего размещать среди древесно-кустарниковых насаждений, обеспечивающих защиту отдыхающих от солнечных лучей в течение всего дня. С той же целью можно создавать беседки, теневые навесы, покрытые вьющимися растениями. 
Физкультурные площадки размещают вдали от домов и окружают высокими, свободно растущими изгородями и деревьями. 
Цветники и газоны надо, как правило, располагать в центральном месте двора, чтобы они хорошо были видны из окон зданий. Основным фоном в цветниках должен быть газон. В цветниках могут участвовать красиво цветущие кустарники (розы, сирень, форзиция, спирея) и древесные породы декоративных садовых форм (плакучие, крупнолистные, компактные и пирамидальные и др.), высаживаемые одиночно. При использовании в цветниках летников применять виды, семена которых можно высевать на постоянное место, что значительно снизит стоимость создания цветника. Многолетники - астры, пионы, рудбекии, гайлардии и др. - должны занимать не менее 30% площади цветника. 
Не следует делать тротуары для пешеходов непосредственно у стен зданий, так как последние сильно нагреваются от солнца. Значительно лучше, если между зданием и тротуаром устроены палисадники шириной 3 - 6м и более. Они украшают фасады домов и предохраняют окна нижних этажей от пыли. В палисадники шириной до 5 м рекомендуется высаживать группами красиво цветущие кустарники и цветочные летники и многолетники. В палисадниках большей ширины допускается посадка декоративных лиственных деревьев и хвойных. Желательно также высаживать в палисадниках и дворах плодовые деревья и ягодные кустарники с красивой кроной. Ухаживать за этими растениями должны жильцы. 
Внутренние дороги и въезды в кварталы следует оформлять ширококронными деревьями. 
Площадки для сушки белья, выбивания пыли из ковров и одежды, хозяйственный двор, автогаражи необходимо обсаживать по периферии деревьями, кустарниками и живыми изгородями. 
Зеленые насаждения на участках детских учреждений имеют большое оздоровительное и воспитательное значение. 
Детские учреждения должны быть максимально озеленены и изолированы от прилегающих к ним территорий и улиц, путем создания пограничных защитных древесно-кустарниковых полос так же, как и вокруг пришкольных участков. В сельских местностях эти полосы со стороны незамощенных улиц следует уширять до 10 м (Гостеев В.Ф., Юскевич Н.Н.,1986).
Основными видами зеленого оформления внутри участков являются цветочные летники, двухлетники и многолетники, обладающие обильным цветением, яркой расцветкой цветов и приятным ароматом, а также красиво и разновременно цветущие кустарники (Юскевич, Лунц, 1986).
Внутриквартальные территории отводятся под зеленые массивы (своего рода микропарки), детские и спортивные площадки. Определенная роль в ландшафтном дизайне жилых кварталов отводится рельефу. Естественные перепады высот используются для образования нескольких уровней застройки, отделенных друг от друга акцентированными зелеными уступами (Николаев, 2005).
Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать по таблице (табл. 1.2).



Нормы расстояний от строительных объектов до зеленых насаждений
Таблица 1. 2.
	Здание,          сооружение,          объект инженерного благоустройства
	Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта до оси

	

	ствола дерева
	кустарника

	Наружная стена здания и сооружения
	5,0
	1,5

	Край трамвайного полотна
	5,0
	3,0

	Край тротуара и садовой дорожки
	0,7
	0,5

	Край   проезжей   части   улиц,   кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы
	2,0
	1,0

	Мачта  и   опора  осветительной  сети, трамвая, мостовая опора и эстакада
	4,0
	

	|Подошва откоса, террасы и др.
	1,0
	0,5

	Подошва     или     внутренняя     грань подпорной стенки
	3,0
	1,0

	Подземные сети: газопровод, канализация
	1,5
	-

	тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или    оболочка     при     бесканальной прокладке)
	2,0
	1,0

	водопровод, дренаж
	2,0
	-

	силовой кабель и кабель связи
	2,0
	0,7



Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 метров и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра (Пойкер, 1987)
Для изоляции внутриквартальных пространств от шума и загрязнения со стороны транспортных магистралей применяется специальное обвалование с древесными насаждениями по гребню вала. В полосе, примыкающей к дому, шириной от 5—6 м, создаются приквартирные садики — своеобразный «зеленый этаж» дома. В средней полосе России он обычно состоит из газонов с кустами сирени, чубушника, боярышника, калины, шиповника и цветочных клумб (Николаев, 2005).

Рис. 1.1. 
Схема внутриквартального озеленения в микрорайоне: 1 - жилые дома; 2 - площадка для отдыха; 3 - хозяйственная площадка; 4 - площадка для отдыха; 5 -беседка; 6 - спортплощадка








1.5. Озеленение улиц

Улицы и въезды являются лицом населенного пункта. По их внешнему облику судят о степени благоустройства и культуре города или районного центра. 
Площадь зеленых насаждений на улицах значительно больше площадей садов, парков и скверов, вместе взятых. Во многих городах: в Ростове, Шахтах, Таганроге, Ставрополе, Орджоникидзе, Краснодаре улицы буквально утопают в зелени. Но, несмотря на обилие зелени, насаждения часто не выполняют своих декоративных и оздоровительных функций. Объясняется это тем, что на улицах сажают деревья независимо от биолого-экологических и декоративных особенностей. В посадах наблюдается большой выпад растений и преждевременное усыхание. Декоративность насаждений низкая. 
Озеленять улицы нужно по предварительно составленным проектам или схемам. 
Высаживать здесь необходимо в первую очередь древесные породы, обладающие морозостойкостью и засухоустойчивостью и имеющие глубокую корневую систему. 
На улицах, открытых действию господствующих ветров, следует использовать ветроустойчивые породы. На улицах с плохими покрытиями не рекомендуется сажать деревья с длинными поверхностными корнями, часто разрушающими покрытия (тополь канадский и белый, клен серебристый и др.). 
На жилых и прогулочных улицах полезно вводить в насаждения древесные породы, обладающие фитонцидными свойствами, т. е. отдающие в атмосферу летучие вещества, убивающие болезнетворные бактерии. Из таких пород можно рекомендовать акацию белую, клен остролистный, липу мелколистную, софору японскую, черемуху обыкновенную и тополя — канадский, берлинский и туркестанский. 
Озеленение улиц не должно быть однообразным. Чтобы избежать этого, целесообразно на каждой улице высаживать одну породу, в зависимости от местных особенностей (ширины и направления улиц, этажности зданий, интенсивности транспортного движения и пр.). На длинных улицах можно вводить разные породы, но так, чтобы каждая занимала самостоятельно отрезки на протяжении нескольких кварталов. 
Нельзя допускать большой пестроты в породном и, по возможности, в возрастном составе насаждений на одной и той же улице или на отдельном ее отрезке. 
Для озеленения улиц надо пользоваться только отборными стандартными саженцами с сильным штамбом и хорошо развитой кроной. На главных и деловых улицах следует применять в посадке крупномерные саженцы в возрасте: быстрорастущие породы - 5- 6 лет, умереннорастущие – 7 - 8 лет и медленнорастущие — не моложе 10 лет. В этом возрасте деревья лиственных пород можно пересаживать с обнаженными корнями. 
Взрослые деревья пересаживать на улицы следует только в исключительных случаях, когда требуется быстро оформить фасады общественных зданий красивой архитектуры, центральные площади или необходим ремонт старых насаждений. 
Размещение посадочных рядов необходимо предварительно согласовать с соответствующими организациями, во избежание повреждений подземных сооружений, а также несчастных случаев при копке посадочных ям и траншей. При посадке необходимо придерживаться установленных расстояний между растениями и различными сооружениями. 
Правильное размещение растений играет решающую роль в озеленении улиц. 
При посадке деревьев на улицах необходимо учитывать наличие проводов электросети. В таких местах не следует сажать высокорастущие породы, так как по достижении ветвями проводов приходится производить обрезку крон. При неправильной обрезке крона обезображивается, и вновь восстановить ее прежнюю форму довольно трудно. Поэтому под линией проводов надо сажать низкорастушие, с шаровидной кроной деревья или деревья, переносящие формовую обрезку. 
В многорядных посадках рекомендуется разнообразить ассортимент деревьев и кустарников, принимающих различную окраску листьев; осенью. Особенно это относится к бульварам. 
На окраинных улицах города с внешней стороны следует производить свободные посадки с неравномерным размещением групп деревьев; и кустарников по площади из морозостойких, засухо- и ветроустойчивых пород. Сажать деревья надо уплотненно, с последующим прореживанием растений. Для защиты древесных групп до смыкания крон от сорных трав рекомендуется скольцовывать их кустарниками с плотными кронами (дерном красным, бирючиной обыкновенной, сиренью обыкновенной и др.). 
Чтобы деревья и кустарники лучше росли и развивались, их надо сажать в открытые полосы шириной в зависимости от ширины улицы, но не менее 2 м на городских и 1,5 - на сельских улицах при однорядной посадке, при двухрядной посадке параллельными рядами - шириной не менее 3,5 м, а в шахматном порядке - не менее 3 м. 
Основное назначение зеленых насаждений на улицах — защищать пешеходов в наиболее жаркие часы дня от солнечных лучей. Поэтому в посадки следует вводить деревья с плотными кронами и, предпочтительно, рано распускающиеся и поздно сбрасывающие листья. 
При размещении деревьев между проезжей частью и тротуаром рекомендуется придерживаться следующих расстояний: от края проезжей части до ствола дерева на улицах с малым движением транспорта - 1 м, на улицах с автобусным и троллейбусным движением - 1,5 м; от ствола дерева до края тротуара - 0,8 м; от красной линии застройки или ограды до ствола дерева- не менее 3 м для узкокронных деревьев и не менее 5 м для ширококронных. 
На магистральных улицах следует высаживать деревья со штамбом высотой 2,5-3,0 м на расстоянии не менее 2 м от края проезжей части. 
На улицах с большим движением транспорта кустарники высаживают от края дороги на расстоянии от 0,5 до 1.0 м. 
При многорядной посадке деревья следует размещать в шахматном порядке с расстояниями между рядами не менее 3 м. Живые изгороди вдоль проезжей части или тротуара надо располагать на расстоянии не менее 1 м от деревьев. 
Немаловажное значение в озеленении улиц имеет направление их по отношению к сторонам света. В большинстве населенных пунктов улицы направлены с севера на юг (долготная ориентация) и с востока на запад (широтная ориентация). 
На улицах долготной ориентации обе стороны находятся в одинаковых условиях освещения. Фасады домов и твердые покрытия улиц прогреваются больше всего на восточной стороне во второй половине дня. Зимой стены зданий по обе стороны улицы получают мало тепла. Учитывая это, надо применять в посадках деревья с широкими кронами и размещать их по обе стороны тротуара. Ветви должны быть расположены негусто, чтобы они не затеняли зимой зданий. Для уменьшения прогревания стен летом целесообразно озеленять их вьющимися растениями. 
Улицы небольшой ширины, с многоэтажными зданиями, направленными с востока на запад, находятся в наиболее неблагоприятном положении в отношении светового режима. Здесь фасады домов, расположенных на южной стороне, облучаются солнцем в летнее время только в утренние и предвечерние часы. Поэтому нецелесообразно затемнять здания деревьями, чтобы не уменьшить освещаемость их, нужно ограничиться посадкой кустарников. При наличии же малоэтажных зданий, ее обеспечивающих достаточного затенения тротуара, необходимо сажать невысокие деревья и, если позволяет ширина пешеходной части, по обе стороны тротуара. В противном случае рекомендуется посадка деревьев между тротуаром и зданием или посередине тротуара (Гостеев В.Ф., Юскевич Н.Н., 1986).
В посадки на южной стороне следует вводить теневыносливые породы. 
На северной стороне улицы целесообразно сажать деревья средней высоты по обеим сторонам тротуара. Защита же зданий деревьями не требуется, так как и в летние месяцы фасады нагреваются незначительно. На узких улицах приходится ограничиться одним рядом деревьев, посаженным между проезжей частью и тротуаром. 
На магистральных и транзитных улицах для защиты от пыли следует создавать со стороны проезжей части живые изгороди. У проезжей части надо высаживать деревья со штамбами 2,5- 3 м высотой, чтобы кроны их не препятствовали движению транспорта. Деревья не должны также закрывать повороты у перекрестков. Поэтому для безопасного движения транспорта и пешеходов рекомендуется на перекрестках улиц прерывать полосы зеленых насаждений в створах угловых зданий. Если ширина тротуаров не позволяет произвести посадку деревьев, то можно заменить их кустарниками. 
На улицах с интенсивным движением пешеходов ряды деревьев следует располагать так, чтобы их кроны находились над пешеходной частью и затеняли возможно большую площадь тротуара. Надо избегать введения в посадки на этих улицах древесных пород, сильно засоряющих тротуары плодами и семенами (шелковица, женские экземпляры тополя канадского, клен ясенелистный, вязы, каштан конский). В притротуарные посадки следует вводить высокоштамбовые деревья, кроны которых находятся на высоте не менее 2,25- 2,5 м от поверхности тротуара. В противном случае, под кронами деревьев будет душно. 







Рис. 1 .2.

Озеленение перекрестка улиц


На улицах, где большое движение транспорта, бульвары следует устраивать между проезжей частью и тротуарами. Такое расположение позволяет пользоваться бульваром, не переходя проезжей части, и защищает жилые зданий от шума транспорта и пыли. На улицах с преимущественно пешеходным движением или с закрытым сквозным транспортным движением бульвары можно устраивать и по оси проезжей части (Юскевич, Лунц, 1986).






Глава II  Зеленые насаждения

2.1. Виды озеленения

На сегодняшний день выделяют несколько видов озеленения:
Декоративное озеленение. Посадка древесных растений с целью украшения населенных мест используется человеком издавна. Яркий пример этому декоративные сады Древнего Египта, Рима, Японии, Китая, Индии и других стран. Постепенно создание декоративных садов и парков приобрело значение особого вида знаний, а затем и науки вследствие (XIX в.) образования специальной области искусства - ландшафтной архитектуры. Декоративное озеленение городов России началось еще в Киевской Руси. В XII в. большой известностью пользовались сады в городах Владимире, Муроме, Суздале, Курске, Орле, Туле и др.
В наше время значение декоративного озеленения неуклонно повышается. Это связано с возрастающими эстетическими потребностями людей, необходимостью дальнейшего роста уровня и качества жизни, минимизацией вредного воздействия автотранспорта, укрепления связей между обществом и природой. Эстетический эффект озеленения зависит от многих факторов - декоративных качеств высаженных деревьев, их сочетания между собой и окружающим ландшафтом, содержанием объекта. В декоративном озеленении как в области искусства нет мелочей, здесь все важно от подбора ассортимента до ухода за каждым деревом. К декоративным растениям можно отнести голубую ель.
Мемориальное озеленение. Человечество в течение многих веков и тысячелетий использует озеленение в мемориальных целях. В качестве примеров можно привести парки Петродворца с системой фонтанов, которые построены в честь победы русского оружия над шведами и выхода России к Балтийскому морю. Зеленый пояс Славы, созданный в Ленинграде как памятник его обороны в годы Великой Отечественной войны, мемориальные объекты в городах-героях Москве, Киеве, Минске, многих других городах.
В городах, поселках и многих селах Новосибирской области имеются мемориальные объекты -памятники героям гражданской и Великой Отечественной войны, оформленные с использованием зеленых насаждений и цветов. Большинство их содержится удовлетворительно и хорошо.
Геосанитарное озеленение. Предназначено для оздоровления окружающей среды. Растения существенно оздоровляют атмосферный воздух, природные и сточные воды, почвы. Под оздоровлением атмосферного воздуха прежде всего следует иметь в виду кислородопроизводительную функцию растений, рассматриваемую многими исследователями как санитарно-гигиеническое явление. При образовании 1 т органической массы древесные растения поглощают в среднем 1,6- т углекислого газа и выделяют'1,3-,5 т Кислорода. Выделенный растениями кислород улучшает состав воздуха города. Большое оздоровительное значение имеет ионизация кислорода воздуха, обусловливающая его биологическую активность. Зеленые насаждения способствуют насыщению воздуха легкими ионами, что благоприятно влияет на самочувствие человека. Зеленые насаждения в городах уменьшают так называемую окисляемость воздуха на 30—80%, что способствует его очищению от бензина, керосина, ацетона. В качестве геосанитарного озеленения можно считать сосновый бор.
Защитное озеленение. Зеленые насаждения широко используются в городах с целью предотвращения или уменьшения вредных воздействий реагентов различной природы - физической, химической, биологической, механической на жизненную среду.  Их защитная роль проявляется в снижении силы ветра, уменьшении снежных заносов, в очищении воздуха от пыли, газообразных выбросов и твердых осадков промышленных предприятий, от загазованности воздуха автомобильным транспортом, от шума, высокой солнечной радиации, высоких температур в жаркие дни лета, других    факторов.
 Зеленые    насаждения     в     городах    могут использоваться как в качестве самостоятельного средства шумозащиты, так и наряду с другими инженерными шумозащитными сооружениями. Принципом для выбора ассортимента шумозащитных полос является оценка его биологических и экологических свойств по устойчивости в городских условиях. При остром дефиците городских территорий вопросы ширины полос зеленых насаждений занимают одно из первых мест. Защитные зеленые насаждения городов имеют оздоровительное и декоративное значение, что следует учитывать при их проектировании и строительстве.
Фитотерапевтическое озеленение. В последнее время уделяется большое внимание 'использованию фитотерапевтической роли растений. Продуцируемые и выделяемые растениями биологически активные вещества, так называемые фитонциды, проявляют бактерицидное, фунгицидное, инсектицидное действие. Фитонцидными свойствами обладают все растения. Высокая антимикробная активность растений стерилизующе воздействует на микрофлору воздуха. Так, в воздухе городских садов и парков в 200 раз меньше бактерий, чем в воздухе улиц (Горышина, 1991).

2.2. Отношение древесных пород к различным факторам

Отношение древесных пород к почвам.
Почвенно-грунтовые условия районов озеленения разнообразны. Значение этих условий в жизни растения исключительно велико и как среды обитания корневых систем и как источника воды и минерального питания. Между древесными растениями и почвой установились очень сложные связи, в которых достаточно ярко проявляется взаимовлияние.
Почва, ее химический состав и физическое состояние оказывают огромное влияние на развитие растительности и ее ассортимент. В свою очередь растения влияют на уменьшение или увеличение органических веществ в почве, ее минеральный состав, структуру. Акад. В. Р. Вильяме (1947) придавал решающее значение в процессах почвообразования растительности. Известно, что еловые и сосновые леса явились прямым следствием образования подзолистых почв. Поселяясь на песках, сосна обусловливает постепенное накопление гумуса и образование песчаных, достаточно плодородных почв.  
   Хорошей почвоулучшающей породой является лиственница. Разбирая вопрос об отношении различных деревьев и кустарников к почвенному плодородию, нужно иметь в виду также и так называемую «активную реакцию почвы». Известно немало примеров неудач с выращиванием зеленых насаждений, когда активная реакция почвы не соответствовала         биологическим         особенностям         деревьев, культивируемых в новых районах. Сейчас уже хорошо известно, что древесные породы, эволюция которых проходила в районах с кислыми почвами, плохо растут на карбонатных и, наоборот, калькофобы плохо переносят кислые почвы.
Так, А. А. Молчанов (1968) указывает, что ель обыкновенная хорошо растет в интервале 4,1-6,5 рН, лиственница сибирская - в пределах 4,2-7,0, береза бородавчатая - 4,7-5,0.
М. Е. Ткаченко (1952) считает «классическими по приуроченности их к карбонатным почвам — ясень и бук из группы лиственных и лиственницу из группы хвойных», С. П. Ратьковский (1955) относит к древесным породам, нуждающимся в щелочных почвах: можжевельники разных видов, лиственницу сибирскую, сосну обыкновенную (меловая форма), сосну эльдарскую, сосну пицундскую. Кислые почвы предпочитают ель обыкновенная, сосна кедровая, бархат амурский, береза бородавчатая, осина.
Отношение древесных пород к свету
 Для правильного выбора древесных пород, используемых в озеленении, очень важно знать их отношение к свету. Деревья и кустарники можно разделить на три группы: светолюбивые, полутеневыносливые и теневыносливые. В настоящее время в агролесомелиорации наметилась тенденция к значительному сужению ширины полос защитные насаждений, а при массивном защитном лесоразведении к изреженным посадкам плантационного типа, наибольшее значение здесь будут иметь породы светолюбивые. Заметим, что большинство светолюбивых пород отличается и более быстрым ростом, а следовательно, и большей ценностью для искусственно создаваемых насаждений.
Основные древесные и кустарниковые породы, перспективные для системы зеленых насаждений, можно разделить на следующие.
а)  породы светолюбивые: лиственница, сосна, черкез, тамарикс, акация белая, береза, тополя (туранговые, белые, черные и бальзамические), ива (белая, южная, вавилонская), ясень зеленый, айлант, берест, миндаль,
б)   породы среднего светолюбия: сосна крымская, можжевельник (виргинский, туркестанский, полушаровидный, зераванскии), туя (западная и гигантская), дуб черешчатый, груша обыкновенная, яблоня, абрикос обыкновенный, вяз обыкновенный, клен сенелистный, остролистный, шелковица, каштан конский, ива, лещина, терн, боярышник, скумпия, смородина золотистая,
в)  породы теневыносливые: пихта, ель, бук, граб, липа, бузина; эти растения имеют более чувствительный ассимиляционный аппарат и способны разлагать углекислоту при меньшей интенсивности освещения.
Отношение древесных пород к теплу.
 Все растения, в том числе деревья и кустарники, требуют для своего роста и развития определенное количество тепла, одни меньшего, другие большего. Эта потребность определена естественными особенностями растений, выработанными ими в процессе эволюции. Если расположить основные древесные породы, имеющие наибольшее значение для озеленения, в порядке уменьшения их морозоустойчивости, то перечень этот представился бы нам следующим образом: лиственница сибирская, обыкновенная, сосна (кедровая и обыкновенная), пихта сибирская, береза бородавчатая, вяз обыкновенный, рябина, клен остролистный, ильм, ясень, осина, клен полевой, топ (душистый и лавролистный), липа мелколистная, дуб черен тый, берест, тополь (белый и черный), яблони, акация белая, гледичия, боярышники.
Используя этот список, распределяющий древесные и кустарниковые породы по морозоустойчивости, следует иметь в виду, что некоторые из них, например боярышники, яблони, показаны более крупными таксонами и среди них есть виды, более мор&устойчивые.
Отношение древесных пород к увлажнению.
Влаголюбивые: ель, лиственница, сосна эльдарская, ивы, тополя, платан (восточный и западный), береза бородавчатая, вяз обыкновенный, орех грецкий, липа мелколистная, клены остролистный и полевой, лещина, облепиха, бузина (черная и красная), бирючина.
Относительно засухоустойчивые сосна (обыкновенная и крымская), можжевельник виргинский, дуб черешчатый, ясень пенсильванский, абрикос, клен ясенелистный, яблрня лесная, груша лесная, орех черный, шелковица, скумпия, жимолость татарская, аморфа, акация желтая (Гостеев, Юскевич,1991).

2.3. Функции зеленых насаждений
Главными функциями зеленых насаждений являются санитарно-гигиеническая, рекреационная, структурно-планировочная, декоративно-художественная. Обязательными требованиями к системе озеленения являются равномерность и непрерывность.
Наличие в городах зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов Зеленые насаждения активно очищают атмосферу, кондиционируют воздух, снижают уровень шумов обладают высокой степенью ионизации воздуха, препятствуют возникновению неблагоприятных ветровых режимов, кроме того, зелень в городах благотворно действует на эмоциональное  состояние  человека. Все  эти  свойства  позволяют отнести зеленые насаждения к одному из главных оздоровляющих компонентов городской среды.
	Лучшими ионизаторами воздуха являются смешанные лиственные насаждения зрелого возраста (табл 2 1).





Таблица 2.1.

Степень ионизации различных пространств (По данным Городского комитета по экологии г.Тюмени)
	Вид пространства
	Степень ионизации

	Лесной массив
	3000

	Лес и крупный водоем
	2000

	Газоны и поляны
	1200

	Жилая застройка
	800 -1000

	Городские улицы
	800- 900

	Промышленные объекты
	200- 300

	Производственные помещения
	25- 100


Велика роль зеленых насаждений в очистке воздуха городов. Дерево средней величины за 24 часа восстанавливает столько кислорода, сколько необходимо для дыхания троих человек.  За един теплый солнечный день 1 гектар леса поглощает из воздуха 220-230 кг углекислого газа и выделяет 180-200 кг кислорода (Александровская Медведев, Богачее, 1989 г).
С 1 кв. м тона испаряется до 200 г/ч воды, что значительно увлажняет воздух. В жаркие летние дни на дорожка у газона температура воздуха не высоте роста человека почти на 2,5 -градусов Цельсия ниже чем на асфальтированной мостовой. Газон одерживает заносимую ветром пыль и обладает фитонцидов* действием. Вблизи зеленого ковра легко дышится (Александровская Медведев, богаче», 1960).
Способность деревьев в задержанию пылевидных частиц зависит от породы и возраста деревьев и плотности посадки Считается, что в среднем 1 га леса очищает 18 млн, м3 воздуха в год Один гектар деревьев хвойных пород задерживает за год до 40 тонн пыли, а лиственных - около 1000 тонн. Молодые тополевые  насаждения, г де на 1 га приходится 400 деревьев собирают на листьях в течение вегетационного периода около 340 кг пыли. Гладкие листья осины и тополя бальзамического удерживают пылевидных частиц в 6,3 раза, а луба - в 2,3 раза меньше по сравнению с шершавыми листьями вяза (Зарубин, Новиков, 1986)
Газопоглотительная способность отдельных пород е зависимости о т различных концентраций  вредных газов в воздухе одинакова Исследование, проведенные Кулагиным (Кулеши, 1980)  доказали, что тополь бальзамический является наилучшим «санитаром» в зоне сильной постоянной загазованности. Лучшими поглотительными качествами обладают липа мелколистная, ясень, сирень и жимолость. В зоне слабой периодической загазованности большее количество серы поглощают листья тополя, ясеня, сирени, жимолости, липы, меньше- вяза, черемухи, клена.
	Защитные функции растений зависят от степени их чувствительности к различным загрязняющим веществам. Предельно допустимая среднесуточная концентрация сернистого ангидрида для лиственницы сибирской равна 0,25 мг/м3 .сосны обыкновенной - 0,40 Мг/м* , липы мелколистой - 0,60 мг/м* ели обыкновенной и клена остролистного - по 0,70 мг/м3 (Макевнин, Вакулин,1991).
К санитарно-гигиеническим свойствам растений относится их способность выделять особые летучие органические соединения, называемые фитонцидами, которые убивают болезнетворные бактерии или задерживают их развитие. Эти свойства приобретают особую ценность в условиях города, где воздух содержит в 10 раз больше болезнетворных бактерий, чем воздух полей и лесов (Зарубин, Новиков, 1986).
Степень фитонцидности зависит от сезонов года, времени суток и погодных явлений. В чистых сосновых лесах и лесах с преобладанием сосны (до 60%) бактериальная загрязненность воздуха в 2 раза меньше, чем в березовых. Из древесно-кустарниковых пород, обладающих антибактериальными свойствами, положительно влияющими на состояние воздушной среды городов, следует назвать акацию белую, барбарис, березу бородавчатую, грушу, граб, дуб, ель, жасмин, жимолость, иву, калину, каштан, клен, лиственницу, липу, можжевельник, пихту, платан, сирень, сосну, тополь, черемуху,  яблоню. Фитонцидной активностью обладают и травянистые растения - газонные травы, цветы и лианы. Максимальную антибактериальную активность большинство растений проявляют в летний период. Поэтому некоторые из них можно использовать в качестве лечебного материала.
Недостаточное озеленение  городских микрорайонов     и кварталов,     нерациональная     застройка,     интенсивное     развитие автотранспорта и другие факторы создают повышенный шумовой фон города.  Борьба с шумом в городе - острая гигиеническая проблема. Шум   не   только   травмирует,   но   и   угнетают   психику,   разрушает здоровье, снижая физические и умственные способности человека
Различные породы растений характеризуется разной способностью защиты от шума. По данным исследований, хвойные породы (ель и сосна) по сравнению с лиственными (древесные и кустарниковые) лучше регулируют шумовой режим.
По мере удаления от магистрали на 50 метров лиственные древесные насаждения (акация, тополь, дуб) снижают уровень звука на 4,2 дБ, лиственные кустарниковые - на 6 дБ, ель - на 7 дБ и сосна -на 9 дБ, при удалении от магистрали на 250 метров - соответственно -10; 14; 15,5 и 17,5 дБ (Елшин. 1989).
Исследования показали, что лиственные породы способны поглощать до 25 % звуковой энергии, а 74 % ее отражать и рассеивать. Наилучшими в этом отношении являются (из хвойных пород): ель, пихта, туя; из лиственных - липа и другие.
Шумозащитная функция в определенной степени зависит от приемов   озеленения.    Однорядная   посадка   деревьев   с   живой изгородью из кустарника шириной в 10 метров снижает уровень шума на 3-4 дБ; такая же посадка, но двухрядная шириной 20-30 метров - на 6-8 дБ, З-4-рядная посадка шириной 25-30 метров - на 8-10 дБ бульвар шириной 70 метров с рядовой и групповой посадкой деревьев и кустарников – на 10-14 дБ; многорядная посадка или зеленый массив шириной 100 метров- на 12-15 дБ(Елшин, 1989).
	Высокий эффект защиты от шума достигается при размещении зеленых насаждений  вблизи источников шума  и одновременно защищаемого объекта.  Полное    и   всестороннее использование     насаждений приводит оздоровлению городской среды.
Защитные  свойства   растений во многом зависят от тех экологических условий, в которых они находятся. В городских условиях  оптимальными для роста и развития многих растений являются парки площадью 50-100 га и сады, несколько худшими бульвары и скверы и неблагоприятными- асфальтированные улицы.
Главными    функциями    водоемов структурно-планировочная, декоративно-художественная.                      I
Внутренние водоемы в г. Тюмени и пригородах в настоящее время по оценке санитарного состояния пляжей в 2002 году по СанПиН 2.1.2.980-00 не могут быть использованы в качестве мест для купания.  Водоемы на малых городских реках служат водоприемником бытовой канализации и ливневого стока, реки сильно загрязнены , старичные озера затопляются в половодье грязными водами рек, искусственные   выемки   слишком   малы,   чтобы   долго   принимать
большое количество отдыхающих.
Водоемы используются как стихийные пляжи и для рыбной ловли, пои этом пляжи полностью не благоустроенны (отсутствуют туалеты, раздевалки, беседки, скамейки, клумбы зеленые насаждения и т.д.), дно захламлено или заилено, береговая полоса захламлена    бытовым    мусором,   старыми   покрышками, кусками проволоки, тросов, битым стеклом и т.д.
Другая серьезная проблема - это отсутствие организованных автостоянок. Машины выезжают на пляж, что ведет к загрязнению воздуха, воды, почвы и растительности.
Все эти факторы резко ухудшают экологические и эстетические свойства водоемов, делают их непригодными для отдыха В то же время с ростом населения города возрастает потребность в организованных местах отдыха и развлечения горожан. В связи с этим. Комитетом по экологии Администрации города Тюмени был разработан «Перспективный план по созданию зон активного и пассивного отдыха на воде для жителей г. Тюмени на период до 2005 года», в котором определены перспективы использования водных объектов в рекреационных целях населением города(Елшин. 1989).
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Глава III  Степень озеленения в г. Тюмени

3.1. Характеристика растительных форм, используемых в практике озеленения г. Тюмени

В практике озеленения нашего города используется огромный ассортимент деревьев и  кустарников, но особо хотелось бы отметить следующие:
1)тополь
Имеет большое водоохранное водорегулирующее и противоэрозионное значение. Они являются также источником ценной промышленной древесины, которая широко используется в качестве сырья для целлюлозно-бумажной и спичечной промышленности, для производства вискозы, строительных материалов, упаковочной стружки и т.д. В искусственных насаждениях деревья тополя достигают крупных размеров, обеспечивающих возможность заготовки промышленных сортиментов в 20-25 лет, т.е. в 4 раза быстрее, чем хвойные породы. Велико значение тополя для защитного лесоразведения: создания лесных полезащитных полос,  защитных насаждений вдоль железных дорог, автострад, по берегам водоемов, каналов, на склонах и днищах оврагов. В настоящее время в городах Сибири часть старых посадок тополя нуждается в замене на новые сортовые, наиболее декоративные, обязательно мужского пола (подвержены антропогенному воздействию).
2) клены
Клены обогащают почву зольными элементами; по содержанию золы в корнях клены превосходят такие породы, как ель, осину, березу и даже липу. Опадающие осенью листья способствуют повышению плодородия почвы, препятствуют уплотнению подстилки. Клены являются прекрасными декоративными растениями, которые ценятся за разнообразие форм листьев и кроны, особенно за осеннюю раскраску их (ярко-желтую, оранжевую, красную).
Растут клены в лиственных и смешанных лесах, чистых насаждений почти не образуют. В зеленом строительстве могут. широко использоваться главным образом в парках и лесопарках для создания массивов, групп, аллей и в виде одиночных посадок на газонах. Пригодны для уличных посадок, живых изгородей, обсадки дорог и водоемов.
Древесина кленов - красивой окраски, достаточно твердая и прочная, легко обрабатывается и полируется, имеет промышленное применение. В настоящее время встает вопрос замены тополя бальзамического и клена ясенелистного на другой крупномерный качественный материал.
3) лиственница
Из всех хвойных лиственница наиболее светолюбивая порода. В защитном лесоразведении и лесных культурах испытывались лиственницы сибирская, Сукачева, европейская, даурская. По устойчивости, быстроте роста и ряду лесоводственных  признаков лучшей признана лиственница сибирская, которая получила наибольшее распространение в лесных культурах и защитном лесоразведении страны.
4)яблоня
Основными природными условиями, ограничивающими или, наоборот, улучшающими развитие данной культуры в той или иной местности и определяющими набор сортов этой породы, являются свет, тепло, влага, характер почвы и подпочвы и рельеф местности.
5)  Береза
Из основных лесообразующих пород береза с ее изящной светло-зеленой кроной и белым стволом наиболее красива в одиночном стоянии и в сочетании с другими породами. Красота ее вызывает у людей восхищение. Береза должна быть широко использована при создании искусственных насаждений с внесением в них декоративных сочетаний различных лесообразующих пород. Она с успехом может применяться и при создании ландшафтных группировок. Самыми высокими ландшафтными достоинствами отличаются сосново-березовые насаждения.
Береза одна из немногих образует устойчивые насаждения при большой загазованности воздуха и сильном вытаптывании почвы. Большая устойчивость березы к уплотнению почвы зависит от особого строения и особенностей роста ее корневой системы.
6) ель
Еловые насаждения влияют на многие факторы окружающей среды, изменяя в той или иной мере их количественные и качественные показатели. Они уменьшают приход к поверхности земли лучистой энергии, атмосферных осадков и скорость движения    воздуха, выделяют в атмосферу кислород и летучие вещества, снижают силу шума и напряжение электрического поля.
Также в озеленении города используется можжевельник (в качестве живой изгороди), ива (около училища искусств), сирень, боярышник), рябина, липа, ирга и т.д (Горышина     Т.К., 1991).
 3.2. Современное состояние озеленения города

Зеленые насаждения и городские леса Тюмени - неотъемлемая часть экологической инфраструктуры города, обязательный и важный элемент городского ландшафта. Они входят в систему жизнеобеспечения города как важнейший фактор, обеспечивающий комфортность и качество среды жизни человека. Лесопарковый комплекс города является важнейшей частью его экологического каркаса, обеспечивающего потребности населения в свежем воздухе, местах отдыха и общении с природой.
Анализ состояния лесопаркового комплекса г. Тюмени на сегодня показывает, что городское зеленое хозяйство и его составляющие находятся в глубоком кризисе. Налицо тенденция к резкому сокращению зеленого фонда города, сокращению площадей, отводимых под новое озеленение, деградация и гибель существующих насаждений, их незаконная вырубка, обеднение эстетического облика улиц, площадей. Кризис озеленения протекает бесшумно и проявляется в ухудшении здоровья людей, особенно детей, сокращении продолжительности жизни, нарушении гармоничного сосуществования человека и природы, падении культурного уровня.
Все возрастающее антропогенное воздействие на городские и пригородные леса, лесопарки, скверы приводит к весьма нежелательным последствиям - снижению их полезных свойств, потере эстетической ценности, постепенной деградации и даже гибели.
Гибнут тысячи деревьев при нарушении целостности массивов городских лесов при прорубке просек под автомагистрали, ЛЭП и прочее, из-за резкого изменения гидрологического режима территории, действия опушечного эффекта с массовым ослаблением и усыханием деревьев.
Такие антропогенные факторы как комплексное дорожно-транспортное загрязнение, засоление почв из-за применения противогололедных смесей, уборка снега зимой из-под деревьев, приводящая к их вымораживанию и гибели, сохраняют свое приоритетное воздействие и являются одной из главных причин усыхания зеленых насаждений.
Кризис озеленения протекает бесшумно и проявляется в ухудшении здоровья людей, особенно детей, сокращении продолжительности жизни, нарушении гармонического сосуществования человека и природы, падении культурного уровня.
Современное состояние озеленения города не отвечает требованиям санитарных норм. Количество зеленых насаждений на человека в 4-5 раз меньше биологически необходимого (табл. 3.1.) и территориально распределено неравномерно: по центральному району они приходятся 2,6-2,75 м2 на жителя, вместо 12,8 м2, по Ленинскому району - 1,2 м2 на жителя, считая Гилевскую рощу и парк имени Гагарина, а в «спальных» микрорайонах настолько мала, что не подается учету. Благополучнее выглядит Калининский округ, но обилие экологического дискомфорта (химическое и физическое загрязнение, деградация растительности из-за подтопления), сводит ситуацию к неблагополучной (Гусейнов, 2001).
В настоящее время в городе Тюмени происходит активное проведение работ по озеленению (например, за весенний период 1999 г. было высажено около 22 тыс. деревьев и кустарников, но несмотря на это город недостаточно обеспечен зелеными насаждениями. Площадь озелененных территорий по городу составляет менее 6,2 м2 чел., т. е. более чем в 2 раза меньше нормативной (табл. 3.1). Для того, чтобы приблизить обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования жителей г. Тюмени к минимальной, необходимо в ближайшее время произвести озеленение и благоустройство существующей зелени.
Количество зеленых насаждений города Тюмени
Таблица 3.1.
	Зеленые массивы и насаждения
	Единицы измерения
	на01.01.01г.
	на01.01.02г.

	Площадь зеленых массивов и насаждений общего пользования в границах города
	га
	2389
	2449

	из них:
	
	
	

	парки, сады, скверы и бульвары общего пользования
	га
	178
	178

	лесопарки общего пользования
	га
	255,5
	279,5

	городские леса
	га
	
	

	Площадь всех зеленых массивов и насаждений на 1 жителя (норма 100-
120 кв. м)
	кв. м
	42,9
	44

	Обеспеченность населения зелеными насаждениями
	%
	42,9
	44

	Площадь зеленых насаждений общего пользования на 1 чел. (норма 19 кв. м)
	кв. м
	7,8
	8,2

	Обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования
	%
	41
	43,2

	Посадка деревьев и кустарников
	тыс. шт.
	2,9
	6,8

	Посадка цветов
	млн. шт.
	0,331
	0,634




Общая площадь лесопарков г. Тюмени составляет - 2236,3га.
Центральный АО - 733,0га.
Верхний бор_- 687,7га
Парк "им. Гагарина"-45,3га.
Ленинский АО - 757,9га.
Парк "им. Гагарина"-156,7га.
Гилевская роща - 73,2га.
Лесной массив по Ялуторовскому тракту - 228,9га.
Лесной массив ТЭЦ-2-299,1га.
Калининский АО - 745,4га.
Санаторий "Тараскуль" - 173.0га
Плехановский бор 199,0га
Лесной массив п,Учхоз - 154,0га
Парк "Затюменский" - 129,0га.
Лесной массив п,Метелево - 90,0га (Данные Комитета по экологии города Тюмени, приложение 2).




ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При написании курсовой работы, передо мной стояли задачи, которые необходимо было разобрать. Результатом рассмотрения данных задач стали некоторые выводы, которые хотелось бы отметить.
Городская растительность действительно является некой обособленной группой, которая обитает в специфических условиях городской среды. Главной особенностью городской растительности является то, что, по сути, она представляет собой искусственно созданные сообщества. В городе изменен биологический круговорот в связи с тем, что идет постоянное извлечение опада, выпадение микроорганизмов-деструкторов. Также большое влияние на видовой состав и состояние зеленых насаждений города оказывают различные экологические факторы, наиболее действующими из которых являются своеобразие городских почв и загрязнение окружающей среды.
С одной стороны, растения просто необходимы городу, однако, с другой - создается множество препятствий для их нормального развития. Последнее время площади зеленых насаждений сильно уменьшились и улучшение качества городской среды возможно только при соблюдении экологических принципов, применяемых при построении искусственных экосистем. Правила и нормы по созданию и содержанию зеленых насаждений, существующие в настоящее время, учитывают неспособность городских экосистем к саморегуляции и повышают роль "антропогенного управления". Соблюдая их, можно добиться повышения эффективности механизма управления зеленым хозяйством. Чтобы увеличить долговечность и качество зеленых насаждений, при посадке необходимо использовать современные агротехнологии, грамотно подбирать виды, максимально учитывать влияние экологических факторов, сажать растения на оздоровленную почву, всячески стараться повысить устойчивость растения и т.д. А потом на протяжении всей жизни растений необходимо за ними ухаживать.
На первый взгляд кажется, что управление зеленым хозяйством с соблюдением всех экологических принципов чрезвычайно затратно. Однако при экономическом анализе необходимо учитывать и "социальную" выгоду, которая выражается различными "нематериальными" ценностями, а именно, улучшение здоровья населения, качества жизни и т.д. Такой расчет экологических прибылей, возможно, сможет в какой-то мере увеличить экологические инвестиции.
Для снижения шума в городе необходимо увеличение количества зеленых насаждений, обладающих также фитоцидными и очистительными свойствами. Современное состояние озеленения города, в свою очередь, не отвечает требованиям санитарных норм. Количество зеленых насаждений на человека в 4-5 раз меньше биологически необходимого и территориально распределено неравномерно: по центральному району они приходятся 2,6-2,75 м2 на жителя, вместо 12,8 м2, по Ленинскому району - 1,2 м2 на жителя, считая Гилевскую рощу и парк имени Гагарина, а в «спальных» микрорайонах настолько мала, что не подается учету. Благополучнее выглядит Калининский округ, но обилие экологического дискомфорта (химическое и физическое загрязнение, деградация растительности из-за подтопления), сводит ситуацию к неблагополучной.
Ознакомившись со множеством литературы по данной тематике, просмотрев большое количество монографий, я пришла к заключению, что освещенная тема не просто актуальна, решение данных задач жизненно необходимо нашему городу.
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