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Общая часть

Самостоятельное изучение предусмотренных учебной программой дисциплины тем предполагает работу в двух направлениях:
- изучение и систематизация теоретического материала дисциплины;
- решение задач.
Самостоятельная работа выполняется индивидуально. Выбор варианта задания выполняется по последней цифре в номере зачетной книжки.
Отчеты по самостоятельной работе могут быть сданы в конце семестра в виде единой работы или могут представляться для проверки в течение семестра по отдельным заданиям. Отчеты представляются для проверки в письменном виде.
Отчеты представляются для проверки в письменном виде.
Требования к оформлению отчета по выполненной самостоятельной работе
Структура отчета:
 -  титульный лист (см.Приложение)
 -  содержание (если в отчет вошло более одного задания)
 -  тексты выполненных заданий, задач
- список использованных информационных источников
В содержании указываются номера заданий, вошедших в отчет, а также тем, по которым решены задачи.
В ходе самостоятельной работы следует использовать различные информационные источники (учебники и учебные пособия, источники периодической печати, ресурсы Internet), перечень которых приводится в подготовленной работе по каждому заданию отдельно. 
Отчет должен быть подготовлен с использованием текстового редактора MS Word на листах формата А4; при наборе текста использовать следующие установки: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, цвет шрифта – черный, межстрочный интервал – 1,5. Параметры страницы – левое поле – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Страницы отчета нумеруются в центре нижней части листа без точки. Формулы, используемые в отчете должны быть пронумерованы.
При подготовке отчета приветствуется использование графических форм представления информации (диаграмм, схем, алгоритмов и т.п.), а также примеров из практики функционирования складских объектов.









Тема 1. Склад как элемент логистической системы
Цель создания склада в логистических системах. Методология системного анализа склада. Основные функции и задачи склада. Классификация складов. Условия эффективного функционирования склада в логистической системе. 
    
Задание 1
Дать описание выбранных типов складов. Выбор варианта произвести по табл.1. Результат выполнения задания представить в табличной форме (табл.2)
При выполнении задания в отчете должны быть отражены следующие результаты изучения теоретического материала.
При изучении видов складов по месту в логистической цепи:
	- место склада в логистической цепи;
- назначение, функции склада;
	- возможные разновидности склада;
	- особенности обрабатываемого грузопотока (описание номенклатуры грузов, характеристика партии груза, равномерность грузопотока);
- особенности хранимых запасов (главным образом, по оборачиваемости)- рекомендации по технической оснащенности склада. 
	При изучении видов складов по техническим характеристикам и уровню механизации и автоматизации погрузо-разгрузочных, транспортных и складских (ПРТС) работ:
	- особенности склада данного вида;
	- требования к строительной части;
	- краткая характеристика используемого подъемно-транспортного и складского оборудования; 
	- оценка уровня показателей, используемых для оценки состояния, механизации и автоматизации ПРТС работ;
	- дополнительные требования к оснащению склада (для складов класса А, В+, В);
	- сфера использования складов данного вида.
	При изучении складов по виду перерабатываемого груза:
	- особенности вида перерабатываемого груза;
	- типовое устройство склада данного вида;
	- технология работы склада данного типа;
	- характеристика используемого оборудования.
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Таблица 1
Варианты задания № 1
	Последняя цифра в номере зачетной книжки
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	Виды складов для изучения
	По месту в логистической цепи
	Склад материально-технического снабжения промышленного предприятия
	Промежуточный производственный склад промышленного предприятия
	Склад готовой продукции промышленного предприятия
	Склад - логистический распределительный центр
	Оптовый склад
	Коммерческий склад – склад ответственного хранения
	Транзитный склад
	Склад временного хранения - таможенный склад
	Коммерческий склад – склад ответственного хранения
	Склад - логистический грузораспределительный центр

	
	По технической оснащенности и уровню автоматизации ПРТС работ 
	Немеханизированный склад
	Механизированные склады
	Комплексно-механизированный (высокомеханизированный) склад
	Автоматизированный склад
	Автоматический склад
	Роботизированный склад
	Склад класса А
	Склад класса В+
	Склад класса В
	Склады класса С и D

	
	По виду перерабатываемых грузов
	Склад тарно-штучных однотипных грузов 
	Склад тарно-штучных грузов многономенклатурный
	Склад сыпучих грузов с одним наименованием груза
	Склад сыпучих грузов с несколькими наименованиями грузов
	Склад наливных грузов
	Контейнерный терминал
	Склад металла и крупногабаритных грузов
	Склад лесоматериалов
	Склад тарно-штучных однотипных грузов
	Склад тарно-штучных грузов многономенклатурный




Таблица 2
Вариант оформления выполненного задания
	Вид склада
	Характеристика склада

	По месту склада в логистической цепи: … (указать выбранный вид склада)
	Место склада в логистической цепи: ……
Назначение, функции склада: ……
и т.д.

	По технической оснащенности и уровню автоматизации ПРТС работ: … (указать выбранный вид склада)
	Особенности склада данного вида: ….
Требования к строительной части: …..
 и т.д.

	По виду перерабатываемых грузов: … (указать выбранный вид склада)
	Особенности вида перерабатываемого груза: …
Типовое устройство склада данного вида: …
и т.д.




Тема 3. Технологии обработки грузопотоков на современных складах
Типы технологий обработки грузопотоков. Влияние типа технологии на конструкцию здания и требования к участку. Технологические зоны склада. Функции и структура технологических зон. Набор зон в зависимости от типа технологического процесса. 

Задание 2
Дать описание выбранных видов складского подъемно-транспортного оборудования. Выбор варианта произвести по табл.3. Результат выполнения задания представить в табличной форме.
При выполнении задания в отчете должны быть отражены следующие результаты изучения теоретического материала:
-  сфера применения;
- преимущества данного вида оборудования;
- недостатки данного вида оборудования;
- принципиальная схема;
- принцип действия;
- характеристика разновидностей данного вида оборудования;
- основные технические характеристики разновидностей.
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Таблица 3
Варианты задания № 2
	Последняя цифра в номере зачетной книжки
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	Виды складского подъемно-транспортного оборудования для изучения
	Циклического действия
	Мостовые подвесные однобалочные краны
	Электротали и грузовые лебедки
	Портальные краны
	Стеллажные краны-штабелеры
	Мостовые двухбалочные краны
	Перегрузочные манипуляторы, промышленные роботы
	Электропогрузчики
	Козловые краны
	Мостовые краны-штабелеры
	Рохлы, электротележки

	
	Непрерывного действия 
	Подвесной грузоведущий конвейер
	Ковшовые элеваторы для сыпучих грузов
	Подвесной толкающий конвейер
	Пластинчатые конвейеры
	Люлечные элеваторы для штучных грузов
	Винтовые конвейеры
	Ленточные конвейеры
	Цепные скребковые конвейеры
	Роликовые конвейеры
	Подвесные грузонесущие конвейеры



Задание 3 
Дать описание выбранного типа оборудования и устройства для хранения грузов. Выбор варианта произвести по табл.4. Результат выполнения задания представить в табличной форме.
При выполнении задания в отчете должны быть отражены следующие результаты изучения теоретического материала:
-  сфера применения;
- преимущества данного типа оборудования;
- недостатки данного вида оборудования;
- принципиальная схема;
- принцип действия;
- характеристика разновидностей данного типа оборудования;
- основные технические характеристики разновидностей.

Задание 4
Изучить технологию выполнения складских работ. Составить ряд разноуровневых схем технологического процесса. 
В число схем включаются:
	1. принципиальная технологическая схема работы склада;
	2. структурная схема логистического процесса грузопереработки на складе (по одной из технологических операций);
	3. технологическая карта работы склада (по одной из технологических операций).
	Основные характеристики склада, а также технологические операции для подробного изучения приведены в табл.5. Вид используемого на складе подъемно-транспортного и складского оборудования, а также привлекаемый к выполнению работ персонал определяются самостоятельно.
	Принципиальная технологическая схема работы склада должна быть представлена в графическом виде с необходимыми пояснениями. 
	Структурная схема логистического процесса грузопереработки на складе и технологическая карта работы склада разрабатываются подробно по выбранной технологической операции  по формам, приведенным в табл.6 и 7.


Тема 2. Грузопоток - анализ и прогнозирование 
Понятие и параметры грузопотока.  Анализ номенклатуры грузов. 
Тема 8. Проектирование складских зон грузопереработки
Системный подход к проектированию складских зон грузопереработки. Объемно-планировочные решения на складе. Влияние характеристик товарных потоков на размерность зон склада. Определение основных параметров складских зон. 
Тема 11. Экономическая эффективность склада
Показатели эффективности и критерии оптимизации складских систем. Экономические обоснования технических решений по складам. Методы финансирования проектирования и строительства. Определение капитальных затрат на реконструкцию и строительство новых складов. Логистические издержки, связанные с функционированием склада. Логистический подход к оптимизации издержек складской грузопереработки.

Задание 5 

Изучение тем 2, 8 и 11 предполагает решение сквозной задачи. Вариант определяется по таблице 8. 
Решение задачи производится в следующей последовательности:
1. Определить величины внешних средних суточных суммарных грузопотоков по прибытию и отправлению грузов.
2. Определить величины расчетных суточных суммарных грузопотоков по прибытию грузов на склад и отправлению со склада (нормативным методом).
3.  Скорректировать значения расчетных суточных суммарных грузопотоков по прибытию грузов на склад с помощью коэффициентов неравномерности внешнего грузопотока и методом превышения средних значений.
4. Выбрать один из методов для дальнейших расчетов. Обосновать выбор.
5. Определить величины расчетных суточных грузопотоков  отдельно по прибытию и отправлению  и видам грузов.
6. На основании полученных данных определить величины вспомогательных расчетных параметров: расчетного единовременного запаса хранения грузов на складе (емкость склада), объема одной грузовой складской единицы, вместимости поддона (масса груза в поддоне) отдельно по каждому виду груза. 
	7. Произвести расчеты основных параметров склада: ширины, длины, площади проектируемого склада, полезной высоты склада в зоне хранения, длины зоны хранения. 
	8. Принять основные объемно-планировочные решения и представить их в схематичной форме. На схеме пространственной структуры проектируемого склада следует отразить: расположение складского здания на территории, расположение и конфигурацию зоны хранения, предполагаемое направление движения грузопотоков.
9. Определить ориентировочное число штабелирующих машин, обслуживающих зону хранения.
10. Сделать предложения по замене (или принять решение о дальнейшей эксплуатации) действующего подъемно-транспортного и складского оборудования, способа хранения грузов на складе. Обосновать рекомендации.
11. Определить величину капитальных затрат.
12. Определить ориентировочные значения годовых эксплуатационных расходов на функционирование склада.
13. Определить величины годового дохода от эксплуатации склада, годовую чистую прибыль.

Таблица 4
Варианты задания № 3
	Последняя цифра в номере зачетной книжки
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	Виды оборудования и устройств для хранения грузов 
	Вид оборудования для изучения
	Клеточные односторонние бесполочные стеллажи
	Проходные приводные стеллажи
	Передвижные стеллажи с продольным перемещением стеллажей
	Элеваторные стеллажи
	Каркасные односторонниестеллажи
	Передвижные стеллажи с поперечным перемещением стеллажей
	Въездные тупиковые стеллажи
	Каркасные двухсторонние стеллажи
	Проходные стеллажи
	Гравитационные стеллажи

	
	Вид устройств для изучения 
	Штабели для хранения сыпучих грузов
	Траншеи для хранения сыпучих грузов
	Закрома для хранения сыпучих грузов
	Эстакадные склады
	Устройства для хранения опасных грузов 
	Силосы для хранения сыпучих грузов
	Штабели для хранения лесоматериалов
	Бункеры для сыпучих грузов
	Горизонтальные резервуары для хранения жидких грузов
	Вертикальные резервуары для хранения жидких грузов



Таблица 5
Варианты задания № 4
	Последняя цифра в номере зачетной книжки
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	Технологическая операция
	Размещение на хранение
	Разгрузка контейнеров с морского транспорта 
	Разгрузка автомобильного транспорта
	Приемка товаров
	Разгрузка железнодорожных вагонов
	Хранение товаров
	Комиссионирование – отбор товара
	Комиссионирование - комплектование партии отгрузки
	Отпуск товаров - перемещение в зону погрузки
	Отгрузка товара

	Краткая характеристика склада
	- склад - логистический распределительный центр
- грузовая складская единица – поддон
- способ складирования - клеточные бесполочные стеллажи
	- транзитный склад
- транспорт прибытия – морской, транспорт отправления - автомобильный
- грузовая транспортно-складская единица - контейнер
	- оптовый склад
- грузовая складская единица – поддон; грузовая транспортая единица - контейнер
	- коммерческий склад – склад ответственного хранения
- транспорт прибытия - автомобильный
- грузовая транспортная единица – коробки из гофрированного картона; складская единица - поддон
	- склад материально-технического снабжения промышленного предприятия
- вид груза -  насыпные грузы
- устройство для хранения – шатрово-полубункерный надземный склад
	- склад - логистический распределительный центр;
- грузовая складская единица – плоский поддон, стоечный поддон
- вид складирования: штабель, въездные стеллажи
	- промежуточный производственный склад промышленного предприятия
- тарно-штучные грузы
- складская грузовая единица – ящики; отгрузочная грузовая единица - прицепная тележка
- применяется статичная система отбора

	- склад - логистический распределительный центр
- доставка и отправка грузов  осуществляется автомобильным транспортом 
- грузовая складская единица – поддон, транспортная грузовая единица – поддон
- склад имеет зону комплектации
	- склад готовой продукции промышленного предприятия
- характеристика груза - крупногабаритные металлоконструкции

	- склад готовой продукции промышленного предприятия
- грузовая транспортно-складская единица – ящичный поддон
- транспорт отправления - железнодорожный



Таблица 6
Пример структурной схемы логистического процесса грузопереработки на складе (фрагмент)
	Зоны грузопереработки на складе
	Железнодорожная рампа
	Автомобильная рампа

	Наименование операций
	Разгрузка железнодорожных вагонов
	Разгрузка автотранспорта
	Разгрузка контейнеров из автотранспорта
	Разгрузка автотранспорта

	Графическое изображение операций
	 (
п, ст
1
Ж
/
д вагон
)



	









	 (
2
)П
	

	Содержание работ в операции
	- подача порожних поддонов к месту разгрузки, выгрузки товара на поддон;
- транспортировка поддонов с товаром в экспедицию склада
п – плоский поддон
ст – стоечный поддон
1 - электропогрузчик

	- подача порожних поддонов к месту разгрузки автомобиля;
- выгрузка товаров на поддон;
- транспортировка поддонов с товаром в экспедицию склада
	- подача порожних поддонов к месту разгрузки контейнера из автомобиля;
- снятие контейнера с платформы автомобиля;
- выгрузка товара на поддон;
- транспортировка поддонов с товаром в экспедицию
2 - контейнер
	- подача порожних поддонов к месту разгрузки;
- разгрузка товаров с автотранспорта на телескопический конвейер;
- транспортировка товаров в экспедицию склада




Таблица 7
Пример технологической карты работы склада (фрагмент)
	№
	Исходные условия
	Участок производства работ
	Исполнители
	Содержание работ
	Формы документов
	Механизмы

	1.
	Товар доставлен на склад в автомашине
	Автомобильная рампа
	Водитель-экспедитор, грузчик отдела экспедиции
	Выгрузка товара из автомобиля и укладка на поддон в соответствии с номенклатурой
	Расходная накладная поставщика
	Рокла, погрузчик электрический, поддоны

	2. 
	Товар на поддоне вывезен из кузова автомобиля и находится на грузовой рампе
	Автомобильная рампа
	Кладовщик соответствующего склада хранения и комплектации, грузчик экспедиции, водитель-экспедитор, представитель поставщика
	Идентификация и приемка товаров по количеству мест и визуальный осмотр физического состояния упаковки
	Расходная накладная поставщика
	-



Таблица 8
Варианты задания № 5

	Последняя цифра в номере зачетной книжки
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	Номер варианта сквозной задачи
	1
	2
	3
	4
	5
	1
	2
	3
	4
	5




14. Рассчитать срок окупаемости инвестиций.

Вариант 1
Проектируется склад снабжения комплектующими промышленного производства для обработки следующих категорий грузов: электродвигатели, шарикоподшипники, насосы, в количестве 13000 шт., 15000 шт. и 8000 шт.  в год соответственно. Характеристики грузов:
· электродвигатели: масса – 25 кг, длина – 0,4 м, ширина – 0,3 м, высота – 0,35 м; 
· шарикоподшипники: масса – 10 кг, длина – 0,25 м, ширина – 0,25 м, высота – 0,15 м; 
· насосы: масса – 15 кг, длина – 0,45 м, ширина – 0,3 м, высота – 0,4 м).
Предполагается, что грузы будут поступать на склад автомобильным транспортом, отправляться со склада – внутризаводским транспортом в режиме непрерывного производства. 
Статистические данные, полученные в результате выборочного обследования суточных грузопотоков, приведены в таблице 9. 
Также предполагается, что:
· зона хранения грузов обслуживается универсальным уравновешенным погрузчиком;
· способ хранения грузов – штабельное хранение;
· доля комплектовочных работ на складе – 30%.

Вариант 2
Проектируется распределительный центр – склад оптовой торговли – для обработки следующих категорий грузов: молочные продукты, кондитерские изделия, сопутствующие товары.
Продукция на склад поставляется в картонных коробках и на поддонах:
· Молочные продукты – на поддонах 1200 х 800 мм, высота укладки – 600 мм, по 36 пачек в полиэтиленовой упаковке на поддоне. Каждая пачка содержит 8 картонных упаковок жидких молокопродуктов по 1 л.  Вес брутто поддона – 300 кг, при этом собственный вес поддона составляет 12 кг;
· Кондитерские изделия – в картонных коробках 380 х 253 х 228 мм, вес коробки – 15 кг;
· Сопутствующие товары – в картонных коробках 380 х 253 х 228 мм, вес коробки – 8 кг;
Предполагаемые объемы грузопереработки на проектируемом складе следующие:
· молочные продукты – 5000 тыс.л в год;
· кондитерские изделия – 2,5 тыс.т в год;
· сопутствующие товары – 0,8 тыс.т в год.
Предполагается, что грузы поступают на склад автомобильным транспортом в режиме непрерывного производства; отправляются со склада автомобильным транспортом в режиме 6-дневной рабочей недели.
Результаты выборочного обследования суточных грузопотоков представлены в таблице. В таблице приняты следующие единицы измерения суточных величин грузопотоков: по молочным продуктам – поддоны; по кондитерским изделиям и сопутствующим товарам – коробки.
Также предполагается, что:
· зона хранения грузов обслуживается автоматическим стеллажным краном-штабелером;
· способ хранения грузов – стеллажное хранение; оборудование для хранения – каркасные стеллажи;
· доля комплектовочных работ – 35 %.

Вариант 3

Проектируемый склад создается для обработки следующих категорий грузов: канцелярские товары, бумага и картон в пачках, инструмент измерительный.
Продукция на склад поставляется:
· канцелярские товары – в коробках из гофрированного картона 240 х 200 х 160 мм, масса коробки – 7,5 кг;
· бумага и картон в пачках – в коробках из гофрированного картона 300 х 200 х 400 мм по 5 пачек в каждой коробке; масса коробки – 15 кг;
· инструмент измерительный – ящики дощатые деревянные 400 х 300 х 300 мм по 7 приборов в каждом ящике; масса груза – 28 кг.
Предполагается, что грузы поступают и отправляются со склада автомобильным транспортом, причем бумага и картон поступают на склад в режиме непрерывного производства; канцелярские товары и инструмент измерительный – в режиме 5-дневной рабочей недели. Все группы товаров отправляются со склада автомобильным транспортом в режиме 5-дневной рабочей недели. 
Предполагаемые объемы грузопереработки в год:
· канцелярские  товары – 200000 коробок
· бумага и картон в пачках – 1095000 пачек
· инструмент измерительный – 80000 единиц.
Результаты выборочного обследования суточных грузопотоков представлены в таблице 11. В таблице приняты следующие единицы измерения суточных величин грузопотоков: по канцелярским товарам - коробки; по бумаге и картону – коробки; по измерительному инструменту - ящики.
Также предполагается, что:
· зона хранения обслуживается стеллажным краном-штабелером с ручным управлением;
· способ хранения грузов на складе – стеллажное хранение, применяемое оборудование для хранения – бесполочные стеллажи;
· доля комплектовочных работ – 20 %.

Вариант 4

Проектируемый склад создается для обработки следующих категорий грузов: лаки, нитроэмаль, краски сухие.
Продукция на склад поставляется:
· лаки – в бочках из коррозионно-стойкой стали вместимостью 250 дм3, с наружным диаметром – 600 мм, внутренним диаметром – 545 мм, наружней высотой 1200 мм.
· нитроэмаль – в банках: наружный диаметр – 200 мм, наружняя высота – 150 мм, масса – 3,5 кг;
· краски сухие – в барабанах стальных тонкостенных; наружный диаметр – 600 мм, наружняя высота – 960 мм, вместимость – 250 дм3.
Объемная масса лаков поставляемых в бочках – 0,16 т/м3; сухих красок – 1,0 т/м3.
Предполагается, что грузы поступают на склад внутренним транспортом промышленного предприятия в режиме непрерывного производства, отправляются со склада – железнодорожным транспортом.
Предполагаемые объемы грузопереработки в год:
· лаки  – 140 млн.литров;
· нитроэмали – 1750000 банок;
· краски сухие – 6,5 тыс.т.
Результаты выборочного обследования суточных грузопотоков представлены в таблице 12. В таблице приняты следующие единицы измерения суточных величин грузопотоков: по лакам - бочки; по нитроэмали – банки; по сухим краскам - барабаны.
Также предполагается, что:
· зона хранения грузов обслуживается мостовым краном-штабелером без кабины;
· способ хранения грузов – штабельное хранение.

Вариант 5

Проектируемый склад создается для обработки следующих категорий грузов: нагревательные приборы, электроизоляционные материалы, кабель в барабанах.
Продукция на склад поставляется:
· нагревательные приборы – в картонных коробках 400 мм х 300 мм х 200 мм, вес – 35 кг;
· электроизоляционные материалы – в картонных коробках 200 мм х 150 мм х 100 мм, вес – 8 кг;
· кабель – в барабанах с наружным диаметром 600 мм, наружней высотой 800 мм. Объемная масса – 0,4 т/м3.
Предполагается, что грузы поступают на склад автомобильным транспортом в режиме 6-дневной рабочей недели, отправляются со склада – автомобильным транспортом в режиме 5-дневной рабочей недели.
Предполагаемые объемы грузопереработки в год:
· нагревательные приборы – 140000 коробок
· электроизоляционные материалы – 290000 коробок
· кабель – 110000 барабанов
Результаты выборочного обследования суточных грузопотоков представлены в таблице 13. В таблице приняты следующие единицы измерения суточных величин грузопотоков: по нагревательным приборам - коробки; по электроизоляционным материалам  – коробки; по кабелю - барабаны.
Также предполагается, что:
· зона хранения обслуживается электропогрузчиками;
· способ хранения грузов на складе – стеллажное хранение, оборудование для хранения – бесполочные стеллажи;
· доля комплектовочных работ на складе – 15 %.
























Таблица 9 
Результаты выборочного обследования суточных грузопотоков
	Номер 
наблюдения
	Суточная величина
грузопотока по прибытию
	Суточная величина
грузопотока по отправлению

	1
	электродвигатели – 28 ед.; шарикоподшипники – 30 ед.; насосы – 20 ед. 
	электродвигатели – 15 ед.; шарикоподшипники – 18 ед.; насосы – 10 ед. 

	2
	электродвигатели – 32 ед.; шарикоподшипники – 35 ед.; насосы – 23 ед. 
	электродвигатели – 25 ед.; шарикоподшипники – 28ед.; насосы – 22 ед. 

	3
	электродвигатели – 22 ед.; шарикоподшипники – 26 ед.; насосы – 20 ед. 
	электродвигатели – 26 ед.; шарикоподшипники – 24 ед.;насосы – 16 ед. 

	4
	электродвигатели – 26 ед.
шарикоподшипники – 28 ед.
насосы – 24 ед. 
	электродвигатели – 34 ед.
шарикоподшипники – 32 ед.
насосы – 25 ед. 

	5
	электродвигатели – 29 ед.
шарикоподшипники – 25 ед.
насосы – 18 ед. 
	электродвигатели – 31 ед.
шарикоподшипники – 32 ед.
насосы – 17 ед. 

	6
	электродвигатели – 35 ед.
шарикоподшипники – 38 ед.
насосы – 22 ед. 
	электродвигатели – 24 ед.
шарикоподшипники – 18ед.
насосы – 28 ед. 

	7
	электродвигатели – 32 ед.
шарикоподшипники – 33 ед.
насосы – 21 ед. 
	электродвигатели – 40 ед.
шарикоподшипники – 38 ед.
насосы – 20 ед. 

	8
	электродвигатели – 29 ед.
шарикоподшипники – 25 ед.
насосы – 15 ед. 
	электродвигатели – 22 ед.
шарикоподшипники – 20 ед.
насосы – 18 ед. 

	9
	электродвигатели – 20 ед.
шарикоподшипники – 25ед.
насосы – 15 ед. 
	электродвигатели – 24 ед.
шарикоподшипники – 30 ед.
насосы – 20 ед. 

	10
	электродвигатели – 32 ед.
шарикоподшипники – 30 ед.
насосы – 20 ед. 
	электродвигатели – 35 ед.
шарикоподшипники – 29 ед.
насосы – 19 ед. 

	11
	электродвигатели – 34 ед.
шарикоподшипники – 31 ед.
насосы – 21 ед. 
	электродвигатели – 31 ед.
шарикоподшипники – 31 ед.
насосы – 23 ед. 

	12
	электродвигатели – 26 ед.
шарикоподшипники – 28 ед.
насосы – 18 ед. 
	электродвигатели – 10 ед.
шарикоподшипники – 30 ед.
насосы – 12 ед. 

	13
	электродвигатели – 27 ед.
шарикоподшипники – 31 ед.
насосы – 24 ед. 
	электродвигатели – 21 ед.
шарикоподшипники – 37 ед.
насосы – 25 ед. 

	14
	электродвигатели – 33 ед.
шарикоподшипники – 31 ед.
насосы – 25 ед. 
	электродвигатели – 36 ед.
шарикоподшипники – 38 ед.
насосы – 15 ед. 

	15
	электродвигатели – 26 ед.
шарикоподшипники – 22 ед.
насосы – 15 ед. 
	электродвигатели – 14 ед.
шарикоподшипники – 32 ед.
насосы – 19 ед. 

	16
	электродвигатели – 29 ед.
шарикоподшипники – 34 ед.
насосы – 27 ед. 
	электродвигатели – 39 ед.
шарикоподшипники – 37 ед.
насосы – 24 ед. 

	17
	электродвигатели – 20 ед.
шарикоподшипники – 22 ед.
насосы – 12 ед. 
	электродвигатели – 28 ед.
шарикоподшипники – 30 ед.
насосы – 20 ед. 

	18
	электродвигатели – 38 ед.
шарикоподшипники – 34 ед.
насосы – 27 ед. 
	электродвигатели – 27 ед.
шарикоподшипники – 31 ед.
насосы – 18 ед. 

	19
	электродвигатели – 29 ед.
шарикоподшипники – 31 ед.
насосы – 22 ед. 
	электродвигатели – 19 ед.
шарикоподшипники – 35 ед.
насосы – 28 ед. 

	20
	электродвигатели – 27 ед.
шарикоподшипники – 31 ед.
насосы – 25 ед. 
	электродвигатели – 38 ед.
шарикоподшипники – 24 ед.
насосы – 20 ед. 


Таблица 10 
Результаты выборочного обследования суточных грузопотоков
	Номер 
наблюдения
	Суточная величина
грузопотока по прибытию
	Суточная величина
грузопотока по отправлению

	1
	Молочные продукты – 42 ед.; кондитерские изделия – 457ед.; сопутствующие товары – 274 ед. 
	Молочные продукты – 59 ед.; кондитерские изделия – 520 ед.; сопутствующие товары –  330 ед. 

	2
	Молочные продукты – 42 ед.; кондитерские изд. – 464 ед.; сопутств. товары – 270 ед. 
	Молочные продукты – 56 ед.;кондитерские изд. – 529 ед.; сопутств.товары – 332 ед. 

	3
	Молочные продукты –  54 ед.; кондитерские изд.– 481 ед.; сопутств. товары – 250 ед. 
	Молочные продукты – 57 ед.; кондитерские изд.– 535 ед.; сопутств. товары – 336 ед. 

	4
	Молочные продукты – 59 ед.; кондитерские изд. – 430 ед.; сопутств. товары – 245 ед. 
	Молочные продукты – 56 ед.; кондитерские изд. – 535 ед.; сопутств. товары – 334 ед. 

	5
	Молочные продукты – 51 ед. 
Кондитерские изделия – 445 ед.
Сопутствующие товары – 269 ед. 
	Молочные продукты – 60 ед. 
Кондитерские изделия – 541 ед.
Сопутствующие товары – 331 ед. 

	6
	Молочные продукты – 36 ед. 
Кондитерские изделия – 456 ед.
Сопутствующие товары – 278 ед. 
	Молочные продукты – 64 ед. 
Кондитерские изделия –  544 ед.
Сопутствующие товары – 330 ед. 

	7
	Молочные продукты – 32 ед. 
Кондитерские изделия – 478 ед.
Сопутствующие товары – 259 ед. 
	Молочные продукты – 56 ед. 
Кондитерские изделия – 551 ед.
Сопутствующие товары – 329 ед. 

	8
	Молочные продукты – 43 ед. 
Кондитерские изделия – 440 ед.
Сопутствующие товары – 267 ед. 
	Молочные продукты – 55 ед. 
Кондитерские изделия – 557 ед.
Сопутствующие товары – 327 ед. 

	9
	Молочные продукты – 47 ед. 
Кондитерские изделия – 438 ед.
Сопутствующие товары – 283 ед. 
	Молочные продукты – 54 ед. 
Кондитерские изделия – 561 ед.
Сопутствующие товары – 326 ед. 

	10
	Молочные продукты – 50 ед. 
Кондитерские изделия – 452 ед.
Сопутствующие товары – 296 ед. 
	Молочные продукты – 57 ед. 
Кондитерские изделия – 564 ед.
Сопутствующие товары – 327 ед. 

	11
	Молочные продукты – 43 ед. 
Кондитерские изделия – 469 ед.
Сопутствующие товары – 304 ед. 
	Молочные продукты – 52 ед. 
Кондитерские изделия – 569 ед.
Сопутствующие товары – 325 ед. 

	12
	Молочные продукты –  52 ед. 
Кондитерские изделия – 463 ед.
Сопутствующие товары – 282ед. 
	Молочные продукты – 56 ед. 
Кондитерские изделия – 572 ед.
Сопутствующие товары – 322 ед. 

	13
	Молочные продукты – 54  ед. 
Кондитерские изделия – 480 ед.
Сопутствующие товары – 275 ед. 
	Молочные продукты – 55 ед. 
Кондитерские изделия – 575 ед.
Сопутствующие товары – 327 ед. 

	14
	Молочные продукты – 42 ед. 
Кондитерские изделия – 420 ед.
Сопутствующие товары – 271 ед. 
	Молочные продукты – 61 ед. 
Кондитерские изделия – 560 ед.
Сопутствующие товары – 326 ед. 

	15
	Молочные продукты – 47 ед. 
Кондитерские изделия – 426 ед.
Сопутствующие товары – 263 ед. 
	Молочные продукты – 59 ед. 
Кондитерские изделия – 557 ед.
Сопутствующие товары – 324 ед. 

	16
	Молочные продукты – 49 ед. 
Кондитерские изделия – 437 ед.
Сопутствующие товары – 254 ед. 
	Молочные продукты – 60 ед. 
Кондитерские изделия – 551 ед.
Сопутствующие товары – 326 ед. 

	17
	Молочные продукты –  36 ед. 
Кондитерские изделия – 469 ед.
Сопутствующие товары – 286 ед. 
	Молочные продукты – 52 ед. 
Кондитерские изделия – 543 ед.
Сопутствующие товары – 327 ед. 

	18
	Молочные продукты –  37 ед. 
Кондитерские изделия – 453 ед.
Сопутствующие товары – 293 ед. 
	Молочные продукты – 54 ед. 
Кондитерские изделия – 541 ед.
Сопутствующие товары – 324 ед. 

	19
	Молочные продукты – 55 ед. 
Кондитерские изделия – 481 ед.
Сопутствующие товары – 281 ед. 
	Молочные продукты – 56 ед. 
Кондитерские изделия – 532 ед.
Сопутствующие товары – 328 ед. 

	20
	Молочные продукты – 46 ед. 
Кондитерские изделия – 479 ед.
Сопутствующие товары – 276 ед. 
	Молочные продукты – 57  ед. 
Кондитерские изделия – 528 ед.
Сопутствующие товары – 329 ед. 


Таблица 11
Результаты выборочного обследования суточных грузопотоков
	Номер 
наблюдения
	Суточная величина
грузопотока по прибытию
	Суточная величина
грузопотока по отправлению

	1
	Канцтовары –  880 ед.; бумага и картон - 690 ед.; измерит.инструмент -  15   ед.
	Канцтовары –  810 ед.; бумага и картон - 920   ед.; измерит.инструмент -  48   ед.

	2
	Канцтовары – 710  ед.; бумага и картон -  640  ед.; измерит.инструмент -  50   ед.
	Канцтовары – 805  ед.; бумага и картон - 950  ед.;  измерит.инструмент -  47   ед.

	3
	Канцтовары – 690  ед.; бумага и картон - 580   ед.; измерит.инструмент -  55   ед.
	Канцтовары –  915 ед.; бумага и картон - 840   ед.; измерит.инструмент -  52   ед.

	4
	Канцтовары – 900  ед.
Бумага и картон - 520   ед.
Измерит.инструмент -  70   ед.
	Канцтовары – 900 ед.
Бумага и картон -  940  ед.
Измерит.инструмент -  50   ед.

	5
	Канцтовары – 780  ед.
Бумага и картон -  610  ед.
Измерит.инструмент -  65   ед.
	Канцтовары – 820  ед.
Бумага и картон - 860   ед.
Измерит.инструмент -  51   ед.

	6
	Канцтовары – 760  ед.
Бумага и картон - 590   ед.
Измерит.инструмент - 20    ед.
	Канцтовары –  800 ед.
Бумага и картон - 720    ед.
Измерит.инструмент -  48   ед.

	7
	Канцтовары – 820  ед.
Бумага и картон - 540   ед.
Измерит.инструмент -  22   ед.
	Канцтовары – 790  ед.
Бумага и картон - 680   ед.
Измерит.инструмент -  44   ед.

	8
	Канцтовары – 950  ед.
Бумага и картон - 670   ед.
Измерит.инструмент -  63   ед.
	Канцтовары – 810  ед.
Бумага и картон - 640   ед.
Измерит.инструмент - 46    ед.

	9
	Канцтовары – 750  ед.
Бумага и картон -  610  ед.
Измерит.инструмент -  58   ед.
	Канцтовары – 820   ед.
Бумага и картон - 890   ед.
Измерит.инструмент - 43   ед.

	10
	Канцтовары – 790  ед.
Бумага и картон - 600   ед.
Измерит.инструмент - 48    ед.
	Канцтовары – 760  ед.
Бумага и картон - 760  ед.
Измерит.инструмент -   39  ед.

	11
	Канцтовары – 870  ед.
Бумага и картон - 580   ед.
Измерит.инструмент -  32   ед.
	Канцтовары – 760  ед.
Бумага и картон - 1050   ед.
Измерит.инструмент -  41   ед.

	12
	Канцтовары – 540  ед.
Бумага и картон -  560  ед.
Измерит.инструмент -  41   ед.
	Канцтовары – 730  ед.
Бумага и картон - 910   ед.
Измерит.инструмент -  39   ед.

	13
	Канцтовары – 400  ед.
Бумага и картон - 710    ед.
Измерит.инструмент -  24   ед.
	Канцтовары – 770  ед.
Бумага и картон - 680   ед.
Измерит.инструмент - 42    ед.

	14
	Канцтовары – 680  ед.
Бумага и картон - 660   ед.
Измерит.инструмент -  36   ед.
	Канцтовары – 750  ед.
Бумага и картон - 790    ед.
Измерит.инструмент -  39   ед.

	15
	Канцтовары – 690   ед.
Бумага и картон - 630   ед.
Измерит.инструмент -  71   ед.
	Канцтовары – 770   ед.
Бумага и картон - 880   ед.
Измерит.инструмент -  42   ед.

	16
	Канцтовары – 1250  ед.
Бумага и картон - 610    ед.
Измерит.инструмент -  55   ед.
	Канцтовары – 800  ед.
Бумага и картон -  920  ед.
Измерит.инструмент -  45   ед.

	17
	Канцтовары – 640  ед.
Бумага и картон - 500   ед.
Измерит.инструмент -   62  ед.
	Канцтовары –  780 ед.
Бумага и картон -  990  ед.
Измерит.инструмент - 42    ед.

	18
	Канцтовары – 690  ед.
Бумага и картон - 640   ед.
Измерит.инструмент - 44    ед.
	Канцтовары – 820  ед.
Бумага и картон - 840   ед.
Измерит.инструмент - 46    ед.

	19
	Канцтовары – 890  ед.
Бумага и картон - 650   ед.
Измерит.инструмент - 34    ед.
	Канцтовары – 790  ед.
Бумага и картон - 1030    ед.
Измерит.инструмент -   45  ед.

	20
	Канцтовары – 980  ед.
Бумага и картон - 580   ед.
Измерит.инструмент -  57   ед.
	Канцтовары –  800 ед.
Бумага и картон - 590   ед.
Измерит.инструмент -  50  ед.


Таблица 12
Результаты выборочного обследования суточных грузопотоков
	Номер 
наблюдения
	Суточная величина
грузопотока по прибытию
	Суточная величина
грузопотока по отправлению

	1
	Лаки - 1556    ед.; нитроэмаль - 4700   ед.; краски сухие  -  65  ед.
	Лаки - 1526    ед.; нитроэмаль -  4840  ед.; краски сухие  -  70  ед.

	2
	Лаки - 1496    ед.; нитроэмаль -  4750  ед.; краски сухие  -  68  ед.
	Лаки -   1532  ед.; нитроэмаль -  4850  ед.; краски сухие  -  72  ед.

	3
	Лаки -  1530   ед.; нитроэмаль - 4780   ед.; краски сухие  -  64 ед.
	Лаки -  1530   ед.; нитроэмаль -  4790  ед.; краски сухие  -   63 ед.

	4
	Лаки -  1529   ед.
Нитроэмаль - 4900   ед.
Краски сухие  -  73  ед.
	Лаки -  1534   ед.
Нитроэмаль -  4765  ед.
Краски сухие  -  65  ед.

	5
	Лаки - 1546    ед.
Нитроэмаль -  4850  ед.
Краски сухие  - 69   ед.
	Лаки -  1536   ед.
Нитроэмаль -  4750  ед.
Краски сухие  - 76   ед.

	6
	Лаки - 1550    ед.
Нитроэмаль -  4820  ед.
Краски сухие  -  77  ед.
	Лаки - 1524    ед.
Нитроэмаль -  4840  ед.
Краски сухие  - 71   ед.

	7
	Лаки - 1526    ед.
Нитроэмаль - 4790   ед.
Краски сухие  - 72   ед.
	Лаки -  1528   ед.
Нитроэмаль -  4820  ед.
Краски сухие  - 76   ед.

	8
	Лаки - 1519    ед.
Нитроэмаль - 4730   ед.
Краски сухие  -  70  ед.
	Лаки - 1530    ед.
Нитроэмаль -  4810  ед.
Краски сухие  - 74   ед.

	9
	Лаки -  1531   ед.
Нитроэмаль - 4760   ед.
Краски сухие  -  72  ед.
	Лаки - 1536    ед.
Нитроэмаль - 4790   ед.
Краски сухие  -  62  ед.

	10
	Лаки -  1535   ед.
Нитроэмаль - 4830   ед.
Краски сухие  - 65   ед.
	Лаки - 1534    ед.
Нитроэмаль -  4770  ед.
Краски сухие  -  65  ед.

	11
	Лаки -  1542   ед.
Нитроэмаль -  4820  ед.
Краски сухие  - 66  ед.
	Лаки - 1540   ед.
Нитроэмаль - 4760   ед.
Краски сухие  - 63   ед.

	12
	Лаки - 1549    ед.
Нитроэмаль -  4800  ед.
Краски сухие  - 70   ед.
	Лаки -  1532   ед.
Нитроэмаль - 4790   ед.
Краски сухие  -  66  ед.

	13
	Лаки - 1535    ед.
Нитроэмаль -    ед.
Краски сухие  - 71   ед.
	Лаки -   1530  ед.
Нитроэмаль - 4800   ед.
Краски сухие  -  70  ед.

	14
	Лаки - 1548    ед.
Нитроэмаль -  4810  ед.
Краски сухие  - 78   ед.
	Лаки - 1536    ед.
Нитроэмаль -  4770  ед.
Краски сухие  -  61  ед.

	15
	Лаки -  1542   ед.
Нитроэмаль - 4760   ед.
Краски сухие  -  72  ед.
	Лаки -1532     ед.
Нитроэмаль -  4790  ед.
Краски сухие  - 75   ед.

	16
	Лаки -  1536   ед.
Нитроэмаль -  4770  ед.
Краски сухие  - 68   ед.
	Лаки -  1534   ед.
Нитроэмаль -  4780  ед.
Краски сухие  -  77  ед.

	17
	Лаки - 1528    ед.
Нитроэмаль -  4860  ед.
Краски сухие  -  67  ед.
	Лаки -  1526   ед.
Нитроэмаль -  4810  ед.
Краски сухие  - 79   ед.

	18
	Лаки -  1524   ед.
Нитроэмаль -  4800  ед.
Краски сухие  - 68   ед.
	Лаки - 1534    ед.
Нитроэмаль -  4760  ед.
Краски сухие  - 70   ед.

	19
	Лаки -  1526   ед.
Нитроэмаль -  4790  ед.
Краски сухие  - 66   ед.
	Лаки -   1536  ед.
Нитроэмаль - 4790   ед.
Краски сухие  - 72   ед.

	20
	Лаки - 1536   ед.
Нитроэмаль -  4830  ед.
Краски сухие  -  74  ед.
	Лаки - 1530    ед.
Нитроэмаль - 4850   ед.
Краски сухие  -   67 ед.


Таблица 13
Результаты выборочного обследования суточных грузопотоков
	Номер 
наблюдения
	Суточная величина
грузопотока по прибытию
	Суточная величина
грузопотока по отправлению

	1
	Нагревательные приборы - 465  ед.; электроизол.материалы – 940 ед.; кабель - 334    ед.
	Нагреват. приборы -542  ед.; электроизол.материалы - 1139 ед.; кабель – 452 ед.

	2
	Нагревательные приборы - 440 ед.; электроизол.материалы -  954 ед.; кабель - 345    ед.
	Нагреват. приборы - 562  ед.; электроизол.материалы – 1151 ед.; кабель - 450   ед.

	3
	Нагревательные приборы - 462 ед.; электроизол.материалы - 949 ед.; кабель - 339    ед.
	Нагреват. приборы - 559 ед.; электроизол.материалы - 1149 ед.; кабель -  456   ед.

	4
	Нагревательные приборы - 475  ед.
Электроизол.материалы - 964    ед.
Кабель - 354    ед.
	Нагревательные приборы -  552  ед.
Электроизол.материалы -  1147   ед.
Кабель -  430   ед.

	5
	Нагревательные приборы -  441  ед.
Электроизол.материалы -  960   ед.
Кабель - 375    ед.
	Нагревательные приборы -  551  ед.
Электроизол.материалы -   1148  ед.
Кабель -  431   ед.

	6
	Нагревательные приборы - 439   ед.
Электроизол.материалы - 950   ед.
Кабель -  369   ед.
	Нагревательные приборы - 557  ед.
Электроизол.материалы -  1161   ед.
Кабель - 428    ед.

	7
	Нагревательные приборы - 460   ед.
Электроизол.материалы -  952   ед.
Кабель - 364    ед.
	Нагревательные приборы - 564   ед.
Электроизол.материалы - 1154    ед.
Кабель -  441   ед.

	8
	Нагревательные приборы -  462  ед.
Электроизол.материалы -  954   ед.
Кабель -  363   ед.
	Нагревательные приборы -  572  ед.
Электроизол.материалы -  1152   ед.
Кабель - 453    ед.

	9
	Нагревательные приборы - 448   ед.
Электроизол.материалы - 946    ед.
Кабель - 367    ед.
	Нагревательные приборы -  554  ед.
Электроизол.материалы -  1147   ед.
Кабель - 437    ед.

	10
	Нагревательные приборы -  452  ед.
Электроизол.материалы -  944   ед.
Кабель - 354    ед.
	Нагревательные приборы -  550  ед.
Электроизол.материалы - 1142    ед.
Кабель -  435   ед.

	11
	Нагревательные приборы -  459  ед.
Электроизол.материалы -  951   ед.
Кабель - 356    ед.
	Нагревательные приборы -  541  ед.
Электроизол.материалы - 1149    ед.
Кабель - 421    ед.

	12
	Нагревательные приборы -  468  ед.
Электроизол.материалы - 948    ед.
Кабель -  368   ед.
	Нагревательные приборы - 548   ед.
Электроизол.материалы - 1148    ед.
Кабель - 426    ед.

	13
	Нагревательные приборы -  454  ед.
Электроизол.материалы -   957  ед.
Кабель - 361    ед.
	Нагревательные приборы - 546   ед.
Электроизол.материалы - 1140    ед.
Кабель - 422    ед.

	14
	Нагревательные приборы -  447  ед.
Электроизол.материалы -  965   ед.
Кабель -  365   ед.
	Нагревательные приборы - 552   ед.
Электроизол.материалы -1154     ед.
Кабель -  435   ед.

	15
	Нагревательные приборы - 458   ед.
Электроизол.материалы - 972    ед.
Кабель -  342   ед.
	Нагревательные приборы - 556   ед.
Электроизол.материалы -  1165   ед.
Кабель - 436    ед.

	16
	Нагревательные приборы - 462   ед.
Электроизол.материалы - 954    ед.
Кабель - 364    ед.
	Нагревательные приборы - 559   ед.
Электроизол.материалы - 1147    ед.
Кабель - 460    ед.

	17
	Нагревательные приборы - 471   ед.
Электроизол.материалы -  957   ед.
Кабель - 376    ед.
	Нагревательные приборы - 553   ед.
Электроизол.материалы - 1148    ед.
Кабель - 419    ед.

	18
	Нагревательные приборы -  456  ед.
Электроизол.материалы - 940    ед.
Кабель -  371   ед.
	Нагревательные приборы -  544  ед.
Электроизол.материалы - 1139    ед.
Кабель -  425   ед.

	19
	Нагревательные приборы - 455   ед.
Электроизол.материалы - 943    ед.
Кабель -  362   ед.
	Нагревательные приборы - 548   ед.
Электроизол.материалы - 1138    ед.
Кабель -  440   ед.

	20
	Нагревательные приборы -  465  ед.
Электроизол.материалы - 939    ед.
Кабель - 359    ед.
	Нагревательные приборы - 569   ед.
Электроизол.материалы -  1150  ед.
Кабель -  441   ед.
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